공동주택 『옥상 출입문 피난시설 등』 설치 (안)

※ [붙임] 자료는 의정부소방서 홈페이지에서 다운로드 하셔서 활용하시기 바랍니다.

⤷의정부소방서 홈페이지→ 알림마당 → 최신소식 → 공동주택 옥상출입문 안전조치 참고자료

❶ “옥상 출입문” 피난안내표지 제작□부착

- (부착 위치) 옥상 출입문 중앙에 부착하여 입주민 대상 옥상 출입문 위치 안내

		ㅇ (크 기) 420mm × 600mm ㅇ (형 식) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시인성이 확보되고, 스티커 형태로 쉽게 부착 가능할 것 ㅇ (부착방법) 자체 제작 및 기성품 부착

❷ “옥상 출입문” 피난(통로)안내선 부착・설치

- (부착 위치) 옥상 출입문 아래층 계단실부터 옥상 출입문 입구까지 설치(바닥, 벽)

	ㅇ (형 식) 야광 또는 축광 형태로 어두운 곳에서의 시인성이 확보될 것 ㅇ (부착방법) 자체 제작 및 기성품 부착

❸ “피난경로 이탈방지 펜스” 설치

- (설치 위치) 옥상층 상부 기계실(권상기실)로 올라가는 계단 출입금지 펜스

		ㅇ (형 식) 로프 또는 쇠사슬(잠금장치) 등으로 관계자 외 출입이 불가능하게 할 것 ㅇ (부착방법) 자체 제작 및 기성품 부착

❹ “옥상 출입문 안전관리 실명제(예시)” 표지 부착

- (부착 위치) 옥상 출입문 중앙에 부착하여 실명제 통한 관리 및 비상시 연락 가능

	ㅇ (크 기) A4(210mm × 297mm) ㅇ (형 식) 코팅 스티커 등 ㅇ (부착방법) 자체 제작

❺ “옥상 출입문 자동개폐장치” 설치