공동주택『피난매뉴얼』안내문

하나 우리집에는 어떤 피난시설이?     ※ 각 시설은 다른 피난시설 설치시 제외

□ 완강기		□ 경량칸막이			□ 대피공간		□ 하향식피난구		□ 옥상
3층 이상의 층 (양방향 피난 가능시 제외)		3층 이상 공동주택 (복도형 제외)			4층 이상 공동주택 (2005년 이후 시공 아파트 등)		4층 이상 공동주택 (2012년 이후 시공 아파트 등)		박공지붕이 아닌 건축물

둘 피난기구·시설별 사용(탈출)요령?

완강기						경량칸막이
1. 조절기를 완강기 거치대에 건다	2. 겨드랑이에 벨트를 맨다		3. 로프 틀을 밖으로 떨어뜨린다	4. 밖으로 나와 건물을 향해 벽에 손을 대면서 내려온다		1. 경량칸막이 위치를 숙지하고 표지를 붙여둔다	2. 경량칸막이를 발로 차거나 몸으로 부닺혀 파괴한 후 탈출한다	3. 붙박이장, 세탁기 등을 설치하거나 물건을 쌓아 두면 무용지물이 된다
대피공간						하향식피난구
1. 평소 모든 가족이 대피공간의 위치를 숙지한다 2. 유사 시 이곳에 대피 후 문을 닫고 창문으로 구조를 요청한다 ※ 완강기 등 피난기구가 설치되어 있으면 피난기구를 이용 지상탈출 3. 평소 보일러실, 창고 등으로 사용하면 안된다
		▷ 화재에 1시간 이상 견딜 수 있는 방화문이 설치되어 있다 ▷ 전원차단에 대비해 휴대용비상조명등이 있다. ▷ 완강기 등 피난기구가 설치되어 있을수 있다
						1. 손잡이를 잡고 덮개를 연다	2. 사다리를 내리고 아래층으로 탈출한다 ※ 아래 덮개가 닫힌 구조의 경우 아래 덮개를 열고 사다리를 내림	3. 덮개와 연결된 줄을 당겨 덮개를 닫는다
옥상(출입문)
▶ 옥상은 화재 시 최소한의 피난공간을 제공하는 소중한 곳입니다. ▶ 방법 및 안전사고 방지를 위해 폐쇄해야 하는 경우라면, 다음과 같이 관리 유지관리 하시면 됩니다 ● 화재 및 소방시설 작동 시 옥상 출입문이 자동으로 개폐되는 장치를 설치 ● 관리사무소 및 최상층 세대 등에서 옥상출입문 열쇠를 관리하고, 유사시 개방하는 임무를 부여(장시간 비울시 타 세대에 열쇠와 임무 인계)

셋 화재시 행동요령

	□ 주변에“불이야”를 외치고 119에 신속히 신고한다.		□ 출입문을 함부로 열지 마세요 먼저 문을 만져봅니다, 이때 뜨겁다면 밖에 불이 있는 것으로 문을 함부로 열지 말아야 합니다.		□ 화재가 크지 않다고 판단이 되면 소화기나 옥내소화전 등을 활용하여 초기 진화를 합니다.
	□ 엘리베이터를 가급적 이용하지 마세요 화재와 동시에 대부분의 전원이 차단되어 엘리베이터가 멈출수 있으므로 되도록 복도와 계단을 이용해 대피합니다.		□ 몸을 낮추고 젖은 수건 등으로 얼굴을 감쌈니다. 유독가스는 위에서 아래로 차기 때문에 바닥에 엎드려 천으로 코를 막고 숨을 쉬는 것이 비교적 안전합니다.		❻여러분도 이제 화재 발생시 대피 전문가가 될 수 있습니다

아파트 화재예방 세대 안내방송(안)

관리사무소에서 알려드립니다.

최근 아파트 화재로 인명피해가 발생하고 있어 화재예방 및 대피방법을 위한 안내 말씀을 드리겠습니다.

○ 아파트 화재의 주요 원인이 대부분 부주의와 전기적인 요인이므로 화기      취급을 주의하고 외출시 반드시 음식물 조리 여부나 전열기구의 전원       등을 확인하시고 나가시기 바랍니다.

○ 각 세대 마다 초기 화재진화를 위한 소화기 비치 여부 확인 및 사용       방법을 숙지하여 주시기 바랍니다.

○ 아파트 세대내 설치된 피난시설인 완강기, 경량칸막이, 대피공간, 하향식피난구

등은 항상 사용할 수 있도록 관리 및 이용방법을 숙지 하여야 합니다.

특히, 옥상으로 대피할 경우를 대비하여 옥상 대피공간과 옥상 출입문

위치를 확인해 두시기 바랍니다.(옥상 대피공간이 있는 아파트만 해당)

○ 계단 등의 방화문은 항상 닫힌 상태로 사용할 수 있도록 합니다

○ 계단이나 피난통로에는 자전거 등 장애물을 놓지 않도록 합니다.

○ 아파트 단지내 설치된 소방차 전용 주차구역은 주차하지 않습니다.

입주민들께서는 말씀드린 사항을 준수하시어 안전하고 살기좋은 아파트가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

이상으로 관리사무소에서 안내 말씀 드렸습니다. 감사합니다.

공동주택 『옥상 출입문 피난시설 등』 설치 (안)

※ [붙임] 자료는 의정부소방서 홈페이지에서 다운로드 하셔서 활용하시기 바랍니다.

⤷의정부소방서 홈페이지→ 알림마당 → 최신소식 → 공동주택 옥상출입문 안전조치 참고자료

❶ “옥상 출입문” 피난안내표지 제작□부착

- (부착 위치) 옥상 출입문 중앙에 부착하여 입주민 대상 옥상 출입문 위치 안내

		ㅇ (크 기) 420mm × 600mm ㅇ (형 식) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시인성이 확보되고, 스티커 형태로 쉽게 부착 가능할 것 ㅇ (부착방법) 자체 제작 및 기성품 부착

❷ “옥상 출입문” 피난(통로)안내선 부착・설치

- (부착 위치) 옥상 출입문 아래층 계단실부터 옥상 출입문 입구까지 설치(바닥, 벽)

	ㅇ (형 식) 야광 또는 축광 형태로 어두운 곳에서의 시인성이 확보될 것 ㅇ (부착방법) 자체 제작 및 기성품 부착

❸ “피난경로 이탈방지 펜스” 설치

- (설치 위치) 옥상층 상부 기계실(권상기실)로 올라가는 계단 출입금지 펜스

		ㅇ (형 식) 로프 또는 쇠사슬(잠금장치) 등으로 관계자 외 출입이 불가능하게 할 것 ㅇ (부착방법) 자체 제작 및 기성품 부착

❹ “옥상 출입문 안전관리 실명제(예시)” 표지 부착

- (부착 위치) 옥상 출입문 중앙에 부착하여 실명제 통한 관리 및 비상시 연락 가능

	ㅇ (크 기) A4(210mm × 297mm) ㅇ (형 식) 코팅 스티커 등 ㅇ (부착방법) 자체 제작

❺ “옥상 출입문 자동개폐장치” 설치