〔별표 1〕

복제형상 및 제식

1. 제복

구분		형상	제식	색상 및 재질
정복	상의		○ 깃은 벌림깃 형태로 한다. ○ 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 금색 금속제 단추를 단다. ○ 견장 고리를 만들어 단다. ○ 소매단추는 금색금속제 단추를 단다. - 남성 소매단추 3개 - 여성 소매단추 2개	○ 색상: 검청색 ○ 하복 양모 60%, 폴리에스테르 40% 혼합원단 ○ 동복 양모 80%, 폴리에스테르 20% 혼합원단
	하의		○ 기본 신사복 형식으로 제작한다. ○ 앞주름을 좌우 1개씩 넣고, 옆주머니는 사선으로 단다.
			○ 통허릿단으로 제작한다. ○ 앞다트를 좌우 2개씩 넣고 바지에만 옆주머니를 단다.

구분		형상	제식	색상 및 재질
기동복	상의		○ 깃은 와이셔츠식(안쪽 배색처리)으로 하며, 여밈은 앞몸판 중앙에 지퍼로 한다. ○ 동복은 긴소매, 하복은 반소매로 하고, 동복의 소매 끝은 벨크로 처리하여 긴소매에서 반소매로 걷어 올리기에 편하도록 한다. ○ 흉부 좌우 안쪽으로 주머니를 달고 주머니 부분에 상/하 지퍼를 달아준다. ○ 몸판 양옆선 아래쪽에 트임을 준다. ○ 등판부분에 빛 반사가 되는 “의용소방대 Volunteer Fire” 표기	○ 색상 -상의: PANTONE 16-1361 TP PANTONE 16-4402TP -하의 : PANTONE 16-4402TP ※ 색상 1. AATCC 변퇴색 용 표준색표로 4급 이상이어야 한다.(단 생산된 제품으로 승인된 경우에는 4급 이상이어야 한다) 2. 염색 로트 간의 색상 차 : AATCC 변퇴색 용 표준색표로 4급 이상이어야 한다. 3. 동일 염색 로트 내에서의 색상 차 : AATCC 변퇴색 용 표준색표로 4급 이상이어야 한다. 4. 좌·우변 및 앞·뒷단의 색상 차 : 좌·우변 및 앞·뒷단 간의 색상 차가 눈에 띄지 않아야 하며, AATCC 변퇴색 용 표준색표로 4급 이상이어야 한다.
	하의		○ 하의는 긴바지 형태로 한다. ○ 바지앞면의 좌우측면에 사선으로 옆주머니를 낸다. ○ 뒷면 좌우 둔부에 각각 지퍼형 입술주머니를 낸다.

구분		형상	제식	색상 및 재질
방한복			○ 깃은 스탠드카라형으로 한다. ○ 여밈은 앞 몸판중앙에 지퍼형으로 하며, 지퍼 끝까지 바람막이를 달 아주고 벨크로테이프로 여밀 수 있게 한다. ○ 착용자의 우측 흉부에 세로로 주머니를 내어 지퍼처리 한다. ○ 아래 주머니는 사선으로 내고 지퍼 처리한다. ○ 앞몸판과 뒤 등판 및 소매끝부분에 반사지로 배색한다. ○ 후드는 탈부착 형으로 카라 뒤 목선에 지퍼로 연결한다. ○ 내피는 긴소매의 탈부 착 형태로 한다. ○ 뒤등판에 은색반사체로 “의용소방대 VOLUNTEER FIRE”를 프린트한다.	○ 색상 -겉감 : 진곤색 (색도 KS A 0062-2003) : 7.2PB(색상) 2.2(명도)/1.6(채도) -배색 : 형광녹색 (색도 KS A 0062-2003) : 2.3GY(색상) 7.5(명도)/7.3(채도) ○ 재질 - P 100
조끼	소방활동		○ 깃은 스탠드카라형으 로 한다. ○ 여밈은 앞몸판중앙에 지퍼형으로 한다. ○ 아래주머니는 좌우양 쪽에 사선으로 지퍼처리 한다. ○ 앞뒤 몸판좌우에 반사지로 배색한다. ○ 좌우옆몸판에 지퍼를 달고 메쉬안감처리를 한다. ○ 뒤등판에 은색반사체 로 “의용소방대 VOLUNTEER FIRE” 를 프린트한다. ○ 안감은 통풍성 있게망사로 한다.	○ 색상 -겉감 : 진곤색 (색도 KS A 0062-2003) : 7.2PB(색상) 2.2(명도)/1.6(채도) -배색 : 형광녹색 (색도 KS A 0062-2003) : 2.3GY(색상) 7.5(명도)/7.3(채도) ○ 재질 - P 100

구분		형상	제식	색상 및 재질
조끼	봉사활동		○ 깃은 스탠드카라형으로 한다. ○ 여밈은 앞몸판중앙에 지퍼형으로 한다. ○ 아래주머니는 좌우양쪽에 배색과 몸판직선으로 처리하고 가슴주머니는 왼쪽에 직선으로 처리한다. ○ 앞뒤 몸판좌우에 배색으로 처리한다. ○ 오른쪽가슴은 왼쪽가슴 상단의 “119의용소방대”표시와 같은 위치에 지역표시 벨크로를 달아 처리한다. ○ 뒤 등판과 앞판에는 진청색 날염으로 처리한다. ○ 안감은 통풍성 있게 망사로 한다.	○ 색상 -겉감 : 형광오렌지 -배색 : 검정색 ○ 재질 - P 100
활동복			○ 하복은 반소매로 작업한다. ○ 좌측에 소매표장을 부착한다. ○ 가슴 주머니에 의용 소방대 마크를 부착 한다. ○ 어깨 견장을 착용한다.	○ 색상 -상의: PANTONE 16-1361 TP, PANTONE 16-4402TP -하의 : PANTONE 16-4402TP ※ 색상 1. AATCC 변퇴색 용 표준색표로 4급 이상이어야 한다.(단 생산된 제품으로 승인된 경우에는 4급 이상이어야 한다) 2. 염색 로트 간의 색상 차 : AATCC 변퇴색 용 표준색표로 4급 이상이어야 한다. 3. 동일 염색 로트 내에서의 색상 차 : AATCC 변퇴색 용 표준색표로 4급 이상이어야 한다. 4. 좌·우변 및 앞·뒷단의 색상 차 : 좌·우변 및 앞·뒷단 간의 색상 차가 눈에 띄지 않아야 하며, AATCC 변퇴색 용 표준색표로 4급 이상이어야 한다.

2. 모자

구분		형상	제식	색상 및 재질
정모	남자	1. 의용소방대장 이상 2. 지대장․부대장	○ 천정비닐호스는 천정 표면이 곡선화 되도록 하고, 이음선은 비닐호스를 사용한다. ○ 모자테의 바깥에는 주름테를 두르고 안쪽에는 비닐 땀받이를 붙인다. ○ 주름테 양쪽에 금색단 추를 달고 금선턱끈을 넣는다. ○ 동테상단부위에 원형유지를 위하여 철심을 보강하고 레쟈로 봉합 한다.	○ 카바 : 하정복지 겉감용 ○ 차양 : 흑색멜톤지

구분		형상	제식	색상 및 재질
정모	남자		○ 모자중심선을 기준으로 뒷변은 겉감과 유사한 색상의 망사직으로 한다. ○지대장이상 차양의 직위별 월계수 장식 은 금색자수로 한다. 1. 의용소방대장이상 월계수잎16매 2. 지역대장·부대장 월계수잎14매	(좌우 각 8매) (좌우 각 7매)
	여자		○ 모자안 망사심은 원형 을 유지하도록 고루 봉 제한다. ○ 땀받이는 머리둘레 솔 기가 갖추어지게 돌려 박는다. ○ 주름테 양쪽에 귀단추 를 달고 금선턱끈을 넣 는다. ○ 지역대장이상 차양의 월 계수 장식은 금속판으 로 한다. (월계수잎은 남성정모 와 동일)	○하정복지 겉감용
기동모			○ 모자 전면 안쪽에 보강 재를 접착하여 앞면을 세운다. ○ 천정에 통기용 구멍 4 개를 내고 아이렛 처리 한다. ○ 차양은 주머니식으로 하며 차양 끝에서 일정 한 간격을 두고 2선을 누빈다. ○ 챙길이는 8cm로 한다. ○ 여성의용소방대원 기 동모는 남성의 것과 같이한다.	○ 재질 : 하기동복 하의재질 ○ 색상 : 하기동복 의색상

3. 부착물

구분		형상	제식	색상 및 재질
직위표장	전국 의용 소방대 연합 회장		터빈모양 4개와 새매날개 4개로 하고 전체크기를 가로 95mm,세로25mm로 한다.	○ 금속재의 경우 - 황동판에 니켈 금색도금을 하 고 새매날개 바 탕은 흑색 에폭 시 처리 ○ 자수의 경우 - 전체크기 : 남성 (가로 10.5cm, 세로 4.5cm), 여성(가로 8.5cm, 세로 4cm)로 하되,여성의 경우 가로 크기 조정 가능 - 색상 : 바탕은 기동복 하의색 상, 직위표장은 황색비스코스 레이온사(120 데니아) - 가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착
	시도 의용 소방대 연합 회장		터빈모양 4개와 새매날개 3개로 하고 전체크기를 가로 91mm,세로25mm로 한다.
	시군 의용 소방대 연합회장		터빈모양 4개와 새매날개 2개로 하고 전체크기를 가로 86mm,세로25mm로 한다.
	의용소방대장		터빈모양 4개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 82mm,세로25mm로 한다.
	지역대장부대장		터빈모양 3개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 63mm,세로25mm로 한다.
	부장		터빈모양 2개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 44mm,세로25mm로 한다.
	반장		◦ 전체크기 -가로 25mm, 세로 25mm ◦ 터빈크기 -외경 19mm의 정육각형 ◦ 태극문양크기 -지름7mm ◦ 측면에 2mm를 띄운 후 폭 4mm 새매날개 1개를 부착한다.

구분		형상	제식	색상 및 재질
모자표장	정장		○ 정모용 -전체크기 : 가로 78mm, 세로 50mm -태양크기 : 원외경 32mm -불꽃크기 : 가로 8mm, 세로 12mm -호스수평길이 : 37mm -단. 여성정모용의 크기 는 기동모용과 같다.	○황동판에 24k 금도금하고 태양 부분은 적색 에폭시 처리
	약장		○ 기동모용 -전체크기 : 가로 53mm, 세로 35mm -태양크기 : 원외경 22mm -불꽃크기 : 가로 6mm, 세로 9mm -호스수평길이 : 25mm	○새매와 관창부 분은 황색실,태 양부분은 적색 실의 비스코스 레이온사로하 되, 횃불은금사 로 자수처리
지휘장	대장		○ 전체크기 : 가로 53mm, 세로 53mm ○ 원모양크기 : 직경 30mm ○ 불꽃모양크기 : 가로 12mm, 세로 18mm ○ 무궁화꽃모양 : 가로 24mm, 세로 8mm ○ 길이 24mm의 지휘봉 2개 교차	○ 황동판에 24k 금도금

구분	형상	제식	색상 및 재질
소매표장		○전체크기 : 가로 97mm, 세로 89mm ○리본크기 : 수평길이 87mm, 폭 10mm ○ 리본안에 “의소대 VOLUNTEER FIRE” 표기 ○불꽃크기 : 가로 22mm, 세로 32mm ○불꽃받침대 : 가로 41mm, 세로 29mm ○ 가로 34mm, 세로 27mm 의 해태두상을 불꽃을 중심으로 좌우대칭	○ 바탕 : 진청색 (곤색)의 옥스 퍼드트윌지 ○ 비스코스레이 온사(120데니 아) 로 자수 -백색실 : 영문글자 -적색실 : 리본모양 -황색실 : 해태 두 상, 횃불, 횃불받 침대, 테두리선 -흑색실 : 리본테 두리 및 해태, 횃불의 형상표시용
배지		○ 태양외경 9mm의 모자 표장 축소판으로 한다.	○ 황동판에 24k 금도금하고, 태양부분은 적색 에폭시 처리
직위표	대 장 (예시)	○전체크기 : 가로 30mm, 세로 15mm ○글씨 : 고딕체 ○종류 : 대장, 부대장, 지대장, 부장, 반장, 지역대장	○ 바탕 : 적색 옥스퍼드트윌지 ○ 글씨 : 백색의 비 스코스레이온사 (120데니아)로 자수처리 ○ 테두리 : 진청색 (곤색)으로 마감

구분		형상	제식	색상 및 재질
가슴표장	21년이상 근무		◦ 전체크기 : 가로 81mm, 세로 43mm ◦ 불꽃모양 5개(불꽃과 새매날개 가로 81mm, 세로 28mm) ◦ 불꽃크기 : 가로 9mm, 세로 14mm	○ 금속재의 경우 - 황동판에 24k 금도금 (글씨바탕은적색 에폭시처리) ○ 자수의 경우 - 와펜전체크기 : 가로95cm,세로 50cm - 바탕재질: 기동 복상의색상, 조 끼,방한복 색상 -가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착 -황색실 : 횃불,새 매날개 -적색실 : 글씨바탕 -백색실 : 영문글씨
	15년이상 20년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 84mm, 세로 31mm ◦ 불꽃모양 4개(불꽃과 새매날개 가로 84mm, 세로 17mm) ◦ 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	10년이상 15년미만 근 무		◦ 전체크기 : 가로 74mm, 세로 31mm ◦ 불꽃모양 3개(불꽃과 새매날개 가로 74mm, 세로 17mm) ◦ 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	5 년이상 10년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm ◦ 불꽃모양 2개(불꽃과 새매날개 가로 64mm, 세로 17mm) ◦ 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	입대후 5 년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm ․글씨부분 : 가로 70mm, 세로14mm (글씨는 “VOLUNTEER FIRE”로 표기) ◦ 불꽃모양 1개(불꽃과 새매날개 가로 57mm, 세로 17mm) ◦ 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm

4. 부속물

구분	형상	제식	색상 및 재질
셔츠	(여름용) (겨울용)	○ 남ㆍ여용 모두 프린세스라인을 넣어 몸에 꼭 맞도록 한다. ○ 깃 안쪽, 소맷단 안쪽에 배색을 넣는다.	○ 색상 : 흰색 ○ 양모 50%, 폴리에스터 50% 혼합원단
넥타이		○ 지퍼식 넥타이로 한다. ○ 겉감과 심의 재단은 정 바이어스로 한다.	○ 색상 : 검청색 ○ 폴리에스테르원 단 선염처리
넥타이핀		○ 이중 집게형으로 한다. ○ 모자표장(정장)의 태양 부분 원외경 32mm를 12mm로 축소한 모양 으로 한다. ○ 핀길이 55mm 핀너비 6mm(3등분) 두께 1.2mm	○황동판에 24K금 도금 ○ 태양부분은 적 색 에폭시처리 (태양원외각부 분은 금색)
금장단추		○ 크기를 중형(지름21 ㎜), 소형(지름15㎜)으 로 구분 한다. ○ 중앙에 모자표장 도안 을 삽입한다. ○ 단추 사용처 -중형 : 정복상의앞 -소형 : 정복견장, 소매	○ 금속재질 ○ 바탕은 검정색, 테두리와 모자 표장은 금색

구분		형상	제식	색상 및 재질
요대 및 버클			○ 요대는 폭 30mm, 길이 110mm정도로 한다. ○ 버클은 중앙에 모자표 장 도안을 삽입한다.	○ 요대는 검정가 죽으로 한다. ○ 버클은 검정색 에폭시바탕에 금색테두리, 금 색 모자표장으 로 한다.
이름표		(예시) (정복용) (기동복용)	○ 전체크기 : 가로 80mm,세로 25mm(소속․직위부분 : 세로 8mm, 이름부분 : 세로 17mm) ○ 글씨체 -정복용 : 고딕체 -기동복용 : 명조체 ○ 정복용의 뒷면은 옷핀 형태로 고정	○ 정복용 아크릴 ○ 기동복용은 폴 리에스테르의 재질로 재직하여 와펜 자수처리 ○ 정복용 색상은 검청색 바탕에 백색 글씨 ○기동복용색상은 소속․직위부분은 적색바탕에 백색 글씨, 이름부분은 살구색바탕에 흑색 글씨
등판표시	소방활동조끼	의 용 소 방 대 VOLUNTEER FIRE	○ 소방활동용 조끼의 경우 -글씨전체의 크기 : 가로 200mm,세로 118mm ․한글 : 세로 58mm ․영문 : 세로 45mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 15mm	○ 은색 반사체 프린트

구분			형상	제식	색상 및 재질
등판표시	방한복	의 용 소 방 대 VOLUNTEER FIRE		○ 방한복의 경우 -글씨전체의 크기 : 가로 285mm,세로 160mm ․한글 : 세로 80mm ․영문 : 세로 60mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 20mm	○ 은색 반사체 프린트
	봉사활동 조끼	등판 표시	1 1 9 의 용 소 방 대	○ 글씨전체의 크기 : 가로 200mm,세로 115mm ◦숫자 : 세로 55mm ◦한글 : 세로 45mm ◦숫자와 한글글씨의 간격 : 15mm	○ 진청색 프린트
		앞판 표시	119 의 용 소 방 대	○ 글씨전체의 크기 : ◦가로 100mm ◦세로 50mm	○ 진청색 프린트
		앞판 표시	서 울 (예시)	○ 글씨전체의 크기 : ◦가로 90mm ◦세로 40mm	○ 벨크로 처리 (탈부착 가능)
깃표장				○ 계급장 좌우 및 하부를 6개의 태극모양과 리본으로 감싸고, 상부의 받침대 위에 마주 앉은 2마리의 해태를 배치한 형태로 한다. ○ 가로 25㎜, 세로 30㎜	○ 황동판에 금도금

5. 신발

구분		형상	제식	색상 및 재질
단화	남성		○ 장식이 없는 단화로 한다. ○ 앞코는 일반 신사화 및 숙녀화와 같은 모양으로 한다.	○검은색 가죽
	여성
기동화	남여 공용		○ 발목까지 오는 길이로 하며 끈이 있는 형태로 한다. ○ 밑창의 쿠션을 보강하기 위해 에어백을 넣어 준다.	○검은색 가죽

※ 이 규정 시행 전에 의용소방대장에게 지급하는 정모 및 직위표장을 지역대장 등에게 지급하고 있는 시·도에서는 이 규정의 시행에도 불구하고 의용소방대장에게 지급하는 정모 및 직위표장을 지역대장 등에게 지급할 수 있다.