공동주택 옥상 대피 안내표지 등 설치 안내문

1. 평소 소방행정 업무 협조에 깊이 감사드리며, 귀 아파트의 번영을         기원합니다.

2. 지난해 12월 군포시 소재 ○○아파트에서 인테리어 공사 중 발생한

화재로 11명의 사상자가 발생하는 등 최근 공동주택 화재 발생과         인명피해가 증가하고 있습니다.

이에 공동주택에 거주하는 주민의 생명과 재산 보호를 위하여 다음 사항에 대해

안내드리니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

【협 조 사 항】

1) 옥상 출입문 가시성 확보를 위한 안내표지판 및 계단바닥·벽 등           피난유도선 설치

2) 옥상 출입문 상층부 기계실·권상기실 등 있을 경우, 기계실 계단 입구      차단시설(펜스 등) 설치(대피자가 옥상 출입문으로 대피토록 유도)

3) 옥상 출입문, 방화문 등 자동개폐장치 설치

4) 옥상 출입문 안전관리 실명제 표지 부착하여 옥상출입문 안전관리

붙임1		옥상 출입문 화재안전환경 개선 안내

〔붙임 1-1〕 옥상 출입문 안내표지판 및 피난안내선(바닥, 벽) 제작·부착

《 안내표지판 시안 》		《 안내표지판 제원 》
		ㅇ (크 기) 420mm × 600mm ㅇ (형 식) 야광형태로 어두운 곳에서의 시인성이 확보 스티커 형태로 쉽게 부착 ㅇ (효 과) 입주민 대상 옥상 출입문 위치 안내로 재난 발생시 신속한 대피 유도(임시대피공간) ㅇ (부착장소) 공동주택 각 동별 옥상 출입문에 부착

※ (이미지다운) 의왕소방서 홈페이지 → 최신소식 → no.53 ‘공동주택 옥상 출입문 표지판’ 게시글 참고

< 옥상출입문 안내표지판 및 피난안내선 설치사례 >

《 옥상출입문 안내표지판 》		《 피난안내선(바닥면) 》		《 피난안내선(벽면) 》

※ 피난안내선은 옥상층 아래층에서 옥상 출입구 층까지 설치

〔붙임 1-2〕 옥상 대피공간 피난경로 이탈방지 펜스 설치

○ 옥상 출입문이 최상층이 아닌 곳은 화재 대피 시 피난로 혼돈 가능성이 높음

→ 피난경로 이탈방지 펜스 설치 (옥상출입문이 최상층 아래층, 최상층 2개층 아래층 등에 있는 곳 등)

《 옥상 출입문 위층에 권상기실 있음 》 (군포 백두한양아파트)		《 옥상 출입문 최상층 아래층에 있음 》 (군포 백두한양아파트)		《 펜스 설치(안) 》 (옥상 출입문이 있는 층에 설치)

〔붙임 1-3〕 공동주택 비상문 자동개폐장치 설치

○ (자동개폐장치)평상시에 옥상문은 폐쇄시키고 화재 시 자동 개방 대피 가능한 시스템

→ 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제39조 제1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2항에 따른 제품검사를 받은 제품 사용

※ 모든 전원은 비상전원에서 연결, 기존 도어록은 잠금장치 제거, 자동개폐가 안될 시 수동개폐 가능

《 비상문 자동개폐장치 설계도》

〔붙임 1-4〕 옥상 출입문 안전관리 실명제 표지 부착 ※ 서식자유

○ 옥상 대피공간에 담당자 및 연락처 표시로 유사시 개방·활용 (관계자 성명, 비상연락망 등)

< 옥상 출입문 안전관리 실명제 제작(안) >