(아파트 관계인 점검용) 지하주차장 소방시설 등 자체점검 체크리스트
〈 점검일자 : 2024. . . 〉
대 상 명					위 치
점검장소					연락처
점 검 자		직 위			성 명			(서 명)
소방시설 등			주요 확인사항				확인결과 및 조치사항
수계 소화설비 (옥내 소화전설비, 스프링클러설비 등)	수원		□ 주된 수원 유효수량 적정 여부 □ 보조 수원(옥상) 유효수량 적정 여부
	가압 송수장치		□ 펌프 흡입측 연성계□진공계, 토출측 압력계 등 부속장치의 변형□손상 유무
	송수구		□ 송수구 설치장소 적정 여부(소방차가 쉽게 접근할 수 있는 장소)
	배관		□ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부
	제어반		□ 펌프 별 자동□수동 전환스위치 적정 여부
	기 타		□ (옥내소화전) 위치표시등, 함 및 방수구 적정 여부
			□ (스프링클러) 유수검지장치 및 수동조작함 기능 유지관리 - 헤드 변형□손상 유무 및 살수장애 여부
경보설비 (자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송 설비 등)	수신기		□ 설치장소 적정 및 스위치 정상 위치 여부 □ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부 □ 예비전원(축전지) 상태 적정 여부
	감지기		□ 감지기의 변형 또는 손상이 있는지 여부
	음향장치		□ 음향장치(경종 등) 변형□손상 여부
	시각 경보장치		□ 시각경보장치의 변형□손상 여부
	발신기		□ 발신기 변형□손상 여부 □ 위치표시등 변형□손상 및 정상 점등 여부
	비상 방송설비		□ 확성기 설치 적정(층마다 설치, 수평거리) 여부 □ 조작부 상 설비 작동층 또는 작동구역 표시 여부 □ 자동 안내방송 멘트 개선(대피 먼저 → 살펴서 대피) 여부

소방시설 등		주요 확인사항	확인결과 및 조치사항
피난구조 설비 (유도등, 비상조명등 등)	유도등	□ 유도등 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동 시) 점등 여부 □ 유도등의 변형□손상 및 장애물 등에 의한 시각장애 여부
	유도표지	□ 유도표지의 변형 및 손상 여부 □ 설치 상태(장애물 등으로 시각장애 유무) 적정 여부
	비상조명등	□ 비상조명등 변형□손상 여부 □ 예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부
특별피난 계단의 계단실 및 부속실 제연설비	기동장치	□ 제어반 각종 스위치류 표시장치(작동표시등 등) 정상 여부
	외기취입구	□ 설치위치(오염공기 유입방지, 배기구 등으로부터 이격거리) 적정 여부 □ 설치구조(빗물□이물질 유입방지 등) 적정 여부
	제연구역의 출입문	□ 폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄구조 여부 ※ 주차장에서 아파트 세대로 진압하는 계단에 설치된 방화문(출입문) 관리상태 중점 확인
	수동 기동장치	□ 기동장치 설치(위치, 전원표시등 등) 적정 여부
소화활동 설비	연결 송수관설비	□ 송수구, 방수구, 방수기구함 설치 관리상태
	비상콘센트설비	□ 콘센트 변형□손상□부식이 없고 전원의 정상 공급여부 □ (보호함) 비상콘센트 표지, 위치표시등 설치 및 적정 여부
	무선통신 보조설비	□ 설치장소(소방활동 용이성, 상시 근무장소) 적정 여부 □ (보호함) 무선기기접속단자 표지 설치 여부
피난□방화시설	방화문	□ 방화문 및 방화셔터의 관리상태(폐쇄□훼손□변경) 및 정상 기능 적정 여부
	비상구	□ 비상구 및 피난통로 확보 적정 여부(장애물 적치 등)
아파트 대피계획 세우기 안내	홍보	□ 아파트 입주자 화재 피난행동요령 및 관리자 화재 피난안전 매뉴얼 활용 주민 홍보 ※ 소방청 홈페이지 > 공지사항 □ 공동주택 전기자동차 화재대응 매뉴얼 및 화재 대응 행동요령 ※ 공동주택관리정보시스템 > 공지사항
	대피계획	□ 아파트아이 앱(모바일) 활용 아파트 대피계획 수립 ※ 아파트아이 전산프로그램 미사용 아파트(수기로 참여)
기타사항