구 매 표 준 규 격 서(안)

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	관세분류번호 HSK No.	정부물품분류번호 Korean Government Commodity Classification Code	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	8705-30-0000	25101796	무인파괴방수차 remote control Telescopic Demolition Fire Apparatus	대	1

본 규격은 경기도소방재난본부에서 구매하는 무인파괴방수차에 대한 최소한의 기준을 제시한 것으로 아래 규격 이상의 성능을 보장할 수 있는 차량을 제안하여야 한다.

Ⅰ 무인파괴방수차의 개요

무인파괴방수차는 파괴․방수․무인조작기능 등으로 구성되어 화재진압 및 인명구조에 사용되는 소방차를 말한다.

굴절붐과 최상단의 무인파괴방수장치 등으로 구성되어야 하며, 최대 작업높이가 20미터 이상이어야 한다.

3. 무인파괴방수차는 국내 자동차 안전기준에 적합하도록 국외 전문 제작업체에 의하여 설계․제작․조립되어야 한다.

Ⅱ 일반사항

개  요

본 규격제안 요청서는 경기도소방재난본부 무인파괴방수차 구입에 필요한 일반적 공통사항으로서 합리적이고 효율적인 사항을 규정한다.

건    명 : 무인파괴방수차 제조 ․ 구매

수    량 : 1대

납품기한 : 계약일로부터 12개월 이내

납품장소 : 경기도소방재난본부(수요부서지정)

관계법규의 적용

2.1. 무인파괴방수차 및 부수장비는 대한민국의 소방관계법령, 자동차관리법, 도로교통법, 전파법, 전기용품안전관리법 등 관계법령에 저촉되지 않아야 하며, 형식승인이나 검사 등 법령에서 정한 필요한 모든 행정절차를 필하여야 하며, 기타 제조국에서 검정을 필한 제품을 사용하여야 한다.(다만, 본 규정에서 정하는 내용이 법령 등의 내용보다 의도적으로 강화되어 있는 경우에는 본 규정에 의한다)

Ⅲ 세부규격

섀시(차대)

차  축 : 4축(8×4)

승차정원 : 2인승 이상이어야 한다.

알루미늄휠 적용하며, 무인파괴방수차 사용에 적합하여야 한다.

엔진 및 출력

엔진규격 : EURO-5 이상 또는 국내법에 이상이 없어야 한다.

최대출력 : 440HP 이상

차량 전고 : 4m 미만

차량 전폭 : 2.5m 미만

차량 전장 : 13m 미만

차량 총중량 : 38톤 이하

변속장치 : 자동변속기

언덕 고정장치(hill holder) 기능이 있어야 한다.

배터리 용량은 200A 이상 적용 차량의 모든 전기를 사용하는데 장애가 없어야 한다.

전원차단장치는 배터리 메인 차단스위치 200A이상 내장 되어야 한다.

브레이크는 디스크브레이크, ABS 적용되어야 한다.

기타기능

냉․난방공조장치 및 연료히터장치

열선 내장형 사이드미러

기타장치는 상용차 출고기준에 따른다.

통신장비

통신장비는 송신 및 수신할 수 있는 장치 등을 설치한다.

통신장비의 전선은 전파의 간섭을 받지 않도록 설치한다.

외부수신용 안테나(UHF, TRS)는 캡 상부에 2개 이상 설치한다.

무전기는 무전기 스위치, 수신전용 스피커, 음향조절기, 주파수채널 스위치, 송신전용 마이크폰 등으로 구성한다.

소방용 무전기의 장착을 위하여 캡 상부 안테나 설치 장소에서부터 무전기 설치 장소까지 소방 무전기안테나 및 케이블(RG58) 2개를 매입 식으로 설치하되 빗물 등으로부터 유수가 없어야 한다.

안테나는 장애물 등에 의해 부러지지 않는 구조로 설치하여야 하며, UHF 1세트, TRS 1세트를 각 500mm이상 이격하여 설치하여야 한다.

UHF 무전기는 송신출력 20W, 주파수범위 400~470MHZ, 전면 스피커 4W로 한다.(아날로그 및 디지털겸용)

TRS 무전기는 평균송신출력 3W, 수용 그룹 수 200개 그룹 이상, 주파수범위 TX 806 ~ 822MHZ, RX 851 ~ 867MHZ로 한다.

해당 기관 명의로 허가 및 준공검사를 득하여야 한다.

파괴 및 방수장치

파괴장치는 붐의 선단에 설치하여 파괴와 폼․물의 방수가 가능하여야 한다.

파괴장치의 노즐은 직․분사방수가 가능하여야 한다(다만, 직사방수의 경우 별도 방수장치 설치가 가능하다.

파괴장치의 방수량은 분당 4,500ℓ이상 이어야 한다.

파괴장치는 강화유리 12㎜이상, 콘크리트 120㎜이상, 샌드위치패널 200㎜이상, 컨테이너박스 등에 대한 파괴(천공)가 가능하여야 한다.(시험성적서 제출)

※ 시험성적서에는 파괴장치의 재질, 내열성 및 강도 등에 대한 사항이 포함

배관시스템

회전배관은 무한회전이 가능하도록 제작되어야 한다.

붐에서 파괴노즐까지 텔레스코픽 배관을 적용하여야 한다.

회전배관 하단에는 급격한 수압에 견딜 수 있도록 릴리프밸브를 설치하여야 한다.

각종 배관은 수압 및 진동에 충분히 견딜 수 있는 내구성을 갖추어야 한다.

배관에는 잔수를 배출하기 위한 드레인 밸브를 설치하여야 한다.

송수구는 호칭 65mm를 2개소 이상, 각 2구 이상 설치하여야 한다.

송수구 등의 소방호스 결합방식은 국내 사용규격으로 제작되어야 한다.

압축공기포소화장치(Compressd Air Foam system, )

혼합비율은 0.1%에서  3%까지 조절이 가능하여야 한다.

CAFS 용량은 7bar에서 분당 1,800ℓ이상 이어야 한다.

노즐방수 외에 별도의 소방호스를 연결하여 사용할 수 있도록 하여야 한다.

모든 밸브 및 커플링 등은 국내 사용 규격과 동일하여, 현장활동에 지장이 없어야 한다.

탱크(물&폼)

탱크는 PE, PP 또는 스테인레스 스틸(316L) 등 부식되지 않는 재질로 제작한다.

물 2,000ℓ이상, 폼 200ℓ이상으로 한다.

물탱크 상부에는 맨홀을 설치하고 결빙방지를 위한 히팅장치를 설치한다.

물탱크는 수압에 변형되거나 물이 새지 않도록 각형 또는 타원형으로 제작하고 내부에는 종 및 횡 방파판을 설치한다.

물탱크의 내압 및 물넘침을 방지하기 위하여 오버플로우 장치를 설치하여야 한다.

탱크의 용량을 확인하는 전자식, 기계식 수(액)량계가 설치되어야 한다.

물탱크의 보수구는 65mm로 설치되어야 한다(위치는 수요부서와 협의)

아우트리거 시스템

형태는 H-Type 이어야 한다.

전개폭은 5,500mm 이하 이어야 한다.

노면 경사각도 5°이상에서 사용 가능해야 한다.

유압호스 및 전기 배선 등이 간섭되지 않는 구조로서, 원터치식 자동과 반자동, 수동조작이 가능하여야 한다.

아우트리거 외부에는 점멸등이 설치되어야 하며, 아우트리거의 작동을 알려주는 경고음이 발생하여야 한다.

아우트리거 잭부판을 지급하여야 한다.

조작시스템

붐, 아우트리거, 턴테이블 등은 무선원격조정이 가능하여야 한다.

무선원격조종의 작동거리는 80m 이상이어야 한다.

무선통신방식은 다자간 통신혼선 등을 예방할 수 있는 통신방식을 적용하여야 하고전파법 등 관련법령에 저촉되지 아니하여야 한다.

긴급 상황에서 고장이 난 경우 즉각적인 작동이 가능하도록 차량 상부에 수동으로 작동할 수 있는 조작반을 설치하여야 한다.

조작반에는 조명장치를 설치하여 야간 사용에 지장이 없어야 한다.

턴테이블은 360°양방향 무한회전이 가능하고 로터리 조인트 내부 배관은 65㎜이상이어야 한다.

턴테이블 및 조작반 바닥은 미끄럼 방지용 알루미늄 엠보싱 타공판으로 마감되어야 한다.

붐(BOOM) 장치

붐 제작은 모든 하중을 견딜 수 있는 강도로 제작하여야 한다.

붐의 용접부에 대하여 100% 비파괴검사 또는 동등 이상의 검사를 실시하고 납품 시  관련 시험성적서를 제출하여야 한다.

안전기준에 대한 구조해석보고서 자료를 제출하여야 한다.

붐은 붐의 축방향 좌․우 각 110°이상 회전할 수 있는 기능이 있어야 한다.

붐은 원복 위치에서 2톤 이상 인양능력이 있어야 한다.(시험성적서 제출)

작업높이(지면에서 파괴노즐 끝단까지)는 20m 이상이어야 한다.

작업반경(턴테이블중심으로부터 파괴노즐 끝단까지)은 18m 이상이어야 한다.

작동성능(속도)은 「고가사다리소방차의 성능에 관한 인정기준(KFI)」8. 고가사다리자동차의 성능을 준용하여야 한다.

유압시스템

유압펌프 작동은 차량용 트랜스미션에서 PTO를 통해 유압펌프를 구동할 수 있어야 한다.

동시에 여러 작동을 할 경우 유압의 흐름은 시스템에 필요한 만큼 자동으로 증가되어 각각의 모든 작동 속도는 속도영향을 받지 않게 독립적으로 조절되어야 한다.

유압라인에는 압력을 체크하기 위한 별도의 체크 포인트를 설치하여야 한다.

유압유 탱크 주입구에는 주입필터 및 에어블리드가 설치되어야 되며, 유압라인에는 유압유의 이물질을 필터링 하기 위한 고압필터 및 리턴필터를 설치하여야 한다.

유압유 탱크에는 드레인 밸브, 유량계 및 온도계를 설치하여야 한다.

장시간 사용 시 유압유 온도상승을 방지하기 위해 오일쿨러가 장착되어야 한다.

겨울철 원활한 작동을 위하여 유압유 히팅장치를 설치하여야 한다.

보조 유압시스템

메인 유압펌프 고장 시 독립적인 파워를 제공하기 위해 별도의 유압엔진펌프(33HP 이상)를 설치하여야 한다.

전기장치

전자 사이렌

전자 사이렌용 유니트는 전면 그릴 또는 범퍼 하단에 설치하여야 한다.

전자 사이렌은 차량전방 1m 위치에서 110db이상 130db이하의 음량을 발할 수 있어야 한다.

마이크를 설치하여 음성 송출이 가능하여야 한다.

경광등

캐빈 상부에 2개 이상의 적색 LED 경광등을 장착하여야 한다.

측면 좌․우 각 2개 이상, 후면 2개 이상으로 LED 경광등을 장착하여야 한다.

전면에 LED 교차등 2개 이상을 장착하여야 한다.

조명장치

600W 이상 LED외부 작업등을 2개소 이상 설치하여야 한다.

차체작업등은 좌․우 각 2개 이상으로 LED등을 장착하여야 한다.

차체 중간차폭등은 원형 또는 사각으로 2개소 이상 설치하여야 한다.

후면에 후미등을 섀시 후진등과 별도로 추가설치 하여야 한다.

배터리 충전기

배터리 충전을 위한 외부전원(220V)용 충전기를 설치하여야 한다.

220V AC전원을 이용한 충전이 가능하고, 시동키 작동(ON) 시 자동탈거 되는 장치를 설치하여야 한다.(위치는 수요부서 협의)

컨버터 및 인버터

DC 24V에서 12V로 다운시키는 스위칭 방식의 사인파 컨버터를 30A로 설치하여야 한다.

자동변환기 출력 DC 12V 전원은 무전기 전원용도 1개와 그 외 용도로 1개를 추가 설치하고 무전기 설치 예정 장소에 전원 2개를 인출하여야 한다.

DC 24V에서 AC 220V / 2,000W 이상의 출력을 갖는 스위칭 방식의 사인파 인버터를 설치하여야 한다.

엔진식 발전기

가솔린을 이용한 5kVA 이상의 AC 저소음 발전기를 설치하여야 한다.

정전압․전류보상장치(A․V․R)을 적용한다.

바디 및 장비보관함

장비보관함은 차량의 각 부분에서 접근 가능한 구조여야 한다.

바디 및 장비보관함은 PP, 스틸 또는 알루미늄으로 제작하여야 한다.

바닥의 상판은 미끄럼 방지 알루미늄 체크판으로 마감 처리하여야 한다.

턴테이블에 쉽게 올라가기 위한 접이식 사다리 또는 발판 등을 장착하여야 한다.

장비보관함은 어두운 곳에서 사용할 수 있는 LED조명등이 설치되어야 한다.

장비보관함 셔터는 알루미늄 재질로서 개폐가 부드럽게 이루어져야 한다.

표식 및 도장

차체 도장은 모든 표면이 부식에 강한 구조로 처리되어야 한다.

특장부분의 최종 도장 두께는 100Micron 이상되어야 한다.

붐 내부에도 부식방지를 위해 쇼트블라스트 처리 등 도색작업을 철저히 해야 한다..

※ 소방방재청 차량도색기준을 준용하며 세부사항은 반드시 수요기관과 협의

각종 안전장치

안전장치 작동 후 위험요인이 제거되었을 때 즉시 복구가 가능한 구조로 설치하여야 한다.

안전장치 작동 시 등화 및 경보음이 발생되는 구조로 하여야 한다.

유압계통의 고장이나 유압파이프 등이 파손되는 경우 붐이 넘어지지 아니하도록 하는 전도방지 및 단축방지장치가 설치되어 있어야 한다.

무선원격조정장치 및 조작반에는 비상정지 스위치를 설치하여야 한다.

차량 측면에 안전 표시등을 설치하여야 한다.

차체로 접근하는 화염으로 보호할 수 있도록 차체 전면 2개 이상, 측면 각 4개 이상의 자위분무 노즐을 설치하며, 방사범위 180도, 방사능력은 각각의 노즐에서 분당 40리터 이상이어야 한다.

후진경고장치 및 차량용 영상저장장치(블랙박스)

후진기어 변속 시, 후진 경고음이 발생하여야 한다.

후방카메라가 후부에 설치되어 운전석 모니터(7인치 이상)에서 확인 가능해야 하며, 자동항법시스템 기능의 일체형으로 설치하여야 한다.

차량용 영상저장장치는 차량 시동 시 자동(On/Off)으로 동작되어야 하며, 수동으로도 작동(On/Off) 가능하여야 한다.

HD급 32G 이상, 2채널 이상이며, GPS 기능이 내장되어야 한다.

모니터에서 확인할 수 있는 비디오아웃라인을 제공해야 한다.

HD급 고해상도 : 전방(1920×1080), 후방(1280×720) 이상이어야 한다.

200만 화소 이상의 카메라를 적용해야 한다.

내장용 배터리가 적용되어야 하며, 블랙박스가 작동되지 않을 때 LED표시등이 작동되는 기능이 있어야 한다.

저장장치에 저장된 영상을 외부 컴퓨터에서 확인할 수 있어야 한다.

영상은 차량 네비게이션 모니터와 연동되어야 한다.

Ⅳ 기타사항

품질 및 사후보증

차량에 대한 하자보수기간이 경우 상용차량의 제조사 기준에 따르며, 그 외 특수 장치의 경우 차량 등록일로부터 36개월(3년)로 한다.

차량을 원활히 운용할 수 있도록 정비에 필요한 부품을 확보하여야 하며, 납품 후 10년간 부품이 공급 될수 있어야 한다.

보증기간에는 연 4회 이상 정기적으로 배치기관에 방문하여 예방점검․정비 등을 실시하여야 한다.

수요기관의 고장수리 요청 시 요청일로부터 10일이내 정비자격을 보유한 소방차제작 및 전문정비업체로 하여금 수리하도록 하여야 한다.

1.1항목 ~ 1.4항목을 포함한 사후관리 세부계획(A/S)을 제안하여야 한다.

사후보증과 관련한 모든 의무 및 책임은 제작사, 계약자 및 공급자에게 있다.

검사․검수 및 훈련

2.1. 중간․완성검사는 현지 제작사를 방문하여 실시할 수 있다. 검사를 실시할 경우 계약업체는 원활한 검사업무가 이루어질 수 있도록 지원하여야 한다.

2.2. 최종검사는 한국소방산업기술원의 완성검사로 갈음한다.

2.3. 최종검수 및 운용자 교육은 완성검사 종료 후 최종 납품장소에 도착하여 5일 이상 실시하여야 한다.(한글 작동 매뉴얼 및 동영상 교본 각 3부 제공)

2.4. 검사․ 검수 및 교육은 수요기관과 협의 후 인원, 기간, 일정을 결정하여 실시한다.

2.5. 차량출고 후 차량사용 등과 관련된 각종 교육․훈련은 배치기관과의 협의를 통해 차량 출고일로부터 12개월간 실시할 수 있으며, 필요한 자료제공 요청이 있을 경우 적극한 제공하여야 한다.

2.6. 검사비용은 수요기관에서 처리한다.

Ⅴ 지급장비 목록

1. 기본공구

품 명	규 격	단위	수량	비 고
십자(+)드라이버	대(270㎜), 중(210㎜), 소(175㎜)	개	각 1
일자(-)드라이버	대(270㎜), 중(210㎜), 소(175㎜)	개	각 1
플라이어	장250mm, 최대벌림33mm	개	1
몽키스패너	200mm, 300mm	개	각 1
콤비네이션렌치(14PCS)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32	세트	1
소켓렌치(21PCS)	육각 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 12각 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 (자동라쳇, 수동복스대, 연결대, T핸들, 조인트)	세트	1
바이스크립	10＂(모델규격：10WR)	개	2
롱 로 우 즈	140mm, 160mm, 200mm	개	각 1
체 인	해당타이어 규격	조	1
니 퍼	145mm, 160mm, 180mm	개	각 1
망 치(금속재질)	손해머(화이바그라스자루), 중	개	1
육각(볼)렌치(L타입)	9개 SET(㎜) - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	세트	2
파이프렌치	중, 소	개	각 1
그룹조인트플라이어	중, 소	개	각 1
테스터기(디지털)	전압,전류,주파수 등을 측정할 수 있는 계기	개	1
충전식 드라이버	14.8V이상 (드라이버 날 포함)	개	1
공 구 함	대형(강화플라스틱 재질)	개	1

2. 소모성 부품

품 명	규 격	단위	수량	비 고
오일 및 에어필터	보조유압장치용	개	2
오일 및 에어필터	섀시용	개	2
와이퍼브러쉬	섀시용	세트	2
예비전구	섀시용	세트	2
오일, 오일 및 에어필터	CAFS용	세트	2
무선조정장치 건전지	특장용	세트	2

3. 지급장비

품 명	규 격	단위	수량	비 고
안 전 콘	반사지(3M) 부착된 플라스틱	개	5
호스렌치	규격 : 40mm, 65mm, 갈고리형 재질 : 알루미늄	개	각 2
견인장비	견인체인, 샤클, 견인바(슬링벨트) 허용하중：3ton이상	세트	1
호스보호틀	고무재료, 규격：420×600×100(mm), 허용하중：10ton이상	개	2
폼원액 보급장치	토출량 180/min, 재질 : 스텐인레스, 전기모터식	대	1
고임쇠	경사각 : 45° (규격 : 30×25×20) 고임쇠 이탈방지 및 형광끈(10×70)	개	2
중간연결금속구 (굴절식 회전호스 커플링)	65mm, 65mm×40mm	개	각 2
고성능 투시랜턴	LED 10w이상 램프사용	개	2
양암(양수) 커플링	65A, 재질 : 알루미늄	개	각 2
소화기(분말)	소화능력 : ABC급 3단위, 축압식, 3.3㎏	개	2
소화기(청정약제)	소화능력 : BC급 3단위, 3.3㎏	개	2
전선릴	◦ 콘센트가 회전되지 않고 전선 인ㆍ출입이 가능한 구조 ◦ 사용 전원: 15A/AC 250V ◦ 전선 규격: 3.5SQ이상×3C=50m ◦ 누전차단기, 1구 콘센트 접지형 2개(방수형)	개	1
잭실린더 부판	◦ 규 격：50㎝×50㎝×10㎝, 재 질：강화플라스틱	개	4
잭실린더 부판	◦ 규 격：50㎝×50㎝×1㎝, 재 질：알루미늄 합금	개	4
전자신호봉	◦ 재질 : 폴리카보네이트	개	2