『경기도 재난안전종합체험관』신축 설계용역 공모 지침서

2017. 07.

	경기도재난안전본부

- 목 차 -

설계공모 개요

사업개요	1

공모개요	3

설계공모 절차 및 방법	5

제출도서	7

작품심사 및 당선작 선정	11

설계공모 기타사항	16

당선작 설계자 의무사항	18

설계지침

건축계획	19

시설별 면적표	26

전시체험시설 공간구성(안)	27

제공자료 및 서식

제공자료	28

서식	28

설계공모 개요

사업개요

사업의 목적

(1) 자연적․인위적 재난의 위험성 인식과 재해 사전방지의 필요성이 대두됨에 따라 국민 일상생활 속에서 위기대응능력과 안전의식을 함양시킬 수 있는 실제 재난상황이 연출된 재난안전종합체험관을 건립 하고자 함.

(2) 안전(Safety)을 테마로 “생명의 소중함, 함께 사는 즐거움” 의 가치를 담을 수 있는 작품성과 예술성을 겸비한 창의적인 건축물을 건립하는데 그 목적이 있음.

개요

사 업 명 : 경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역

발주기관 : 경기도 재난안전본부

대지위치 : 경기도 오산시 내삼미동 242-3번지 포함 20필지

대지면적 : 16,500 ㎡

사업규모

연 면 적 : 7,000㎡

※ 건축 연면적은 다양하고 창의적인 구상을 위해 연면적 ±5% 범위 내에서 조정가능

기준규모 : 지상3/지하1(1개동)

※ 건축 연면적, 층수, 구조 등은 추정 공사비 범위 내에서 설계자의 기획의도와 공간

활용계획 등에 따라 합리적으로 조정 가능함.

※ 층고 및 건축면적 등은 관련법령을 참고하고 계획에 따른 모든 사항은 관련법규를

준수할 것

기    타 : 건폐율 20%이하, 용적율 100%이하

지역/지구 :  도시지역, 자연녹지지역

공 사 비 : 18,693,780천원(건축, 토목, 조경, 전기, 소방, 통신, 기계, 기타 설비, 전시·           체험분야 인테리어 등 포함)

※ 본 공사비는 예상공사비로 경기도 재난안전본부 사정에 의하여 변경될 수 있음.

설계용역비 : 1,080,775천원(부가세 포함/설계공모상금 별도)

① 건축설계용역비에는 기본 및 실시설계비(건축, 구조, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방, 기계, 설비, 전시·체험분야 인테리어, 지반조사, 현황측량, 각종 인증 수수료, 부가가치세, 손해배상보험료 등 포함), 관계 법령 조례 등 행정절차 이행 및 기타 발주처가 필요시 요구하는 각종자료에 대한 용역비용 일체 포함

② 건축법 제29조에 의한 건축협의(허가), 농지법 제34조에 의한 농지의 전용허가·협의, 산지관리법 제14조에 의한 산지전용허가(개발행위비용 제외), 자연재해대책법 제4조, 5조에 의한 사전재해영향성 검토, 에너지절약계획서 작성, 신재생에너지 설치신고, 기타 관련 법령에 따른 인·허가 등 전반에 관한 사항, 각종 심의(경관심의 등) 및 인증(녹색건축물 인증, 에너지 효율등급, 장애물 없는 생활환경 인증 등) 수행 비용(수수료 등) 일체 포함

주 용 도 :  문화 및 집회시설(전시·체험장)

설계기간 : 착수일로부터 240일 (각종 심의 및 협의기간 제외)

※ 원활한 경기도 재난안전종합체험관 건립을 위해 건축설계 계약자는 계약일로부터 14일      이내에 착수하여야하고, 기본설계 VE전에 전시·체험시설 설계 및 제작 설치 사업자가      선정 되지 않을시 전시·체험시설 계획을 기본설계에 반영하기 위하여 기본설계를 일시 중지      할 수 있다.

※ 전시·체험시설 설계 및 제작 설치 사업자가 선정되면 전시·체험시설의 체험동선, 실물      모형 배치 등을 고려함은 물론, 기본 및 실시설계에 전시·체험분야 인테리어관련         모든 공사를 누락없이 반영하여 추후 건축공사 시 건축공사업체와 전시체험시설            구축 업체 간 원활한 협업이 이루어지도록 하여야 함.

※ 설계 완료 후 설계용역계약자는 전시·체험분야 사업자에 의해 향후 조정되는 부분은 전시·      체험 분야에서 마무리하여야 한다는 계약자 상호 간 확인 서류를 발주처에 제출 할 것.

공모개요

공모의 목적

경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역을 「건축서비스산업진흥법」제21조, 동법 시행령 제17조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4 규정에 의한 설계공모 제도를 통하여 효과적인 체험과 편의성, 상징성, 예술성, 공간적 우수성 등 창의적인 아이디어가 담긴 설계(안)를 선정하고자 함

공모의 방식

제한설계공모(공고일 현재 만 45세이하)

주관부서

공모대행

담당부서 : 건축도시공간연구소

주    소 : 세종특별자치시 절재로 194(어진동, 중앙타운), 7층 건축도시공간연구소

이메일 : shpark@auri.re.kr

연락처 : (044)417-9659 (담당자 : 박석환)

발주처

담당부서 : 경기도 재난안전본부 안전교육훈련담당관

주    소 : 경기도 수원시 권선구 동수원로 286, 경기도 재난안전본부

연 락 처 : (031)230-5892 (담당자 : 권오성)

추진일정

구 분	공 모 일 정	비 고
설계공모 공고	2017년 7월 14일(금)
응모신청서 접수	2017년 7월 14일(금) ~ 7월 24일(월) 18:00 까지
현장설명회	2017년 7월 25일(화) 14:00~16:00	내삼미동 259 (주말농장 교육장)
질 의 접 수	2017년 7월 28일(금) 09:00~18:00 까지
질 의 회 신	2017년 8월 3일(목)
작 품 접 수	2017년 9월 28일(목) 13:00~17:00 까지
작 품 심 사	10월 12일(예정)
당선작 발표	10월 19일(예정)

※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 나라장터, 경기도 재난안전본부 및 건축도시공간연구소 홈페이지에 게재(개별공지 없음)

참가자격

「건축사법」에 의한 건축사 자격을 소지하고 같은 법에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한자 (회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능)로서 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 함.

응모신청 등록일부터 작품접수기간까지 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음 (단, 당선업체는 계약 시까지)

공동응모 시 공동응모자 모두 (1)항, (2)항, (5)항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수의 출자비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 함 (작품접수기간 후에는 공동응모를 변경할 수 없음)

※ 단, 공동응모 등록 시 공동수급협정서를 제출하여야 하며 일원이 중도 탈퇴하였을   때에는 탈퇴자를 다른자로 교체 할 수 없음.

「건축사법 시행령」제21조의2에 의한 외국 건축사 자격 취득자는 국내 건축사 사무소 개설자와 공동업무 수행계약을 한 자이어야 함. 이때, 주계약자는 국내 건축사로 함

공고일 현재 기준 만 45세 이하의 건축사가 대표인 건축사사무소

※ 본 공모는 신진건축사 발굴․육성을 위하여 국토교통부가 추진하고 있는 신진건축사        를 대상으로 한 설계공모 시범사업의 일환으로 추진

응모등록 및 현장설명회에 참여하지 않은 자는 응모자격을 상실함.

설계공모 절차 및 방법

참가등록

참가등록 접수

신청접수일 : 2017년 7월 14일(금) ~ 7월 24일(월) 18:00 까지(접수시간이후 제출 시 접수불가)

신청방법 :담당자 이메일 접수(수신여부 반드시 확인할 것)

이메일주소 : shpark@auri.re.kr

담당자 : (044)417-9659 (건축도시공간연구소 박석환 연구원)

접수서류 :  설계공모 응모신청서【서식1】1부 외 접수서류

※ 접수서류 목록

구분	구비서류	비고
1	설계공모 응모신청서
2	설계공모 참여자 명단
3	건축사 면허증 사본	공동참가 시 업체별 각 1부 제출
4	건축사사무소 등록증 사본
5	사업자등록증 사본
6	사용인감계, 인감증명서
7	공동수급표준협정서
8	공동수급 대표자 선임계
9	청렴서약서	공동참가 시 업체별 각 1부 제출

※ 사본은 원본대조필 날인 할 것

현장설명회

일정 : 2017년 7월 25일(화) 14:00~16:00

장소 : 경기도 오산시 내삼미동 259 주말농장 교육장

참가대상 : 응모업체 대표자 또는 응모업체 임·직원 중 위임받은 자

※ 현장설명회 필 참(불참 시 작품 제출 불가)

질의응답

질의서 접수

일정: 2017년 7월 28일(금) 09:00~18:00 까지

접수 이메일 : shpark@auri.re.kr

질의서식 : 【서식7】참조

질의 응답 회신

일정 : 2017년 8월 3일(목)

회신 방식 : 경기도 재난안전본부 홈페이지(참여공간 - 도민참여 - 묻고답하기) 게재, 건축도시공간연구소 홈페이지 게재

※ 홈페이지 질의응답 게재로 별도의 서면회신을 갈음함(미확인에 따른 불이익은 참여자 책임)

질의사항에 대한 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

작품제출

제출일자 : 2017년 9월 28일(목) 13:00∼17:00 까지 직접제출 도착분에 한함

(17:00 이후 제출 시 접수 불가, 시간 엄수)

제출장소 : 건축도시공간연구소 중회의실 (세종특별자치시 절재로 194, 701호)

당선작 발표

발표일자 : 2017년 10월 19일(예정)

제출도서

제출도서

구분	종류	규격	수량	비고
1	설계공모 제출서	A4(297x210mm)	1매
2	CD-ROM	설계도면(PDF), 설계설명서(PDF)	1매
3	설계도판	A1(594X841mm)	1매	세로방향
4	설계도면	A3(420x297mm)	10부
5	설계설명서	A4(297x210mm)	10부

설계도판

재질 및 규격 : 10mm 폼보드를 활용하여 테두리 없이 세로방향으로 제작

심사번호란 기재 방법

도판 구성 내용

관련도면 : 배치도, 각층평면도, 입면도, 단면도 등(축척 : 자율)

계획안 설명을 위한 주요 개념도, 설명도 등

내·외부 투시도(설계도면 및 설계설명서에서 활용한 렌더링하지 않은 3차원 이미지) , 모형사진(스터디모형 수준) 등

설계도면 및 설계설명서 일반사항

모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 대부분은 흑색계통의 무채색으로 표현하고 중요사항은 색을 이용하여 표현할 수 있음

모든 제출도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고, 제본은 접착제 좌철제본만 가능

방위와 축척은 각 도면의 좌측상단에 정확히 표현

쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 ‘-1-’부터 표기함.

쪽 번호는 표지를 제외한 인쇄면으로 산정(간지 불가)

모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용

주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재

심사용 설계도면(표지), 설계설명서(표지)에 심사시 사용할 심사번호 기재란을 우측상단에 흑색으로 표기 (【서식10】,【서식11】참조 )

모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 안됨

설계도면 10부

규격 : A3(가로 420mmX 세로 297mm)로 테두리없이 단변좌철

재질 : 표지는 백색아트지(200g/m2), 내용지는 백상지(80g/m2)로 함

분량 : 표지를 포함한 총 매수 14쪽 이하로 함

편집 방법

투시도를 제외한 모든 내용은 흑백으로 작성

표지는【서식10】을 변형없이 사용 (글씨체 : HY견고딕체)

도면상의 글씨(숫자포함)는 HY견고딕체로 통일하며, 글자크기는 식별이 가능한 크기로 적정하게 조정

1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기

도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상 순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성

내용 구성

구분	내용 및 순서		비고	쪽수	비고
설계도면	1	앞표지	【서식10】참조	1
	2	목차	-	1
	3	건축개요	【서식12】, 각층별 세부용도 및 면적표【서식13】	1	-
	4	투시도	주요부 눈높이 레벨의 투시도, 1컷 렌더링하지 않은 3차원 이미지 (예시참조), 컬러사용가능	1	컬러 가능
	5	배치도	건축물, 도로, 외부 주차장, 주차장 램프, 조경계획 등을 표기	1	축척 1/600~ 800
	6	층별 평면도	각층 평면도, 동선 및 주차계획도 표기, 층별 동일한 평면은 기준평면도 등으로 통합작성 가능	4쪽 이내	축척 1/300~ 400
	7	입면도	주요 입면 2면	2	축척 1/300~ 400
	8	단면도	주요 부분 종.횡단면도	1	축척 1/300~ 400
	9	토목/조경계획도		1	-
	10	뒷표지	-	1	내용 없음
합 계				14

설계설명서 : 10부

규격 : A4(가로 210mmX 세로 297mm)로 테두리없이 장변좌철

재질 : 표지는 백색아트지(200g/m2), 내용지는 백상지(80g/m2)로 함

분량 : 표지를 포함한 총 매수 20장 이하로 함

편집 방법

설계설명서의 색상은 (5) 내용구성을 참조

표지는【서식11】을 변형없이 사용 (글씨체 : HY견고딕체)

작성은 워드프로세서를 사용하되 한글, 영문 혼용가능

표지를 제외한 내용물의 글자는 가급적 다음과 같이 작성

제목(16포인트), 부제목(14포인트), 일반글자(12포인트)

글씨체 : HY견고딕체 사용

설계도면에 표기하지 못한 세부사항은 설계설명서로 제출할 수 있음

내용 구성

구 분	7내용 및 순서		비고	비고
설계 설명서	1	앞표지	【서식11】 참조	-
	2	목차	페이지 기재	흑백
	3	입지현황	-
	4	건축개요	【서식12】참조
	5	각층별 세부용도 및 면적표	산출근거 포함, 【서식13】참조
	6	디자인 컨셉, 경관 및 색채계획	설계안에 대한 개념 이미지 및 텍스트 등, 스터디모델 모형 사진, 렌더링하지 않은3차원 이미지 사용 가능	컬러 가능
	7	전시공간 특화계획
	8	건축, 조경계획
	9	에너지 절감 및 신재생에너지 계획	-	흑백
	10	토목, 구조 계획	-
	11	설비계획	건축, 전시설비구분
	12	기본 및 실시설계 공정표	-
	13	법규검토서	【서식14】참조
	14	예정공사비 개략내역서	건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소 방등 분야별로 구분 / 【서식15】참조
	15	실내외 마감재료표	실내‧외 주요 마감재료 표
	16	뒷표지	-	내용 없음
합 계

【예시】렌더링하지 않은 3차원 이미지

출처 : 국가공공건축지원센터(2014) 공공건축 설계발주 가이드 p.23

CD-ROM : 1매

설계도면(PDF), 설계설명서(PDF)를 내용으로 함

제출물이 누락될 경우에는 감점 처리

제출방법 및 유의사항

제출도서는 직접 방문하여 제출

제출도서는 훼손되지 않도록 견고히 포장하여 제출하되, 제출자의 상호 및 성명 등은 일체 기재할 수 없음(원본 제외)

제출도서(부수)가 누락되어 제출되는 공모안은 심사 시 감점 처리함

공모안의 제출은 1회에 한하며 제출된 제출도서에 대하여는 추가 제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없음

설계도면과 설계설명서가 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 설계공모참가자 책임으로 함

작품심사 및 당선작 선정

작품심사 및 심사위원회

작품심사일 : 작품접수 후 7일 이 내

심사위원 명단 (5명) _가나다 순

연 번	성 명	소 속	비 고
1	김병윤	대전대학교 교수
2	김주경	오우재 건축사사무소 대표
3	방철린	칸 종합건축사사무소 대표
4	서현	한양대학교 교수
5	우의정	건축사사무소 메타 대표

※ 작품심사는 국토교통부(건축도시공간연구소)에서 대행하여 진행함

심사위원회 운영, 심사 방법

심사위원회에서 정한 방법에 따라 공정하고 합리적으로 심사하여 당선작(입선작)을 선정

위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있음

심사위원회는 위원장을 포함하여 총 5인 이내로 구성되며, 위원 중 과반수 이상 참석시 심사를 진행 할 수 있음

심사위원회에서 심사 방법을 결정하여 진행 할 수 있음

채점제 평가 시 각 심사위원별로 평가배점표에 따라 평가하여 고득점 순으로 입상자를 선정하며 당선작은 입상자 중에서 가장 높은 점수를 받은 설계공모 참가자로 결정할 수 있음

우선순위	1	2	3
심사기준	배치 및 공간계획	평면계획 및 전시․체험계획	경관 및 주변과의 조화

심사결과 동점이 발생하는 경우 아래의 전문분야(평가항목)별 우선순위 점수가 높은 업체를 상위로 결정하되, 모든 분야(항목)가 동점일 경우 위원간 투표로 결정 함

투표제 평가 시 평가항목별 가중치를 고려하여 투표함. 투표는 1인 1표를 원칙으로 하며, 당선작 및 기타 입상작 선별을 위해 여러 차례에 걸쳐 단계별로 투표할 수 있음

설계공모 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 함

작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 비공개로 하되 심사내용은 녹취함

심사위원의 제척․기피․회피

심사위원이 다음 ②~⑦ 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청【서식16】을 할 수 있음

심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서【서식16】를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

발주기관은 심사위원의 제척․기피․회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우에는 공모 참가자에게 이를 통지 함

기타

심사결과 설계응모작 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있음

심사대상자(실격자 제외)가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고하며, 재공고 후에도 심사대상자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행

응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

평가기준

평가항목

세부 사항

배점

시공분야

(10점)

- 시공 계획의 기술성 및 안전성, 경제성

예산대비 실현 가능성, 유지관리의 용의성

자재의 규격화 및 증축의 용의성

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

구조분야

(10점)

중량 전시물 및 체험시설을 고려한 구조적 안전성

기초 및 기둥 설치의 적절성 및 내구성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

설비분야

(10점)

신재생에너지, 저탄소 등 환경 친화적 설계기법의 적절성

건축물의 에너지효율 합리성

기계, 전기, 통신, 소방, 설비계획의 적절성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

배치 및 공간계획

(20점)

- 부지 내 건축물 배치 및 토지 이용의 합리성

- 공간의 가변성과 확장성

- 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

평면계획

(20점)

- 내·외부 평면 계획의 적절성

- 공간 이용의 효율성

- 동선 및 기능배분의 타당성

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

경관 및

주변과의 조화

(20점)

- 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화

- 입면 디자인 계획의 합리성

- 색상 및 재료 계획의 적절성

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

전시·체험 계획

(10점)

- 체험시설의 배치 및 동선계획의 적정성, 효율성,        합리성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

심사기준 (100점 만점)

공모제출자 수별 평가등급 배분

제출자수	등 급					제출자수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2,3	1		1(2)			17	2	3	7	3	2
4	1		2	1		18	2	4	7	3	2
5	1	1	2	1		19	2	4	7	4	2
6	1	1	2	1	1	20	2	4	8	4	2
7	1	1(2)	2	1(2)	1	21	2	4	9	4	2
8	1	2	3	1	1	22	2	5	9	4	2
9	1	2	3	2	1	23	2	5	9	5	2
10	1	2	4	2	1	24	2	5	10	5	2
11	1	2	5	2	1	25	3	5	10	5	2
12	1	3	5	2	1	26	3	5	10	5	3
13	1	3	5	3	1	27	3	5	11	5	3
14	1	3	6	3	1	28	3	6	11	5	3
15	2	3	6	3	1	29	3	6	11	6	3
16	2	3	6	3	2	30	3	6	12	6	3

심사 방법

일반사항

심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

공모목적에 부합하지 않거나 제출물 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

평가기준, 방법, 절차 및 배점 등은 설계공모 심의위원회에서 일부 조정할 수 있음

심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

4) 감점사항

실격처리대상

실현이 불가능한 경우(부지경계 임의조작 설계, 예정공사비를 과도하게 초과하거나 미달한 경우 등)

제출도서(설계도면, 설계설명서, CD-ROM (저장 파일명 포함))에 응모자의 인지가 가능하도록 업체명이나 기호 등을 고의적으로 표시하였다고 판단되는 경우

기타 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경 불가피한 경우 및 중대한 위반사항이 있다고 위원회에서 결정한 경우

건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반한 경우

심사 전 심사 관련자와 접촉하여 공모 안에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음 (심사 시 심사위원에 대해 응모자의 사전접촉 여부 확인 예정)

감점 및 실격기준

구 분		벌칙규정	심사규정
법규 위반	건축 관계법규 위반(직통계단·피난계단의설치,진입도로,공개공지,건축선 등)	감점 및 실격 여부에 대하여 심사위원회 의결로 결정	실격 또는 감점 등 사안의 중대 여부에 따라 설계공모심사 위원회 의결로 결정
	관계법규 및 지침위반
지침 위반	제출도서에 응모자에 대한 인지가 가능하도록 표현한 작품	실격 또는 –1점/도서종류별
	연면적 허용범위 초과	-0.5점
	지질, 규격 및 제본방법 미 준수	-0.2점/도서종류별
	설계도면 및 설계설명서 기준매수 초과	-0.1점/매당
	설계도면 및 설계설명서 부수 누락	-0.3점/부수당
	그 외 지침에 위배되는 사항	-0.1점/건당
	설계도면 및 설계설명서 내용 누락	실격 또는 -1점/내용별

※ 불이익 처분 기준에 대하여 심사위원회에서 별도 정할 수 있음

감점 및 실격 적용방법

심사위원회의 작품심사 시 발주기관에서 감점 및 실격 대상과 그 사유를 심사위원회에 상정하여 감점 및 실격여부를 심의 결정하고 실격 판정 시는 평가대상에서 제외

기타사항

응모작품 제작 및 제출요령에 위배되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 할 수 있음

심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정

제출도서의 익명성

익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체기간동안 유지됨

심사용 도서(설계도면, 설계설명서)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료 시까지 밀봉하고 공개하지 않음

심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

5) 심사결과 발표

발표 예정일 : 추후 공개

발표 방식 : 경기도 재난안전본부 홈페이지(http://119.gg.go.kr) 및 건축도시공간연구소 홈페이지에 발표(발표일은 발주기관 사정에 따라 조정될 수 있으며, 조정 시 상기 홈페이지를 통해 안내 예정)

6) 입상작 및 입상자 보상

당선작 1점 : 설계용역 수의계약권

※ 단, 발주기관의 사정으로 설계용역 계약 전 사업이 취소되는 경우 당해 용역비의 10% 범위 내에서 보상금을 지급할 수 있음

입선작 및 시상금 : 입상자는 공모심사 점수가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비를 지급

※ 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1 지급

※ 심사대상이 7작품 미만인 경우 2인까지 수상(예산의 10분의 4, 10분의 3), 7작품이상 10작품미만인 경우 3인까지 수상(예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2), 10작품 이상인 경우 4인까지 수상

보상비 예산 : 50,000천원(VAT포함)

※ 상기 보상금액은 부가가치세가 포함되었으며, 제세공과금은 입상자 본인부담임

※ 공동응모의 경우 대표건축사에게 보상비를 지급함

설계공모 기타사항

저작권 및 작품전시

공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령에 따름

제출물의 소유권은 주최자에게 있음

주최자가 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없이도 가능함

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증해야 함

지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있음

작품 반환

입상작은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의 판단에 따라 필요시 반환할 수 있음

응모작은 심사결과 발표일 (또는 작품전시 종료 후)로부터 5일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 함

위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없음

당선작 선정 취소

다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작업체에게 부여하는 용역권을 공모심사 점수가 높은 입상자 순으로 승계할 수 있음

① 당선작 설계자가 기본, 실시설계 용역권을 포기한 경우

② 당선작 선정 후 ‘설계공모’ 내용에 위배되어 입상되었거나 불공정 행위, 제출서류상         허위사실이 확인된 경우

③ 공동응모의 경우 구성원중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

④ 기타 관련법규, 규정, 지침 및 설계공모지침 등에 관한 사항을 위반한 사실이 확인된         경우

유의사항

공모지침에 기재되지 않은 사항에 대하여는 기타 관계법령, 훈령, 고시, 예규 등에 적합하여야 함

응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반조건을 수락하는 것으로 간주함

설계공모지침 내용 중 불명확한 사항은 ‘질의 및 회신’에 따르고, ‘건축 설계공모 운영지침’에 명시되어 있지 않은 사항은 발주기관의 해석이 우선

당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 함

본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주기관의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용할 수 없음

당선작 설계자 의무사항

계약

당선작 설계자는 발주기관과 설계용역을 체결할 의무를 가지며 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니함

당선자는 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․소방) 등 해당 설계업 면허가 없는 경우 관련법에 의한 적격자와 공동도급(분담이행) 하여야 함

설계공모 당선자는 용역계약 후 발주기관의 사전승인 없이 용역 중 일부분이라도 타업체에 하도급을 줄 수 없음

기타 계약에 관한 사항은 관계법령, 예규 등에 따름

용역범위

설계자는 심사위원회의 평가의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 수정․보완하여 설계에 반영하여야 함

설계 시 과업지시서(내용서)에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 함

설계자는 착수일로부터 10일 이내에 사업의 건립일정, 설계구상, 평면배치계획 등을 포함한 ‘착수보고회’를 개최하고, ‘착수보고회’시 건의사항을 토대로 한 기본계획안으로 ‘기본계획 설명회’를 거쳐 최종 결정안을 실시설계 하여야 함

건축․토목․조경․기계․전기통신(보안시설포함)․소방․전시체험관 인테리어․신재생에너지설비․폐기물처리 등 전 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서의 일체의 사항을 설계(전시체험관 인테리어는 전시체험시설 구축업체와 긴밀하게 협조하여 설계)

각 공종별 수량 산출 및 물량 내역 작성 등 사업에 필요하다고 판단되는 제반사항 등을 발주기관과 협의 후 수행

관계법령에 의한 각종 심의 및 인허가, 준공에 필요한 제반사항을 수행

설계진행시 내부규정에 의한 평가심사 등에 필요한 자료를 제공하고, 지적사항에 대한 조치를 반영

녹색건축인증, 에너지효율등급인증, 장애물 없는 생활환경 인증 등 각종 인증(예비인증 포함)에 필요한 자료를 제공

그 외 발주기관 필요 시 자료를 제공

설계공모 당선자는 설계용역계약서에 정한 납품일정에 맞추어 성과품을 발주기관에 납품

설계공모 당선자는 재난안전종합체험관 전시·체험시설 설계 및 제작설치 발주를 위해 발주처에서 요청시 평면도, 입면도, 단면도, 조감도, 조경구획도 등을 파일형태로 별도 제공

설계공모 당선자는 외부 사용자재, 공법, 설계변경 등에 있어 발주처에 운영하는 설계자문회의 등의 의견요구 사항이 있을시 적극 검토하여 수용하여야 함

설계지침

건축 계획

일반 주안점

(1) 본 건축물이 재난안전종합체험관으로서의 기능을 충실히 하면서 지역의 랜드마크가 될 수 있도록 계획

(2) 본 과업과 관련된 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방, 전시·체험시설 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성을 보장

(3) 환경친화적 건축물, 에너지절약형·생태적·노약자·임산부·장애인·양성평등 요소 등 사람 중심 건축물로 계획

(4) 본 사업의 공기 단축, 공사비 절감, 효율 증대, 고품격·지속가능한 디자인 등이 최적화 될 수 있도록 제 요소를 고려

(5) 향후 규모 확장을 고려하여 구조적 안정성 및 디자인의 완성도를 확보하고 활용성을 극대화하는 계획을 수립

(6) 사업시행 부지의 도시계획 및 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규, 지구단위계획 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인, 설계에 반영

(7) 설계도서는 관계법령에 의한 인․허가 취득에 문제가 없도록 작성

(8) 합리성과 기능성이 조합된 계획안을 제시하고 요구 성능을 충족시킬 수 있는 기술적 해법 및 에너지 절약적인 시설계획을 고려

(9) 본 사업으로 인하여 발생되는 모든 지상 및 지하 매설 혹은 존치물의 이설․철거․증설 등에 대해 현장조사 및 관계기관과 사전 협의하여 합법적으로 제반사항을 이행

(10) 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계 등 재해시 안전하고 원활한 피난과 불의의   사고에 대처하도록 설계(실내건축의 구조․시공방법 등에 관한 기준 반영)

배치계획의 주안점

경기도 재난안전종합체험관을 이용하는 주 고객의 동선을 고려하고 안전산업클러스터 내 인접부지와의 연계성을 감안하여 유기적인 배치계획을 제안할 것(특히 향후 조성 예정인 남쪽 에듀키즈파크 및 동쪽 공원으로 접근로 확보 및 외부공간 연계를 고려)

배치 계획은 대지의 형상, 지역·지구 및 지구단위계획 등의 도시계획 상 제한사항, 인접 건축물 현황, 공개 공지, 보행자와 차량의 동선, 조망과 일조권, 경관 등의 특성을 감안하여 계획

종합적인 부지 활용계획과 향후 체험시설 증축을 고려하여, 전체 부지의 단계별 배치 개념을 제안(건물배치, 조닝, 주차공간 등 오픈스페이스 활용)

차량과 보행로가 완전 분리되도록 하고 부지내 실외 공간은 휴식공간 등이 적절하게 배치되도록 계획

규모, 공간계획의 주안점

전체적으로 안정감 있는 규모계획으로 주변 환경과의 조화 및 균형미를 고려하여 계획

일조, 조망 및 시각적/기능적 효율성을 고려하고 창의적인 평면 및 단면계획을 수립하되 과도한 디자인을 지양하고 예산을 고려한 실효성 있는 설계안을 수립

환경 친화적인 설계와 다양한 이용자의 편의성을 고려한 유니버설 디자인을 도입하여 계획

체험장 내 복합 체험시설 운영 등을 감안하여 층별 층고를(1,2층 – 각 8M내외) 계획

에너지절약 및 유지관리를 고려한 창호계획을 수립하고 자연채광 및 자연통풍이 가능한 실로 계획하여 에너지 절감 효과를 유도

추후 시설 운영 환경변화에 유연하게 대처할 수 있도록 건축물 구모 및 설비계획을 수립

전기실, 기계실 등의 설비공간은 면적을 적정하게 계획

평면, 동선계획의 주안점

각종 시설 계획은 통합관리가 가능한 시스템을 원칙으로 하여 중앙제어 및 통제가 가능하며, 최소인원으로 운영·관리가 가능하도록 경제성과 효율성을 고려하여 계획

적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적하고 편안한 분위기를 조성할 수 있도록 계획

체험객 동선, 관리자 동선, 서비스 동선 등 시설 이용자의 특성을 고려하여 명쾌한 동선계획을 수립

무 장애시설을 계획하여 노약자 및 장애인들도 편리하게 이용할 수 있게 계획

건물의 층수는 부지의 활용 및 주변 환경을 고려하여 계획하고 부지내의 대지 고저차를 이용하여 동선을 구분하여 이동이 원활하도록 계획

시설 이용자의 특성을 고려한 동선계획과 피난 및 대피동선계획을 수립

단체방문객 대기공간과 우천시 비를 피할 수 있는 캐노피 시설을 계획

입면계획의 주안점

건물의 외관은 주변 환경과 조화되고 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획

건물의 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실 및 소음 등의 영향이 최소화 되도록 설계

냉방부하 저감을 위한 차양 등의 일사 차폐시설 설치를 고려

디자인 요소는 통일된 개념의 모듈을 활용하여 공사비 절감 및 공사기간이 단축되도록 계획

외부 CI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획

내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료로 계획

전시·체험시설의 주안점

전시·체험영역은 실제 계획될 전시물의 형태와 크기와 하중을 반영하여 관람객이 효율적으로 관람이 가능한 공간의 볼륨, 높이와 최소하중, 조명 등을 다양하게 구성 가능하도록 계획

원활한 동선을 확보하면서 전시·체험시설을 자유롭게 배치할 수 있도록 기둥을 최소화하여 계획

전시·체험공간은 일정한 모듈을 기본으로 다양한 형태로 변형 및 가변성을 가진 공간으로 구성

학교 등 단체 방문시 그룹 단위로 방문하므로, 일정시간 간격의 순환교육이 가능하도록 동선을 구성하고 대기 및 이동시간으로 교육이 지체되지 않도록 유의

수장 및 전시품의 반출입을 위한 서비스 동선상에 적용 가능한 최대규모의 화물전용 E.V. 계획을 구체적으로 산정하여 계획에 반영(화물 E.V의 제원 및 활용방안은 실제 적용 전시물과 최근의 전시물의 크기, 하중, 운용사례를 충분히 검토하여 적용)

체험관의 동선의 원활한 처리를 위한 홀, 안내, 지원시설 등을 계획하고, 준비실, 창고(비품 및 기자재의 규모를 고려) 등이 적절하게 배분될 수 있도록 계획

체험관의 천장고는 공간감 확보, 체험 등을 고려하여 충분한 천장고를 확보하도록 하며, 고효율 조명계획과 부분적으로 밝기가 조정이 가능한 조명시스템을 설치하며 친환경 건축구현을 위한 자연채광을 고려

체험관 바닥은 단위면적당 충분한 하중을 고려한 내구성을 확보하여야 하고, 진동을 수반하는 장비의 전시가 가능하도록 충분한 내력을 갖는 구조

옥외전시장은 전시특성에 따라 각종(중량)전시물이 효과적으로 전시될 수 있도록 융통성을 갖추며, 필요한 유틸리티 설비가 지원될 수 있도록 계획

체험관은 체험 가능하도록 적절한 급수설비, 배수설비, 제습설비를 계획

지붕계획의 주안점

(1) 누수 관련 하자가 발생하지 않는 재료로 설계

(2) 태양광 등 신재생에너지의 설비가 지붕에 위치할 경우 경관 및 미관을 고려하여 설계

(3) 지붕의 면적이 넓어 우수흐름 구배를 방수층 보호콘크리트 등으로 유지하기가 곤란       한 경우 지붕층 슬래브자체에서 구배를 확보하도록 계획

재료 및 색상계획의 주안점

사용자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고, 내구성, 내화성, 내후․내식성, 청결성,내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감방법을 선택

사용자재는 불연 재료로 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 방염처리를 소방 관련법 및 관계 규정에 맞도록 설계

질감이 좋고 내후, 내구적이며 비 오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해물질이 적은 친환경 재료를 선정하도록 함

녹색건축물 인증과 관련하여 환경 친화적 제품(환경마크 인증 제품) 및 우수재활용인증마크제품(GR마크 인증 제품)을 우선적으로 사용하여야 함

로비, 홀 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜되며 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 선정

주차계획의 주안점

(1) 부지 내 법정주차대수 이상(승용차 기준 70대 이상)의 주차 공간(주차1면 2.5m × 5.1m)을 계획, 차로는 7m이상 확보

(2) 대형버스 주차대수는 20대 이상 별도 확보(주차1면 3.25m × 13m)

(3) 안전사고 예방을 위하여 대형버스 주차장 하차후 보행도로로 이동할 수 있는 동선 확보

(4) 주차장은 향후 조성예정인 남측 에듀키즈파크 시설과 공유하여 사용할 수 있도록 경계부분에 계획

(5) 장애인 전용주차구획과 여성우선주차장 주차구획은 「장애인·노인·임산부등의편의증진보장에 관한 법률」 및 「오산시 주차장 설치 및 관리조례」에 의거하여 적법하게 설치

(6) 산업통상자원부 고시 ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’에 의거 경차 및 환경친화적 자동차의 전용 주차 면을 관련법규에 적합하게 설치하고 주차장 바닥 면에 "경차 및 하이브리드"로 표시

(7) 주차 진․출입 차량의 상호 인식이 용이하도록 시설을 설치

(8)「자전거이용 활성화에 관한 법률」 및 「오산시 자전거이용 활성화에 관한 조례」에 의거 적정 개소의 자전거 주차장을 계획

(9) 전기실, 기계실, 발전기실, 공조실 등 장비반입이 예상되는 실은 주차장에서 화물 진입이 가능하도록 계획

(10) 부지 높이의 고·저차의 지형을 활용한 지하층 주차장을 확보할 수 있는 방안을 계획

(11) 비상시 주 출입구까지 비상용 차량 등이 진입하여 주·정차할 수 있도록 계획

인테리어 계획

(1) 주출입구, 로비, 다목적실, 사무실 등 각 실은 인테리어적 요소를 연출하고, 필요하다고 판단되는 부분을 제시

(2) 체험관등 특성에 맞는 음향을 고려하되, 전체적인 디자인과 조화를 이루도록 하며 전체 실내공간에 적응성과 체험관 기능을 위한 음향․통신 등 설비를 반영

(3) 다수의 이용자가 사용하는 공간의 경우 향후 트렌드를 고려한 인테리어 계획을 하고 편의성을 확보

(4) 건축물 내·외부 및 주차장 등 요소요소에 안전사고 대비와 전시물 훼손·유출 등의 방지 목적으로 CCTV 설치를 계획

(5) 문 손끼임 방지, 바닥미끄럼 방지, 유아 등 추락 방지, 모서리 및 각진 부분의 안전장치 적용 등을 통해 관람객의 생활안전사고 예방을 위한 계획

11) 구조분야 계획

(1) 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있어야 함

(2) 구조의 안전성능은 법령 및 정부, 학회, 국토교통부 산하연구소 등에서 정한 설계기준을 준수

(3) 각종 하중에 저항하기 위한 다양한 구조시스템을 검토 후 건물의 안정성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화

(4) 재난과 지진(내진설계), 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려

(5) 장스팬 구조는 사용성을 고려(가변성 및 공간적 융통성)하여 합리적인 구조시스템을 계획

(6) 응모안의 디자인에 따른 구조적 문제점을 분석하고, 이에 대한 대책과 적정한 구조시스템을 본 응모안 제출 시 설계 설명서상에 제안

12) 토목분야 계획

(1) 설계자는 현장답사를 실시하여 현지 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 가로망계획, 배수상황, 구조물현황 등 제반조사를 실시하여 설계 기초자료를 조사하고 조사내용은 설계에 활용한다.

(2) 토목계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설의 효용성, 구조의 안전성 및 경제성을 고려하고 계획한다.

(3) 기초구조는 대지여건, 지층조건, 공사목적 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 적용할 수 있도록 계획한다.

(4) 부지조성은 기존의 지형여건, 지반조건을 고려한 경제적인 토공계획이 되도록 계획

(5) 배수시설은 오수와 우수를 별도로 처리하는 분류식 방식으로 계획하고 기존 도시기반시설과의 호환을 고려하여 계획

(6) 건축, 조경, 구조 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 계획에 반영

(7) 포장 재료는 용도에 적합하고 내구성이 강하며 친환경적인 재료를 계획

13) 기계(소방)설비분야 계획

(1) 건축법, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 소방법, 소방시설기준에 관한 규칙 등 건축기계설비 관련 법령 및 규정에 적합하도록 설계

(2) 건축, 토목, 전기 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하여 계획하고, 특히 증설되는 시스템을 고려하여 유지관리에 문제가 없도록 고려

(3) 대기오염, 소음 및 진동 등의 공해에 충분히 대응할 수 있는 쾌적한 실내 환경의 조성을 고려하여 공간별로 제어 가능한 최적의 공조시스템으로 설계

(4) 방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어가 될 수 있는 시스템으로 계획

(5) 유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고, 보수점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하며, 향후 증설(용량증가) 및 장비의 반․출입 통로등에도 대비할 수 있게 계획

14) 전기(소방)분야 계획

(1) 전기설비는 최적의 시스템으로 안전성․경제성․확장성 등에 중점을 두어 계획하고, 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 고려

(2) 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템을 계획에 반영

(3) 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화가 되게 하고, 고효율 LED조명의 사용을 고려

15) 정보통신분야 계획

(1) 모든 정보통신설비는 신뢰성․기능성․안전성․경제성․확장성․에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종 등을 종합적으로 고려

(2) 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유로운 설치를 고려

(3) 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로설비, 이동통신구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 시공과 사용에 지장이 없도록 계획

(4) 통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계 및 시공과 사용성에 지장이 없도록 계획

(5) 재난안전종합체험관의 각종 공지사항, 홍보물, 회의실별 회의안내 등 다양한 정보를 필요 위치에서 디스플레이 할 수 있도록 첨단 디지털기술이 적용된 종합영상 안내시스템 설치를 고려

(6) 재난안전체험관의 보안 및 안전관리를 위한 CCTV시스템을 계획

16) 조경분야 계획

(1) 가능한 현 지형을 이용하며 주변환경과 배식 연계성을 고려하여 계획하되, 부지정지 및 식재 시 조성에 필요한 성토 및 절토, 배수시설은 관련 전문분야에 반영

(2) 외부공간은 이벤트, 공연, 전시 등 다양한 기능으로 전환할 수 있도록 공간구성의 융․복합화를 담아내고, 시민과 내방객이 편리하게 이용할 수 있는 열린 옥외공간을 계획

(3) 옥상조경은 (국토교통부 조경관련 규정 등과 한국인공지반녹화협회) 옥상녹화시스템 설계지침 및 관련도서 작성지침에 적합하도록 계획

(4) 학생들의 외부체험 및 학습활동을 위한 다양한 외부공간을 고려하고, 휴게 및 녹지 공간을 적절히 베치하여 내·외부 공간이 유기적으로 연계될 수 있도록 계획

(5) 보행공간, 광장, 진입공간 등 주요 바닥 포장재는 내구성이 강하고 친환경적 자재를 사용

17) 건축설비계획

시설 용도에 적합하고 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 기계, 전기, 소방, 통신 설비계획을 수립

각 실의 환기계획으로 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 계획

초기투자비 및 운전비를 고려하고 추후 확장성 및 변경 대응성을 고려한 시스템을 채택하여 반영

모든 설비체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 중앙통제형 체계를 구축하고 기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성 및 기계(시설)조작의 편리성을 제고하도록 계획

개별식 냉․난방기는 설치할 수 있는 구조와 공간, 동력, 배수 등을 고려하여 계획

전력공급의 신뢰성, 안전성, 확장성, 유연성 등을 고려하여 계획

전기적 사고의 사전예방 및 계통파급에 따른 피해 구간을 최소화

발전기 등 최적의 용량 및 규격을 적용하고 유지보수와 관리의 효율성을 고려

LAN설비 계획은 오산시의 기존 설비와 호환성을 감안하여 적절한 설비로 구성하여 계획

건축, 토목, 구조 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 함

에너지 절약 설계방안을 최대한 도입하여 용도별, 사용 시간대별, 향별 적정한 Zoning 계획 수립, 내구성을 고려한 재료를 선택

우수한 신공법, 신기술에 대하여 설계자의 창의성을 고려하여 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능관련 입증자료를 제시하여야 하며 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획하여야 함

전기, 소방, 통신설비공사에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수

「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정」을 설계에 반영

시설별 면적표

구 분	용 도	면 적(㎡)	비 고
전시․체험영역	어린이 안전동화마을	800	1층 배치 권장
	복합안전체험관	1,700	2층 배치 권장
	4D상영관	130	50명
	체험시설(지하철)	250	1층위치→복합체험관과(2층) 내부동선 연계
	기획전시실	100
	응급처치 전문체험장	160
	OT룸	100
	다목적실	100
	계	3,340
편의영역	카페(매점)	33
	유아(수유)실	33
	의무실	33
	계	99
관리영역	사무실	210	정부청사관리규정 (1인당 7㎡)
	관장실(부속실 포함)	33	정부청사관리규정 (4급 33㎡)
	당직실	4.4	2명×2.2㎡
	탈의실(남)	33	15명×2.2㎡
	탈의실(여)	33	15명×2.2㎡
	다목적실(체력단련장)	66
	직원식당	99	30명 수용, 주방 포함, 서비스동선 고려
	전산실	40
	자원봉사자 대기실	33
	용역원 대기실	20
	수장고	50
	계	621.4
공용영역	복도, 화장실, 홀, 계단, E/V 등	2,419.6
	지하주차장(장애인 고려, 6대이상)	160	1층 장비반출입주차 및 야외주차장 별도
	기전실(기계·전기·발전기,감시제어반)	360
	계	3,116.6
총 계		7,000	±5%

※ 창의적 설계를 위해 영역별 공간 일부는 조절 가능함(단, 1․2층의 층고는 8m내외 구성)

※ 예산여건을 감안한 합리적인 계획 규모 제시

3. 전시체험시설 공간구성(안)

구분	체험존 및 체험실	소요시간 (분)	전시면적 (㎡)	비고
총 합계		450	3,340
1층 1,380㎡	1층 합계	120	1,380
	OT룸(영상음향시설, 의자 등)	10	100	50명 기준
	기획전시실(가변형 시설)	-	100	50명 기준
	4D영상관(다목적실 겸용)	10	130	50명 기준
	어린이 안전동화마을	100	800
	① 직업체험(소방관복장착용, 상황실, 화재진화 체험 등)	25	200	소방서 모형
	② 가정안전(가정안전, 지진체험, 연기대피 체험 등)	25	200	주택 모형
	③ 교통안전(버스안전, 보행안전, 자전거안전 체험 등)	25	200	도로 모형
	④ 야외안전(범죄안전, 태풍체험, 놀이터안전 체험 등)	25	200	놀이터 모형
	※ 지하철 안전체험, 피난기구 탈출체험 공간 등	-	250	2층 연결
2층 1,800㎡	2층 합계	210	1,800
	OT룸(영상음향시설, 의자 등)	10	100	다목적실 겸용
	□ 생활안전 체험존 1(공동주택 또는 단독주택 등)	50	400	주택 모형
	① 화재안전1(주택 화재현장 연출, 119신고방법 체험 등)	10	-
	② 화재안전2(소화기·소화전 화재진화 체험)	10	-
	③ 화재안전3(연기 속 낮은 자세 대피 체험)	10	-
	④ 가정안전(전기·가스안전, 화재감지·조사 체험 등)	10	-
	⑤ 피난기구 활용 탈출 체험(완강기, 경량칸막이 체험 등)	10	-
	□ 생활안전 체험존 2(공사장 등)	20	150	공사장 모형
	① 시설안전1(붕괴, 안전모착용, 사다리전도 체험 등)	10	-
	② 시설안전2(엘리베이터, 에스컬레이터 안전 체험)	10	-
	□ 생활안전 체험존 3(야외활동지역)	30	300	야외지역 모형
	① 산악안전(야생동물대처, 캠핑 학습 체험 등)	10	-
	② 물놀이안전(물놀이 안전장비, 계곡고립 안전 체험 등)	10	-
	③ 농촌안전(농기계안전, 농촌질환 안전 학습 등)	10	-
	□ 교통안전 체험존(회전교차로 등 도로)	50	400	교차로 모형
	① 자동차안전(자동차 전복 체험 등)	10	-
	② 버스안전(안전벨트 착용시 급정거 체험 등)	10	-
	③ 보행안전(횡단보도, 무단횡단 위험성 체험 등)	10	-
	④ 이륜차안전(자전거 안전운행 체험 등)	10	-
	⑤ 지하철안전(스크린도어, 비상탈출 체험 등)	10	-	1층 연결
	□ 자연재난안전 체험존(지진발생 무너진 상가 등)	10	150	상가 모형
	① 지질성재난(실내·외 지진 체험 등)	10	-
	□ 사회기반안전 체험존(민방위 대피소 등)	20	150	대피소 모형
	① 화생방·민방위안전(비상생존물품, 방독면 착용 체험 등)	10	-
	② 환경·생물안전(미세먼지, 올바른 손씻기 체험 등)	10	-
	□ 보건 및 범죄안전 체험존(공원 등)	20	150	공원 모형
	① 중독안전(흡연·알콜·약물 등 중독 위험성 체험 등)	10	-
	② 범죄안전(미아·성폭력 등 역할극 및 유치장 체험 등)	10	-
3층 160㎡	3층 합계	120	160
	응급처치 전문체험장(CPR, 자동심장충격기, 하임리히법 등)	120	160	50명 기준

※ 층별 배치, 면적 및 구성, 소요시간 등은 창의적인 제안 공모를 위해 기본(안)만 제시하고 변경 가능

제공자료 및 서식

제공자료

사업대상지 위치도 및 현황             【별표1】

토지이용계획도(CAD)                  【별첨1】

토지조서 및 부지단면도                【별첨2】

서식

[참가등록]

설계공모 응모신청서                   【서식1】

청렴서약서                            【서식2】

설계공모 참여자 명단                  【서식3】

공동수급표준협정서                    【서식4】

공동도급 대표자 선임계                【서식5】

위임장                                【서식6】

서면질의서                            【서식7】

[작품접수]

제척사유 해당여부 확인서              【서식8】

설계공모 제출서                       【서식9】

설계도면 표지                         【서식10】

설계설명서 표지                       【서식11】

건축개요 및 시설면적표                【서식12】

각층별 세부용도 및 면적표             【서식13】

법규검토서                            【서식14】

예정공사비 개략내역서                 【서식15】

심사위원 기피․회피 신청서              【서식16】

[심사서식]

심사위원 선정 동의 및 보안각서        【서식17】

사전접촉 여부 확인서                  【서식18】

【별표1】사업대상지 위치도 및 현황

부지위치도	토지이용계획(안)
상수관로 현황	부지사진

【서식1】

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대표자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주소			전화번호(FAX)
	(E-MAIL)
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호(FAX)
경기도 재난안전본부에서 주최하는 경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역에 있어서 입찰공고, 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 공동수급표준협정서〔서식2] 를 첨부 2017. . . 신청인 : (인) (대표자) 경기도 재난안전본부장 귀하
------------------------ 절 취 선 -------------------------
경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역 응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업체명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주소			전화번호(FAX)

【서식2】

청 렴 서 약 서

□ 사 업 명 : 경기도재난안전종합체험관 신축 설계 용역

□ 발주기관 : 경기도재난안전본부

당사는 『경기도재난안전종합체험관 신축 설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원(대상자 포함)이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2017년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

경기도 재난안전본부장  귀하

【서식3】

설계공모 참여자 명단

본인은 경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

20  .   .   .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

경기도 재난안전본부장 귀하

【서식4】

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1.       회사(대표자 :         소재지 :                )

2.       회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는      로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 안전행정부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1.       회사(공동수급체대표자) :     은행, 계좌번호     , 예금주

2.       회사 :      은행, 계좌번호     , 예금주

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1.       :     %

2.       :     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자 지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서  통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

(인)

(인)

【서식5】

공동수급 대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 발주기관에서 시행하는 ｢경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역｣ 설계공모에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○에게 위임합니다.

○○○○년 ○○월 ○○일

공동수급 대표자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

공동수급 응모자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

경기도 재난안전본부장 귀하

【서식6】

위  임  장

대리인	성 명		주민등록번호
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 발주기관에서 시행하는 「경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역」 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. ○○○○. ○○. ○○ . 업체명 : 대표자 : (인) 경기도 재난안전본부장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호	-
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. ○○○○. ○○. ○○. 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식7】

경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

【서식8】

제척사유 해당여부 확인서

본인은 ｢경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역｣ 설계공모 심사위원으로 선정된 것과 관련하여 다음 사항에서 정한 제척사유에 해당하지 않음을 확인하며, 향후 동 규정에 해당하는 제척사유가 밝혀지는 경우에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 다  음 -

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

○○○○. ○○. ○○.

서약자 :                (서 명)

경기도 재난안전본부장 귀하

설계공모 제출서
접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명					2) 주민등록번호
	3) 전화번호 (FAX번호)					4) E-MAIL 주소
	5) 사무소 소재지
위와 같이 경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역 참여를 신청합니다. 2017년 월 일 신 청 인 (인) 경기도 재난안전본부장 귀하
구비서류 1. 설계도판 1매 2. 설계도면 10부 3. 설계설명서 10부 4. CD 1Set
-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------
설계공모 작품 접수증
※ 접수번호							접수인
설계사무소명				법인등록 번호
대 표 자 (건축사)				발주기관	경기도 재난안전본부

【서식9】

【서식10】

※ A3 횡 규격

경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역 설계도면

2017. 0. 0

경기도 재난안전본부

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 9부 : ooooooooo

【서식11】

경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역 설계설명서

2017. 0. 0

경기도 재난안전본부

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 9부 : ooooooooo

【서식12】

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

【서식13】

각층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

【서식14】

법규  검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

【서식15】

예정 공사비 개략 내역서

□ 공 사 명 : 경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사
전기설비공사
소방공사
통신공사
합 계
제 경 비
부가가치세
총 공사 금액

【서식16】

심사위원 기피·회피 신청서

□ 경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역 심사

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2017.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

경기도 재난안전본부장 귀하

【서식17】

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역 심사위원으로 선정됨을 동의합니다. 또한 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

2017년    월     일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

경기도 재난안전본부장 귀하

【서식18】

사전접촉 여부 확인서

본인은 경기도 재난안전종합체험관 신축 설계용역 설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 응모업체에 대한 사실여부를 확인합니다.

해당없음 (     )

해당있음 (     )

해당있을 경우,

업체명 :

일시·장소 :

2017년   00 월 00 일

소  속 :

성  명 :                     (서명)

심사위원장 귀하