			보 도 자 료		보 도 일 시
					2021. 6. 7.(월) 배포 즉시
매 수	참고자료	사 진		담당부서 : 재난대응과 화재조사팀
3	○	○		과장 : 권용성 (031-230-2910)
				팀장 : 황원철 (031-230-4570)
				담당 : 임종만 (031-230-4571)
냉방기 화재 74.5% 전기적 요인…경기소방, “관리 주의” 당부 -경기도 소방재난본부, 최근 5년 도내 냉방기 화재현황 분석
○ 2016~2020년 경기도 발생 냉방기 화재 463건…인명피해 27명 발생 - “본격적인 무더위 시작 전 냉방기 점검 철저” 당부
ㅗ

경기도소방이 에어컨과 선풍기 등 사용이 많은 여름철을 맞아 냉방기 화재 주의를 당부했다.

7일 경기도 소방재난본부에 따르면 지난 2016~2020년까지 최근 5년간 경기지역에서 발생한 냉방기 화재 건수는 463건(에어컨 319건, 선풍기 144건)으로 27명의 인명피해(사망 2명, 부상 25명)와 84억여 원의 재산피해를 냈다.

발생 연도별로는 기록적인 폭염을 기록한 2018년 103건으로 정점을 찍은 뒤 2019년 99건, 2020년 92건 등이 발생했다.

화재 원인은 전기적 요인이 74.5%(345건)로 가장 많았다. 이어 기계적 요인 16.2%(75건), 부주의 5.4%(25건) 등의 순이다.

전기적 요인은 전선의 접촉불량과 노후화 등으로 인한 것이 대부분이다.

장소별로는 주거시설이 42.8%(198건)로 냉방기 화재가 가장 빈번했다. 음식점과 고시원 등 생활서비스시설 16.4%(76건), 공장‧창고 등 산업시설 11.1%(51건)가 뒤를 이었다.

에어컨 화재는 주거 및 생활서비스, 판매‧업무시설에서 선풍기 화재보다 2.7배 이상 많았고, 반대로 선풍기 화재는 산업시설에서 에어컨 화재보다 1.3배 이상 많았다.

연중 사용 빈도가 높은 7‧8월에 57.4%(183건) 발생해 이 기간에 집중됐고, 오후 12시에서 6시까지 오후 시간대(39.5%‧183건) 가장 많이 발생했다.

이에 따라 도 소방재난본부는 ▲에어컨 실내기와 실외기 전선 연결부분 없는 단일전선 사용 ▲에어컨 전용콘센트 사용 ▲발코니 내부 설치 실외기 가동 시 유리창 개방 ▲선풍기 모터 커버 개방 후 먼지 제거 및 수건 또는 의류 적치 금지 등을 당부했다.

황원철 경기도 소방재난본부 화재조사팀장은 “냉방기 주요 화재 원인이 전기적 요인인 만큼 본격적인 냉방기 사용 전 전선 손상 여부 점검을 비롯해 실외기 주변 환경정리 및 가연물 제거 등 안전관리에 각별히 주의해 달라”고 강조했다.

<최근 5년간 경기지역 냉방기 화재현황>

구 분	총 화재 (건)	소계 (총 화재 대비 %)	에어컨 화재	선풍기 화재	인명피해(명)			재산피해 (백만 원)
					소계	사망	부상
합 계	47,919	463 (0.97%)	319	144	27	2	25	8,477
2020년	8,920	92 (1.03%)	67	25	1	0	1	1,130
2019년	9,421	99 (1.05%)	72	27	5	0	5	801
2018년	9,632	103 (1.07%)	78	25	4	1	3	1,462
2017년	9,799	87 (0.89%)	46	41	15	1	14	4,433
2016년	10,147	82 (0.85%)	56	26	2	0	2	651