			보 도 자 료		보 도 일 시
					2021. 7. 18.(일) 배포 즉시
매 수	참고자료	사 진		담당부서 : 재난대응과 화재조사팀
2	○	○		과장 : 권용성 (031-230-2910)
				팀장 : 황원철 (031-230-4570)
				담당 : 임종만 (031-230-4571)
경기도소방, 7~9월 여름철 배·분전반 화재 주의 당부
○ 도 소방재난본부, 2016~2020년 도내 발생 배‧분전반 등 전기화재 화재 총 1,154건…7~9월 여름철 38%(438건) 집중적으로 발생해 주의 요구 - 장소별로 주거시설(31.3%), 원인별 전기적 요인(89%) 최다 - “분‧배전반 등 설비에 수분 침투하지 않게, 소화기 비치 철저” 당부
ㅗ

＃지난 6월 25일 화성의 한 공장에서 불이 나 공장 1동(330㎡)을 모두 태운 뒤 꺼졌다. 화재조사팀 조사 결과 공장 안 분전반에서 절연 열화로 인해 전선 피복에서 불이 난 것으로 확인됐다. 절연 열화는 전선 등이 환경적인 요인에 의해 전기나 열이 통하지 않도록 하는 기능이 약해진 상태를 말한다.

＃지난 7월 10일 이천의 한 건물에서도 배전반에서 불이나 건물 외벽과 계단 일부를 태우고 출동한 소방대에 의해 진화됐다. 배전반 내부에 빗물이 유입돼 전기적 요인으로 불이 난 것으로 조사됐다.

최근 5년 동안 배‧분전반(전력공급장치) 화재가 여름철에 집중적으로 발생해 경기도소방재난본부가 주의를 당부했다.

18일 경기도 소방재난본부에 따르면 지난 2016년부터 2020년까지 5년 동안 경기도에서 발생한 배‧분전반 등 전기설비 화재는 총 1,154건이다. 이 기간 38명의 인명피해(사망 0명‧부상 38명)와 187억 원의 재산피해를 냈다.

특히 7~9월에 약 38%인 438건 발생해 혹서기 및 장마와 태풍이 잦은 여름철 집중적으로 발생하는 것으로 나타났다.

장소별로 보면 주거시설이 31.3%(361건)로 가장 많았고, 공장‧창고 등 산업시설 25.4%(293건), 기타(야외 공사장‧전신주 배전반) 16.8%(194건) 순이었다. 주거시설에서 화재가 잦은 이유는 단독주택 건물 외벽에 설치된 배‧분전반과 계량기에 빗물이 들어가는 사례가 많기 때문이다.

원인별로는 전기적 요인이 89%(1,028건)를 차지해 압도적이었다. 낙뢰 5%(58건), 기계적 2.3%(26건) 요인도 있었다.

이에 대해 황원철 경기도 소방재난본부 화재조사팀장은 “화재 예방을 위해 배‧분전반 등 설비에 수분이나 먼지가 침투하지 않도록 하고, 노후된 설비는 교체하도록 각별히 신경써야 한다”며 “전문기관을 통한 정기적 전기설비 점검과 함께 배‧분전반 주변에 소화기 비치가 반드시 필요하다”고 조언했다.

※용어설명

배전반：전력선으로부터 직접 전력을 공급받아 여러개의 분전반으로 전력을 공급하는 장치

2. 분전반：배전반으로부터 간선을 통해 전력을 공급받아 말단 부하로 전력을 공급하는 장치

<최근 5년간 경기도 배‧분전반 등 전기설비 화재현황>

구 분	전체화재 (건)	소 계 (전체화재 대비 %)	배․분전반 화재	계량기 화재	인명피해(명)			재산피해 (백만 원)
					소계	사망	부상
합 계	47,919	1,154 (2.4)	797	357	38	0	38	18,711
2020년	8,920	232 (2.6)	156	76	13	0	13	7,827
2019년	9,421	195 (2.1)	137	58	5	0	5	2,587
2018년	9,632	262 (2.7)	184	78	8	0	8	4,820
2017년	9,799	226 (2.3)	154	72	3	0	3	2,035
2016년	10,147	239 (2.4)	166	73	9	0	9	1,442