		보 도 자 료
보도일시	2023.10.16.(월) 배포 즉시			사진	o	자료		×	매수	2
담당부서	수원소방서 (현장지휘3단)		서 장	권용성 (031-8012-9100)
			단 장	최영재 (031-8012-9403)
			담당자	김준학 (031-8012-9422)
경기소방, 화재진압 시 유독가스 유출 방지 휴대용 연기차단 커튼 개발 전국 최초 개발. 화재진압 과정서 인명피해 예방 가능
○ 소방대원이 화재진압 시 출입문에 손쉽게 부착…연기가 밖으로 확산하는 것 차단 - 자석으로 부착 쉽고 접이식으로 휴대 편리 - 연기차단 커튼 특허 출허 진행 중. 전국 소방관서에 보급할 계획

경기소방이 아파트를 비롯한 고층건축물 화재 진압 시 유독가스가 포함된 연기의 건물내부 확산을 차단하는 휴대용 연기차단 커튼을 전국 최초로 개발해 전국 소방현장에 보급한다.

개발자는 경기도소방재난본부 수원소방서 현장지휘3단 소속 소방령 최영재‧소방경 김준학‧소방위 이용만 등 3명이다.

이들이 개발한 방화문 부착식 휴대용 연기차단 커튼은 문에 모기장을 부착하는 것과 같은 원리로 소방대원이 화재진압 시 출입문에 손쉽게 부착해 연기가 밖으로 확산하는 것을 차단하는 장비다.

아파트와 고층건축물 화재진압 시 출입문을 통해 유독가스가 포함된 연기가 밖으로 흘러나올 경우 주민 대피 시 위험을 초래할 수 있는데 이를 예방할 수 있다는 장점이 있다.

개발한 장비는 자석이 부착된 ‘ㄷ’자형 알루미늄 프레임(틀)에 천 소재의 연기차단스크린을 결합해 만들어졌다. 철제방화문틀에 자석의 자력을 이용해 문틀 윗부분(상부)과 좌우(세로측)에 ‘Π’ 모양으로 부착한 뒤 방화스크린을 아래로 펼쳐 설치하면 된다. 가로 프레임은 좌우 확장이 가능해 문 크기에 꼭맞게 설치할 수 있으며, 세로 프레임은 접이식으로 제작해 휴대용 가방에 수납할 수 있어 무엇보다 휴대가 편리하다.

또한 자석으로 문틀에 부착하기 때문에 설치시간이 매우 짧아 소방대원 혼자서도 충분히 설치할 수 있다. 연기차단스크린은 불이 쉽게 붙지 않는 난연(難燃) 소재로 고온의 열과 연기를 차단하기에 충분한 성능을 지녔다.

기존에도 해외에서 생산된 연기차단 커튼이 있었지만 설치 시간이 길고 사용이 까다로워 화재현장에서는 사용하지 않고 교육훈련용으로만 사용했다.

개발에 참여한 수원소방서 현장지휘단 김준학 팀장은 “아파트와 고층건축물 화재현장에서 방화문을 통한 연기 확산으로 인명피해가 발생하는 안타까운 사례를 자주 목격했다”면서 “많은 고민과 연구 끝에 부착식 휴대 방화커튼을 개발했다. 방화커튼이 화재현장에서 연기확산을 막아 인명피해 예방 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

경기소방은 개발 중인 연기차단 커튼에 대해 특허 출원을 진행하는 한편 전국 소방관서에 보급할 계획이다.