송정119안전센터 신축 설계공모 질의·답변서

순번	질의	답변	비고
1	▸지구단위 및 도시계획상 계획을 확인할 수 있는 CAD도면 자료 요망	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)	알*** 건축사 사무소
	▸계획대지의 고저차를 알 수 있는 CAD도면 요망	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)
	▸계획대지의 지반조사서 제공 요망	환지처분 미완료에 따라 지반조사 미실시 상태(지반조사서 부존재)
	▸설계자의 의도에 따라 층수를 1층 또는 3층 이상으로 계획 가능 여부	시공비 과다문제로 층수변경은 지양하시기 바람(2층 이하로 권장)
	▸설계자의 의도에 따라 층별 구성을 자유롭게 하여도 되는지 여부	설계공모 지침서 V.설계지침 사항 준수
	▸계획대지의 남, 북 인접대지에 예정된 건축물이 있다면 정보 제공 요망	북: 보건소, 남: 경찰파출소
	▸근무 인원의 예상 남녀 구성비 정보 제공 요망	남:여 = 10:3
2	▸지침서 19p 공모 지침서상 대지와 토지이용계획 확인원 상의 현황과 상이한데 좌측 도로에서의 진입이 가능한지 여부 (실제 현장에서는 불가해 보임)	좌측도로 개설예정 개설 후 직원차량은 출입가능, 소방차량은 좌측도로로는 출입 불가능	한** 건축사사무소
3	▸지침서 19p, 30p 대지현황도 및 (별표2) 토지이용계획 CAD 파일 요청	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)	에*** 건축사사무소
	▸지침서 29p 전면부 도로 계획(소방차 진출입관련) 수립은 설계자가 임의로 제안하면 되는지 여부	공모지침서에 제시된 전면부 도로계획상 소방차 진출입로는 협의 예정이므로 지침서 준수
4	▸지침서 10p 쪽수 산정에서 지침서 9p에서는 ‘표지를 제외한 20쪽 이하’이고 10p에서는 ‘앞표지 제외’로 되어 있는데, 뒷표지를 쪽수 산정에 포함하는지 아니면 제외하는지?	인쇄내용이 없더라도 간지를 추가한 경우 쪽수로 포함, 앞표지와 뒷표지는 모두 쪽수 산정에서 제외함 ※ 공모 지침서 9페이지 2.설계도면 3)쪽수 참조	푸** 건축사사무소
	▸지침서 13p 심사에 별도의 발표가 있는지? 발표가 있다면 참가자 전원 발표인지 아니면 발표 대상을 1차 심사(투표 등을 통해)후 발표자를 선별하여 진행하는지?	별도의 발표는 계획되어 있지 않음 ※ 공모문 4페이지 심사방법 참조
	▸총 참가 등록한 팀이 몇 팀인지?	총 48개 업체 응모 신청함
	▸지침서 및 과업지시서에 BF인증에 관한 내용이 없는데, BF인증을 받지 않아도 되는 건물인지? 받아야 한다면 받고자 하는 BF인증 등급은 어떻게 되는지?	제1종 근린생활시설 내 설치하는 119안전센터, 구조대, 구급대는 「장애인등편의법」 제10조의2(장애물없는 생활환경) 규정 제3항의 ‘대통령령으로 정하는 시설’에 포함되지 않음. 기타 상세한 사항은 인증기관에 문의 바람.
	▸지침서 19p, 19p 송정동 211 일원의 현재 대지면적은 4,773㎡이고 지침서상 대지면적은 2,000㎡임, 송정 지구단위계획상 현재의 필지가 새로이 구획되는 것으로 이해되는데, 앞으로 계획될 지구단위 계획상 필지의 명확한 대지 경계와 건축 한계선, 주변도로 상황을 확인하기 위하여 19p에 제공된 도면 혹은 위 사항을 확인할 수 있는 CAD자료 배포가 가능한지?	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)
	▸장애인 편의시설 기준상으로는 승강기를 설치하지 않아도 되는지, BF인증을 받는다면 장애인용 승강기를 설치해야 하는 것으로 알고 있는데 발주처가 본 안전센터를 2층 건물로 계획하고 있기에 승강기를 반드시 설치하는 것으로 계획하고 있는지? 아니면 승강기 설치는 설계에 따라 자유롭게 계획 가능한지?	승강기 설치는 가급적 지양 권장함(설계자 자유사항이나 시공비 고려)
5	▸지침서 7p 제출도서, USB 제출중 렌더링하지 않은 3차원 파일(스케치업)은 3차원 이미지 파일을 의미하는 것인지, 아니면 스케치업 모델링 파일 원본을 의미하는 것인지, 이미지 파일을 의미하는 것이라면 제출 이미지의 크기는 어떻게 해야 하는지?	제출도서상 렌더링하지 않은 3차원 파일은 스케치업 파일 원본을 의미함	디**** 건축사 사무소
	▸지침서 7p 제출도서, 설계도면에서 A3 10부(원본 1 포함)항목에서 원본 1부와 나머지 9부의 차이를 명확히 해주기 바람	원본 1부는 사무소명, 응모자명이 표기되어 심사 종료시까지 밀봉하여 공개하지 않는 도서이며, 나머지 9부는 심사용 도서로 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호를 표기할수 없는 도서를 말함.
	▸지적자료, 지구단위 계획지침 및 결정도 제공 바람	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)
6	▸지침서 3p 현시점 기준 지적도 및 지형도를 통한 사업지의 경계, 면적 확인이 어렵고 주변현황이 계획도의 내용과 사잉하기에 토지이용계획도를 포함한 캐드자료가 제공될 예정인지?	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)	슬** 건축사 사무소
	▸지침서 9p 제출용 설계도면 제본시 뒷표지가 들어가게 되는데, 해당 뒷표지를 지침서 9p의 ‘표지를 제외한~’의 표지로 인정하여 쪽수 산정시 제외되는지 여부	4번 질의 참조
	▸지침서 10p 제본시 추가되는 뒷표지로 인해 발생하는 설계도면의 PDF파일과 출력물의 페이지가 불일치 시 페이지 산정기준 ex. 설계도면 PDF파일: 앞표지(1p)+내용(20p)=총21p 설계도면 책자(제본): 앞표지(1p)+내용(21p)+뒷표지(1p)=총22p	출력물 앞표지와 뒷표지는 모두 쪽수 산정에서 제외함
7	▸지침서 19p 해당대지의 지구단위결정도에 따른 대지구적도 및 현황레벨의 도면을 CAD파일로 제공 바람	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)	지* 건축사 사무소
	▸지침서 19p 해당대지는 지구단위 결정도상 H1블럭 청사부지로 블록내 구체적으로 어떤 청사 시설이 입지결정되었는지 여부 소방서와 옆부지의 용도가 서로 소음이나 프라이버시 영향을 미치는 것으로 판단되니 정확한 용도를 알고 싶음	1번 질의 참조
	▸지침서 19p 설계지침 5)주차대수 (2)민원인 주차장은 광주대로에서 직원주차장은 서측도로에서 출입하도록 분리하여 계획하며, 지침이 있는데 도시관리계획 결정도를 찾아보니 광주대로 전면은 모두 차량출입 불허구간에 해당됨, 소방차등의 비상출동 및 민원인 주차장 출입이 도로점용허가등에 문제가 없는지 여부	광주시와 협의하여 출입가능 조치 예정, 지침에 따라 설계 요함
	▸지침서 21p 주요시설별면적, 표 개인장비실 요구사항에 층고 6m이상 확보로 기재됨 ▸지침서 24p 6)개인장비창고 (2)개인장비창고의 층고는 3m이상으로 하며로 기지됨 위의 두 개의 실이 같은 공간으로 보여지는데 층고를 몇m 기준이상으로 하면 되는지?	장비수납창고와 개인장비실은 용도가 다름 장비수납창고는 출동차량에 적재하는 화재진압장비 보관창고이며, 개인장비창고는 소방대원이 착용하는 피복, 안전화, 안전모를 보관하는 장소임 층고 6m이상은 차고 층고와 동일하게, 층고 3m이상은 사무실 층고와 동일하게 계획하시기 바람 ※ 인근 119안전센터 답사 등 시설물구조 이해에 노력하시기 바람
	▸지침서 26p 7.구조계획 6)건물은 추후 증축(4층) 가능토록 설계하며...로 기재되어 있는데 구조의 증축범위를 1개층 바닥면적 전체가 4층까지 증축되는 것인지, 일부가 증축되는 것인지? 전체 증축이 고려된다면 계획 주안점에서 미리 엘리베이터나 입면계획에도 반영을 해야되는 것인지 여부	건축구조 계산시 1개층 증축을 고려하시기 바람 미리 증축을 예상하여 엘리베이터 설치를 고려할 필요는 없음
8	▸지침서 10p 설계도면 기본구성 및 작성순서 일부 변경 가능 여부	설계도면 기본구성 및 작성순서 변경 불가 ※ 공모지침서 참조	이** 건축사 사무소
	▸지침서 18p 사업대지에 대한 정확한 계획범위 및 현황을 알 수 있는 현황도면(수치지적도, 현황측량도, 송정지구단위계획 관련자료, 교통체계도, 건축기획보고서 등) 제공 가능 여부	건축기획보고서는 제공 불가함 CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)
9	▸필지관련된(CAD 도면 / 필지, 토목도면)을 받을 수 있는지 여부 - 도시개발과에서는 PDF파일로만 확인 할 수 있음 - 정확한 설계공모를 위한 도면을 받을 수 있는지 여부	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)	예* 건축사 사무소
	▸지침서 19p 차량 진출입로 관련 - 직원차량 및 민원인 차량 동선 자체를 분류해 놨는데 한쪽방향(서측쪽방향)으로 몰아서 설치할 수 있는지? - 소방차량 진출입쪽에 민원인 차량까지 동선이 겹치게 되므로 확인 필요	분리하여 계획하시기 바람 ※ 공모지침서 19페이지 1. 5)주차대수 (2)민원인 주차장은~ 참조
	▸지침서 22p 1) 소방차고 (2) 기둥간격은 9M이상으로 하며, 차고의 전면폭은 18M이상으로 한다. - 기둥간격을 무조건 9M이상으로 해야하는 것인지? 차고지에 설치되는 사다리차, 소방물탱크차, 펌프차, 특수구급차 상황을 보았을 때 9M 이상간격은 한 스페이스만 나오고 다음 공간스페이스는 9M까지 나올 이유가 없을 것 같음.	충돌 방지와 신속한 탑승을 위해 여유 공간을 확보하고자 제시한 지침이므로 기둥 간격을 9m이상으로 계획하기 바람. 가급적 기둥의 수량을 줄여서 계획
10	▸지침서 19p에 제시된 도면을 CAD파일로 받을수 있는지?	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)	와** 건축사 사무소
	▸지침서 20p 6)직원주차장 서측 신설도로에서 진입 광주대로에서 돌아가서 하천변 신설도로로 진입한다는 것인지? 시청 도시계획자료 중 기타사항에 관한 도시관리계획 결정도상에는 북측과의 인접부에 보차혼용도로가 표기되어 있는데 대지 경계에서 이 도로가 몇 미터 폭으로 지정되어 있으며, 이 도로를 활용 할 수 있는지?	2번 질의 참조 북측 보행자 통로와 관련해서는 광주시와 협의 중인 사항으로 송정119안전센터 부지에는 영향을 미치지 않도록 할 계획임. 공모 지침서와 제공되는 CAD자료를 활용하시기 바람 도시관리계획 결정도에서 명시되지 아니한 정보는 발주처에서도 확인할 수 없는 정보이므로 공모지침서를 반영하여 계획하시기 바람
11	▸지침서 20p 설계공모지침에 광주대로변에 소방차고 및 민원인 주차장의 출입을 하도록 되어있으나 지구단위계획에는 광주대로변에 차량출입 불허구간으로 지정되어 있기에 공모지침 내용을 따르면 되는지?	공모 지침서 내용을 따르기 바람	정*** 건축사 사무소
	▸지구단위계획상 현 부지 북측에 공공보행통로를 설치하도록 되어있는바 공공보행통로 설치 유무 및 설치시 통로폭 등 설치기준 요청	북측 보행자 통로는 광주시와 협의 중인 사항으로 송정119안전센터 부지에는 영향을 미치지 않도록 할 계획임. 공모 지침서와 제공되는 CAD자료를 활용하시기 바람
	▸ 현황 부지 CAD 파일도면 요청	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)
	▸지침서 21p 11)옥상에 조경 등을 설치하지 않도록 한다고 되어 있는데 옥상에 잔디 등 지피식물 설치는 가능한지?	지피식물 설치도 지양 바람
	▸지침서 26p 6)추후 증축(4층) 가능토록 설계로 되어있는데 직통계단 2개소 적용을 금회 설계공모에 적용을 해야하는지?	직통계단 2개소는 적용 않아도 됨
12	▸지침서 7p 제출도서 중 설계도면 10부(원본1 포함) ① 1부는 표지에 업체명을 쓰고 나머지 9부는 업체명 부분에 아무 입력없이 제출하는 것이 맞는지?(원본1의 정확한 의미설명 요청) ② USB에 파일 제출시 표지에 업체명이 있는 파일로 제출인지, 업체명이 없는 파일로 제출인지?	유사질의 5번 참조 ※ 나머지 9부는 응모자를 알수 있는 어떠한 암호나 기호를 표기할 수 없음 USB파일은 업체명이 없는 파일로 제출하시기 바람	제***** 건축사 사무소
	▸지침서 9p 1. 공모안 작성 및 제출 ① 「조감도 및 투시도, 실내투시도의 리터치」를 제외한 다이어그램 등의 작성에는 포토샵을 이용한 편집이 가능한지? ② 입면도 및 단면도(입면으로 보이는 부분)에 스케치업 이미지 사용이 가능한지?	조감도 및 투시도, 실내투시도의 리터치를 제외한 다이어그램 등은 포토샵 등을 이용한 편집이 가능함 입면도 및 단면도에 스케치업 이미지 사용 가능함(단, 렌더링 하지 않은 3차원 이미지에 한함)
	▸지침서 9~10p 2. 설계도면 ① 표지를 제외한 내용부분의 폰트종류와 크기는 설계자 자유인지? ② 작성 순서의 순서 변경이 가능한지? ③ 페이지 합침이 가능한지? ex. (6)대지 현황분석과 (7)배치도를 한페이지에 구성 또는 (16)예상공사비 개략내역서와 (17)관련법규 검토서를 한페이지에 구성 등) ④ 제시된 구성(내용)은 필수내용인지, 설계자 임의의 내용변경이 가능한지? ⑤ 기본 구성 및 작성순서 외의 내용을 원하는 순서에 추가가 가능한지?	공모 지침서 상 폰트의 종류와 크기에 대해서 언급이 없으므로 설계자 가 구성 등을 감안하여 적절히 사용 가능할 것으로 보이나 시각적으로 불편함이 없어야 할 것으로 판단됨 페이지 합침 가능함 공모 지침서상 제시된 구성내용이 순서대로 포함되어야 함. 추가사항은 설계자가 조정 가능함
	▸지침서 15p, 25p 기호 및 CI사용 관련 15p 제출도서의 익명성과(기호표기불가) 25p 입면에서 사인 및 CI 사용의 내용이 상충되어 보임(고정된 CI의 제공 등 정확한 규정 필요)	15페이지 제출도서의 익명성은 공정한 심사를 위해 작성자를 드러내지 않기 위함임 ※ 경기도 대표상징물 아이덴티티 디자인 가이드라인 참고(제공 예정)
	▸지침서 18~19P 4)대지현황(계획범위) ① 정확한 대지경계선(2,000㎡)과 주변현황(도로 등)이 표현된 CAD 도면요청(현황측량도 등) ② 인접대지에는(위쪽과 아래쪽 대지) 어떤 시설(건물)이 입지 예정인지?	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인) 유사 질의 참조 바람
	▸지침서 21~22p 4. 주요 시설별 면적 ① 면적표에서 「1층 설치」가 표기되지 않은 실은 층의 위치를 설계자가 결정하면 되는 것인지? ② 민원인 상담공간은 어디인지? (특정실에 포함되는지, 실이 추가되면 되는 것인지?)	1층 설치가 표기되지 않은 실은 설계자가 자유로이 배치 가능 119안전센터의 경우 일반적으로 민원인 방문 시 사무실에서 응대함
	▸지침서 18p, 24p 8)식당 ① 조리원은 총 근무인원 40명에 포함되는지? ② 조리원의 인원수 및 작업시간(작업 일정) ③ 조리원의 출퇴근 시간, 근무자의 식사시간	조리원은 총 근무인원 40명에 포함되지 않음(별도 인원) 조리원 1명, 총 8시간 근무(점심, 저녁) 조리원 근무시간: 09:00 ~ 18:00, 식사시간: 11:30 ~ 12:30, 17:00 ~ 18:00
13	▸지침서 9p 1)공통사항 ① 설계도면에 사용되는 글씨체는 자유롭게 사용 가능한지? ② 다이어그램 및 개념도, 컨셉그림 등은 컬러로 가능한지?	12번 유사 질의 참조 다이어그램 및 개념도, 컨셉그림 등은 컬러로 가능함	엠*** 건축사 사무소
	▸지침서 19p 연속지적도, 대상지 수치지형도, 교통계획도, 공사계획도 등 제공 가능한 CAD자료 요청	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)
	▸기타질의 본 공모전의 소방서가 관할하는 구역이 어디까지인지? (출동영역 확인 위함)	광주소방서 홈페이지에서 확인 가능
14	▸공통질의 참여작품의 공정성을 위하여 ‘광주 송정지구 도시개발사업’ 사업부지에 대한 CAD파일 요청	CAD 자료 제공 예정(이메일 확인)	위**** 건축사 사무소
	▸지침서 10p 기본구성의 내용을 포함하되, 작성순서는 설계자의 의도에 따라 변경이 가능한지?	기본 구성 및 작성 순서를 지켜서 작성하여야 함.
	▸지침서 11p 설계공모 심사일정 시간과 실시간 공개채널은 어떻게 되는지?	심사일정 시간은 심사위원 일정에 따라 변경될 가능성이 있어 확정이 아니며 12. 20.(금) 예정임. 심사 실시간 공개는 사실상 어려운 점이 있어 속기록 공개를 계획중임
	▸지침서 19p 5)주차대수-(2)민원인 주차장은 광주대로에서~, 광주 송정지구 도시관리계획결정도에서 동측 광주대로에서는 차량출입 불허구간으로 결정되어 있음 동측 광주대로로 소방차 및 민원인 차량 출입가능여부와 동측 광주대로에서 차량 진출입이 가능하다면 직원주차장 출입 또한 동측 광주대로에서 차량진출입이 가능하다면 직원주차장 출입 또한 동측 광주대로에서 민원인 차량 출입동선과 같이 사용가능여부?	공모 지침서 참조 분리하여 설계하시기 바람
	▸지침서 19p, 22p 소방차고 차량 제원에 따른 기둥간격 조정 가능여부와 차고의 전면폭이 15m와 18m 서로 상이함, 최소기준은?	기둥간격은 최소 9m이상 유지(9m미만으로는 조정불가함) 소방마당 15m는 대지 경계선에서 건물전면까지의 깊이를 말함 18m는 건물전면폭 중에서 차고의 전면폭만을 말함
	▸지침서 20p, 22p 3. 공간계획 3)대기실은 1층 출입홀을 통하여 출입하여야 하는지? 대기실 2층 배치 가능여부?	출입홀 복도에서 바로 대기실로 진입할 수 있게 함을 말함 대기실은 1층 배치를 원칙으로 함. ※ 공모지침서 V. 4. 주요시설별 면적 준수
	▸지침서 21p ‘10)2층 복도 등 공용공간에서 1층 차고내부를 관찰할 수 있도록 계획한다’ 공간계획에 있어 의무사항으로 지켜야 하는지?	공간구성 계획에 맞게 설계함을 추천. 심사시 심사위원 평가 기준이 될 수 있음. 차고내부 관찰이 가능해야 2층에서도 차량출동 상황을 파악할 수 있음
	▸지침서 23p, 24p 3)남자대기실 (5)화장실 개수는? 10)공용공간 (4)1층, 2층 남자화장실 개수와 상이함, 기준은 무엇인지?	남자대기실은 팀장1인실, 나머지 직원은 3~4인실 규모로 계획하고 화장실은 남자 대기실에서 출입이 가능한 공간으로 세면대 1, 대변기 1, 소변기 2로 계획 샤워실도 남성만 이용할 수 있는 공간으로 탈의실과 함께 배치, 탈의 후 샤워실을 이용할 수 있도록 설계 공용공간 1층, 2층에 있는 화장실은 복도에서 출입이 가능한 공간을 말함.
	▸지침서 26p ‘6)건물은 추후 증축(4층) 가능토록 설계하며~’와 관련하여 추후 간략한 증축 시설과 면적, 소방차고 계획에 있어 소방차량의 증가에 따른 여유면적도 같이 고려하여야 하는지?	7번 유사질의 참조
	▸공통 ‘광주 송정지구 도시관리계획결정도’에 따른 북측 인접대지 경계선에 공공보행통로 조성이 계획되어 있음. 공공보행통로 폭은 어떻게 되는지	11번 유사질의 참조
	▸공통 경기도 소방건축물 표준설계 가이드라인‘ 색채 및 사인계획에 있어 셔터의 색상과 사인구조물을 주출입구의 상징성으로 반영하여야 하는지 여부? 설계자의 디자인 의도에 따라 상징성으로 다르게 표현하여도 되는지 여부?	차고셔터와 주출입구에 사인구조물등 반영(주출입구 부착위치는 자율 선택) ※ 경기도 대표상징물 아이덴티티 디자인 가이드라인 참고(제공 예정) (설치예시)
	▸지침서 3p ‘4)시설개요 (2)건축규모: 지상 2층 이하’관련하여 참여 설계자의 의도에 따라 층수 조정(증축을 고려하여 4층 이하)이 가능한지 여부?	1번 유사질의 참조