비접촉식 체온계
용 도	온도를 비접촉식으로 정확하게 측정할 수 있는 체온계
주요 제원 및 성능	- 휴대용 주머니가 포함되어 있을 것. - OFF기능은 60초 후에 자동으로 꺼지는 방식일 것. - 1.5인치의 넓은 LCD 모니터가 있을 것. - 온도, 측정단위, 메모리, 배터리 교환 등의 표시사항 모니터 확인 가능할 것. - 10개 메모리 기능이 있을 것. - 체온모드: 1～5cm 거리에서 비접촉 체온 측정이 가능할 것. - 측정온도가 38℃ 이상일 경우 지속적으로 고열 경고 알람이 울릴 것. - 물체모드: 우유, 목욕물 등의 온도를 측정할 수 있을 것. - 측정완료시 알람기능이 있을 것. - 측정시간: 1～2초 - 표 시 값: 0.1℃ - 측정범위: 이마모드 32.2～43.3℃ / 물체모드 0~100℃ - 작동 및 보관환경: 10～40℃/15～95℃RH - 배터리전원: 건전지로 교체가 가능할 것. - 제품무게: 132g - 사용기한: 반영구적 - 수량 : 6개
구성품	1. 체온계 본체 / 2. 파우치 가방 / 3. 밧데리 1개 / 4. 한글 사용설명서
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것 3. 하자보수(보증)기간은 2년

화확보호복C급(총괄)
용 도	레벨 C 의 화학오염물질 누출 상황에서 안전하게 작업할 수 있는 방호세트
주요 제원 및 성능
		내화학장화 (대신화학)
	인체용 소독티슈 1팩 (ED WIPES SAFE)	보관용 가방
	○ 특 징 - 레벨 C 상황에서 안전하게 작업할 수 있어야 한다. - 가방에 포장되어 있어 보관, 이동이 용이해야 한다. - 인체용 소독티슈가 포함되어 있어 작업 후 확실하게 제균할 수 있어야 한다. - 각각 제품별로 허가사항이 완비 되어 있어야 한다.
구성품	- 수량 : 33세트

화확보호복C급(공기정화식 호흡보호구)
용 도	Level C 수준 지역에서 초기대응반의 호흡 보호. 화학 테러 및 사고 시 대피용 호흡보호구로 적용
주요 제원 및 성능	- 전면형 면체로서 다양한 독성 물질로부터 눈과 안면부의 피부를 보호할 수 있어야 한다. - 편안하고 부드러우며 가벼운 면체는 4개의 Head-strap으로 구성되어 탈착이 빠르고 쉬 워야 하며, 영구 변형율이 1%이하로써 장기간 보관에도 제품 변형이 없어야 한다. - 겹침시야 105% 이상 수준의 넓은 안면부 렌즈는 착용자에게 넓은 시야를 제공하여 임 무수행을 원활케 하여야 한다. - 안면부 렌즈는 폴리카보네이트 재질로서 내충격성 및 난연성 확보에 있어서 유럽기준을 만족하여야 한다. - 면체의 흡기저항은 한국산업안전공단 검정 기준의 50% 이하로써 호흡 용이성을 갖추어야 하며, 배기저항은 한국산업안전공단 검정 기준을 만족하여야 한다. - 정화통 결합은 양구형 방식으로 호흡용이성을 갖추어야 한다. (정화통 2개/1조) - 90°회전결합방식(Bayonet style)채택으로 정화통의 탈착이 용이해야 한다. - 정화통은 복합가스로부터 보호가 가능하며, P-100등급의 고효율 방진필터(HEPA, 절곡형태의 방진필터로 표면적이 넓고 호흡이 간편)가 장착되어 다양한 유독물질로부터 호흡기를 보호할 수 있어야 한다. - 정화통은 유기화합물, 할로겐, 황화수소, 시안화수소, 아황산, 암모니아로부터 보호 가능한 성능을 가진 중농도용 정화통으로서, 한국 산업안전공단의 검정승인을 취득하여, 성능을 증명할 수 있어야 한다. - 정화통은 밀봉포장상태로 공급되며, 미개봉 시 5년의 사용가능 기한을 보장한다.
구성품	- 수량 : 33세트
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

화확보호복C급[화학 방호복 (상하의)]
용 도	생화학 Level C 급의 대응, CBRN(화생방 및 핵공격)대응 및 감염방지용 전신방호복
주요 제원 및 성능	- Type 3, 4 & 5 검정을 필해야 한다. (EN340) - 산업안전보건공단 검정을 필해야 한다. (유기화합물용 보호복) - 정전기 방지 기능이 적용되어 있어야 한다. (EN1149) - 바이러스, 박테리아 그리고 혈액으로 인한 각종 병원체에 대한 보호가 가능해야 한다.(EN14126) - 방사선 분진에 대한 보호가 가능해야 한다.(EN1073) - 체열을 용이하게 배출하도록 도와주는 통풍구가 있어야 한다. - 최상의 보호도를 제공하는 이중 지퍼가 장착되어 있어야 한다 - 소매로의 침투를 완벽하게 차단해 주는 이중 소매가 적용되어 있어야 한다. - 열접착 후 테이프 처리하여 최상의 솔기 보호가 가능해야 한다
구성품	- 수량 : 33세트
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

화확보호복C급(내화학 장갑)
용 도	생화학 Level C 급의 대응, CBRN(화생방 및 핵공격)대응 및 감염방지용 내화학장갑
주요 제원 및 성능	- 솜털 안감처리(Folck-Lining)되어 있어 착용감이 우수해야 한다. - 천연고무위에 네오프렌 코팅되어 있어 화학물질로부터 착용자를 확실하게 보호할 수 있어야 한다. - 잘림에 대한 내구성이 특히 우수하여 파손되지 않아야 한다. - 마모, 찢김, 뚫림으로부터 뛰어난 보호도를 가지고 있어야 한다. - 두께 - 26 mil, 길이 - 12"
구성품	- 수량 : 33세트
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

화확보호복C급(내화학 장화)
용 도	생화학 Level C 급의 대응 및 감염방지용 내화학장화
주요 제원 및 성능	- 무기산(염산, 질산, 황산)을 취급하는 장소에서 사용할 수 있어야 한다. - 내부는 4중구조로 되어 있어 착용자를 화학물질로무터 안전하게 보호할 수 있어야 한다. - 발가락 구조는 토우캡을 포함하여 6중으로 되어 있어 튼튼하여야 한다. - 바닥은 안창을 포함한 4중구조로 착용자가 안전하고 편안해야 한다. - 성능검정합격을 받은 제품이어야 한다.
구성품	- 수량 : 33세트
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

화확보호복C급(손, 피부 소독제)
용 도	손과 피부의 눈에 보이지 않는 세균을 효과적으로 살균소독 할 수 있는 제품임.
주요 제원 및 성능	- 식품의약품안전청 의약외품 허가제품일 것. - 염화벤잘코늄을 함유하여 각종 세균을 효과적으로 살균소독 할 수 있을 것. - 손과 피부의 눈에 보이지 않는 세균을 효과적으로 살균소독 할 수 있을 것. - 부드러운 감촉의 원단을 사용할 것. - 6단계 정수과정을 거친 깨끗한 물로 생산된 제품일 것. - 피부테스트 완료 및 보습성분이 함유되어 있을 것. - 1팩에 20매입일 것 - 제품크기:14×20cm - 주성분: 염화벤잘코늄(50%)[염화벤잘코늄으로서 0.02%]일 것.
구성품	- 수량 : 33세트
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

안전장갑
용 도	구급 작업용 케블라 보호 장갑
주요 제원 및 성능	- 일반적인 구조 구급 작업 및 각종 기계 조작 시 사용할 수 있는 장갑 - 손등과 손바닥에 케블라 부착됨 - 착용감과 그립감이 우수할 것. - 손가락 끝부분과 엄지 손가락 뿌리 부분에 보강 가죽 부착됨. - 손목 부분은 벨크로로 처리하여 탈착이 용이함 - 소재 : Crystal Kevalr (케블라 + 폴리 우레탄 프리팅)
구성품	- 수량 : 33세트
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

표면살균소독제
용 도	구급차, 구급장비 등 표면살균 소독제
주요 제원 및 성능	- 손, 표면과 장비, 하나로 깨끗하고 소독할 수 있는 물 티슈형 제품. - 살균제, 세제 및 손으로 사용할 수 있는 고유의 특허 항균 성분을 함유. - 여러 잎사귀 표면 청소기의 필요성을 교체. - 규격 : 1팩 / 200매 - 세균의 이상 99.999 %를 살균 - 6개의 살균성분 포함, 총11가지 성분 함유 - 손,발 소독 및 피부에 안전성을 위하여 피부과 테스트 검증 될 것 - 교차내성이 방지되고 개별적인 살균작용 - 소독 효과 지속시간 : 72시간 - 재질의 안전성 : 플라스틱, 스테인레스, 고무, 섬유 등 사용시 변경 없을 것 - 무향, 무색소로 얼룩이지지 않을 것 - MERS Co-Virus 60초내 99.88% 살균 가능 할 것
구성품	- 수량 : 21팩
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

일반거즈
용 도	외상시 상처보호 및 지혈을 위한 거즈
주요 제원 및 성능	- 일반거즈 : 10cm×10cm×4겹×200매 - 100% 자연섬유(면) - 흡수성과 통풍성이 좋을 것 - 박스 형태로 되어 있을 것
구성품	- 수량 : 84박스
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

생리식염수
용 도	상처 및 오염 부분 세척용 생리식염수
주요 제원 및 성능	- sodium chloride 염화나트륨 0.9% - 관주로 사용시 의사의 지사에 따라야 한다 - 플라스틱 병으로 입구가 작아 세척이 가능할 것 - 규 격 : 1000ml
구성품	- 수량 : 126병
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

외과용 장갑
용 도	구급 현장에서 체액 등 감염성 물질로부터 보호하는 장갑
주요 제원 및 성능	- 수량 : 100매입/박스 - 파우더 프리 / 비멸균 - 잘 찢어지지 않는 의료용 니트릴 장갑
구성품	- 수량 : 126박스
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

일회용 시트
용 도	감염예방과 쾌적한 구급차 환경유지를 위하여 주들것의 시트로 사용하는 기자재
주요 제원 및 성능	- 시트의 한쪽 면은 방수력이 100%이상되어 매트리스로 스며들지 않아야 하며 한쪽 면은 흡수성이 뛰어나 혈액,구토물 등의 이물질의 흡수력이 뛰어나야 함. - 시트는 마모성이 강하여 찢어지지 않는 재질이어야 한다. - 천연 고무 라택스 성분이 포함되지 않아야 한다. - 인체독성 등 성능 시험을 거친 제품이어야 한다. -종이와 비닐은 충분히 접착되어 떨어지지 않아야 한다 - 재 질 : SMF Control plus 재질(색상 : Blue) - 크 기 : 114×210cm이상 - 방수력 : 100%이상 - 포 장 : 30장 / 박스 - ISO9002인증 제품으로 제품의 시험성능 인증서를 제출하여야 한다.
구성품	- 수량 : 20박스
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

손세정제
용 도	알코올을 포함하여 물없이 세정이 가능한 세제
주요 제원 및 성능	- 주요 감염 유발균에 빠르게 작용 - 손바닥에 문지르고 난 뒤 끈적임이 없이 상쾌할 것 - 형식 : 펌프 - 알코올이 포함된 세정제 - 손 보호용 물질 함유(알로에 등) - 용량 : 500ml
구성품	- 84개
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

N-95 마스크
용 도	감염균 등 미세과립을 95% 여과할 수 있는 마스크
주요 제원 및 성능	- 공기중 미세과립을 95%이상 여과 시킬 것 - 코 부분에 금속이 있어 고정할 수 있음. - 고무줄이 있어 머리를 고정할 것 - 얼굴 윤곽에 맞게 설계 - 쉽게 호흡하고 편하게 대화 가능할 것 - 마스크 포장단위 : 20개/박스
구성품	- 13박스
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

수술용 마스크
용 도	타액 등 비말감염 물질로부터 보호하기 위한 마스크
주요 제원 및 성능	- 간편한 Earloop 타입의 고성능 - Elolution 3중 구조 - 박테리아 차단 필터 내장 - 혈액이나 먼지 입자들로부터 보호 - 마스크 포장단위 : 50매/박스 - 티슈처럼 낱개로 뽑아 쓰게 되어 있고 사용이 간편할 것 - 코 부분에 알루미늄을 코에 맞게 조정하고 고무줄로 귀에 고정 가능 할것
구성품	- 126박스
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

제세동 패치
용 도	심실제세동기 환자의 가슴에 부착하여 심실제세동기와 연결해 제세동하는 장비
주요 제원 및 성능	- zoll 제세동기에 사용할 수 있어야 한다 - 환자의 가슴에 패치를 부착시 떨어지지 않는다. - 패치의 유효기간이 1년 6개월이상이어야 한다 - 식품의약품안전청의 허가를 받은 제품이어야 한다
구성품	- 수 량 : 9개
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

비재호흡마스크
용 도	인공호흡을 하거나 산소를 공급하기 위하여 사용하는 마스크
주요 제원 및 성능	- 산소공급이 필요한 환자에게 100%을 공급하는 마스크 - 마스크와 저장백, 연결관 일체형 - 연결관과 마스크는 부드러울 것 - 마스크 부분에 고무줄이 있어 탈부착이 편리할 것 - 개별 포장이 되어 있을 것 - 재질 : PVC
구성품	- 수량 : 42개
납품 조건

비강산소공급관
용 도	저농도의 산소를 비강으로 공급하기 위한 관
주요 제원 및 성능	- 산소 투여용 튜브 카테터 - 길이 : 2000mm - 튜브형이고 부드러울 것 - 성인용과 소아형으로 구분될 것 - 재질 : PVC - 1개입 멸균포장 되어야 한다. - 성인용 : 21개, 소아형 : 21개
구성품	- 수량 : 42개(성인용 21, 소아용 21)
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

구토용 백
용 도	구토시 구토물을 받을 수 있는 백
주요 제원 및 성능	- 백 입구에는 코팅된 종이 깔개가 있음 - 봉투에는 눈금이 있어 구토물의 양을 측정할 수 있음 - 단위 : 20개/봉
구성품	- 수량 : 20봉
납품 조건	1. 전 수량을 동일제품으로 하여 수요부서 지정장소로 납품 2. 장비작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것