오일펜스 사양서

품 명 (모델명)	오일펜스
참고그림
용도	◇ 화재진압 후 흘러가는 소방수 위 기름 및 해상 기름 유출 방지
규 격 및 성 능	◇ 제품 특징 1) 해상 및 사용후 흘러내려가는 소방수 위 기름 유출시, 기름의 예정 경로를 파악하여 사전에 퍼지는 것을 방지하고 제거할 목적으로 사용 2) 기름이 물 위에 뜨는 성질을 이용해서 기름 주위에 장애문을 설치하면 확산을 방지할 수 있고, 오염을 효과적으로 차단함 ◇ 제품 사양 1) 용 도 : 내수면용 2) 수면상 : 20cm / 수면하 : 20cm 3) 길이 : 10M 4) 10M x 2EA ◇ Temperature Mode 1) 범 위 : -5℃ ~ 105℃ 2) 표시단위 : 0.1 3) 정확도 : ± 0.1

전자저울 사양서

품 명 (모델명)	전자저울
참고그림
용도	◇ 화학물질 분석시, 시료 무게 측정
규 격 및 성 능	◇ 제품 특징 1) 최소표시 : 0.01g 2) 최대용량 : 230g ◇ 제품 사양 1) 제품 크기(mm) : 227.4 x 171.9 x 42 2) 재현성 : 0.01g 3) 계량팬(mm) : Ø132

글라스 샘플러 사양서

품 명 (모델명)	글라스 샘플러(일회용)
참고그림
용도	◇ 드럼 및 기타 저장소 내 수용액 샘플 채취용
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 1) 용 량 : 200 ml 2) 규격(Øxmm) : 22x100 3) 일회용 글라스 샘플러, CoLiwasa 4) Soda lime glass, Prescored 5) 드럼용에 적합 6) Sample이 채취되면 안쪽의 Sealing-rod를 살짝 내리면서 눌러줌

점성액상시료 샘플러 사양서

품 명 (모델명)	점성액상시료 샘플러
참고그림
용도	◇ 점성있는 액상시료 채취시, 샘플러로 활용시
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 1) 용량(㎖) : 100 2) 직경(Ømm) : 32 3) 총길이(cm) : 54

3열 표시 멀티타이머 스탑워치 사양서

품 명 (모델명)	3열 표시 멀티타이머 스탑워치
참고그림
용도	◇ 기기분석 활용시, 시간 측정
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 1) 최고 시간 측정 : 23시간 59분 59초 2) 활용분야 : 정성분석시, 수용액 샘플 채취 후 교반시

벽결이용 초자 건조대

품 명 (모델명)	벽걸이용 초자 건조대
참고그림
용도	◇ 실험실 건조대
규 격 및 성 능	◇ 제품 크기 1) 580 * 800(mm)

비이커 집게 사양서

품 명 (모델명)	비이커 집게
참고그림
용도	◇ 비이커 집게
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 1) 길 이 : 40 cm 2) 집게 가능한 비이커 용량 : 100ml ~ 1000ml

멀티 세척병 사양서

품 명 (모델명)	멀티 세척병
참고그림
용도	◇ 샘플 글라스 내, 샘플시약 소독시
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 2가지 1) 블 루(3417000) : 500 ml 2) 레 드(2417001) : 500 ml

막자사발 사양서

품 명 (모델명)	막자사발
참고그림
용도	◇ 고체 시료, 혼합 및 분쇄시 사용 단단한 사료나 약품을 가루로 만들 때 사용하는 자제 약절구
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 1) 외 경 : 15 cm

손잡이 알코올램프

품 명 (모델명)	손잡이 알코올램프
참고그림
용도	◇ 실험용 알코올램프
규 격 및 성 능	◇ 용량 : 150ml

메스실린더 사양서

품 명 (모델명)	메스실린더
참고그림
용도	◇ 액상시료 측정시, 액체의 부피를 ml단위로 측정
규 격 및 성 능	◇ 제품 용량 2가지 1) 50 ml (HC1010-0050K) 2) 100 ml (HC1010-0100K) ◇ 제품 크기 1) 50 ml : 24 x 205(mm) 2) 100 ml : 30 x 256(mm)

비이커 사양서

품 명 (모델명)	비이커
참고그림
용도	◇ 액상시료 측정시, 액체의 부피를 ml단위로 측정
규 격 및 성 능	◇ 제품 용량 2가지 1) 50 ml(1박스 당 15개) 2) 100 ml(1박스 당 15개) ◇ 제품 크기 1) 50 ml : 46 x 60(mm) 2) 100 ml : 55 x 70(mm)

광구 시약병(갈색) 사양서

품 명 (모델명)	광구 시약병(갈색)
참고그림
용도	◇ 화학물질 시료, 햇빛 차단 보관시
규 격 및 성 능	◇ 제품 용량 1) 1000 ml ◇ 제품 크기 1) 150 mm

광구 시약병 사양서

품 명 (모델명)	광구 시약병
참고그림
용도	◇ 화학물질 시료 보관시
규 격 및 성 능	◇ 제품 용량 1) 1000 ml ◇ 제품 크기 1) 1000 ml : 105 x 200(mm)

PE 광구 샘플병 사양서

품 명 (모델명)	광구 시약병
참고그림
용도	◇ 화학물질 시료 보관시
규 격 및 성 능	◇ 제품 용량 1) 500 ml ◇ 제품 크기 1) 500 ml : 137x78x70(mm)

일회용 스포이드 사양서

품 명 (모델명)	일회용 스포이드
참고그림
용도	◇ 액상시료 정량분석시, ml 분석 가능
규 격 및 성 능	◇ 제품 용량 1) 1 ml ◇ 제품 크기 1) 500 ml : 137x78x70(mm)

스텐시약스푼 사양서

품 명 (모델명)	스텐시약스푼
참고그림
용도	◇ 고체분말시료 정량분석시, ml 분석 가능
규 격 및 성 능	◇ 제품 용량 2가지 1) 25 cm 2) 50 cm

핀셋 사양서

품 명 (모델명)	핀셋
참고그림
용도	◇ 물질분석 실험시, 시료 및 부속품 집게로 사용
규 격 및 성 능	◇ 제품 크기 2가지 1) 20 cm 2) 30 cm

디지털 온습도계 사양서

품 명 (모델명)	디지털 온습도계
참고그림
용도	◇ 화학차 분석실 내 온도·습도 유지
규 격 및 성 능	◇ 제품 용량 1) 1 ml ◇ 제품 크기 1) 500 ml : 137x78x70(mm)

세척솔(시험관용) 사양서

품 명 (모델명)	세척솔(시험관용)
참고그림
용도	◇ 시험관 메스실린더 청소도구
규 격 및 성 능	◇ 제품 종류 2가지 1) KA.00-39B : 소 2) KA.00-39A : 중

pH시험지 사양서

품 명 (모델명)	pH시험지
참고그림
용도	◇ 수용액의 pH(수소이온농도)를 간단하게 측정
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 1) HM00001014 : pH 1 ~ 14 2) 규 격 : 9mm x 6m 3) 수용액의 pH(수소이온농도)를 간단하게 측정 가능 4) 표준비색표를 투명케이스 표면에 표시하여 결과를 바로 비교할 수 있음 5) 밀폐성이 높은 용기를 사용하므로 외부영향을 최소화하여 변질을 방지 6) 사용할 적당량을 선택할 수 있기 때문에, 불필요한 낭비를 줄일 수 있음

가열식 자력교반기 사양서

품 명 (모델명)	가열식 자력교반기
참고그림
용도	◇ 유체와 유체 또는 분체와 유체와의 혼합 또는 침전방지를 위하여, 즉 유체를 교반하기 위해 사용하는 기계
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 1) 교반용량 : 5L 2) 교반속도 : 10 ~ 1500 rpm 3) 온도범위 : 최고 380℃ 4) 전압 : 220V 5) 플래이트 사이즈 : 180 x 180 mm 6) 규격 : 200 x 240 x 105 mm

정성 여과지 (NO.20, 5~8㎛) 사양서

품 명 (모델명)	정성여과지 NO.20 5~8㎛
참고그림
용도	◇ 침전물을 잘 걸러내므로 정밀함을 요하는 정성 분석에 사용
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 1) 정성여과지 중, 여과속도가 중간 정도의 여과지 2) 침전물을 잘 걸러내므로 정밀함을 요하는 정성 분석에서 일반적으로 가장 많이 사용 3) 일반 정성 분석 및 일반 이화학 실험 4) 석출결정분별, 니켈, 황화물, 이산화납 등의 여과 5) 유황분석 ( 석탄, 코르크, 목탄 등 ) 6) 직경 : 110mm

디지털 휴대용 온도계 사양서

품 명 (모델명)	디지털 휴대용 온도계
참고그림
용도	◇ 수용액 온도 측정
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 1) 센서 : K Type 2) 온도측정범위(℃) : -50 ~ 1000 3) 건전지(EA) : AAA 1.5V × 2 4) 규격(mm) : 144×70×34 5) 중량(g) : 185

고압누출방지시스템 사양서

품 명

(모델명)

고압누출방지시스템

참고그림

용도

◇ 고압 파이프라인, 장비 연결부위 등에서 화학물질 누출시 차단 장비

규  격

및

성  능

◇ 제품 용도

1) 고압 파이프라인, 장비 연결부위 등에서 화학물질 누출시 차단

2) T자 파이프 또는 어려운 연결부에 사용

◇ 제품 구성품

1) 방지호스(1.5m)1개, 방지호스(2.5m)1개, 방지호스(3.5m)1개

2) 팽창밸브(방지호스용)1개,팽창 호스(방지호스용)1개,감압기(200/300 bar)1개

3) 방지 판(NBR-니트릴 부타디엔 고무,  150 × 210 mm )1개

4) 방지 판(EPDM-에틸렌 프로필렌 고무, 150 × 210 mm )1개

5) 방지 판(FKM-탄화 플로오르 고무   , 150 × 210 mm )1개

6) 운반 케이스(600 × 300 × 135 mm)1개,공기배출밸브 1개

◇ 제품 규격

	단위	방지 호스 1,500 mm	방지 호스 2,500 mm	방지 호스 3,500 mm
최대 작동 압력	bar	10	10	10
테스트 압력	bar	16	16	16
최대 역 압력	bar	9	9	9
명목 용적	ℓ	0.74	1.33	1.86
10bar에서 공기량	ℓ	8.14	14.63	20.40
무 게	kg	1.14	1.38	1.77

공기주입식 유독물 수거 사양서

품 명

(모델명)

공기주입식 유독물 수거

참고그림

용도

◇ 신속하고 안전하게 유독물질을 일시적으로 보관

규  격

및

성  능

◇ 제품 사양

1) 유독물 수거 컨테이너(PAB) 1개

2) 공기식 프레임(PAB) 1개

3) 특수 탄력 탱크 1개

4) 싱글 조정기(0.5 bar) 1개

5) 팽창 호스(0.5 bar, 5 m) 1개

6) 수리 세트 1개

7) 포장 가방 1개

◇ 제품 규격

제 원	단위	PAB 3000 형
내경 크기	cm	∅225
외경 크기	cm	∅265
높이	cm	95
작동압력	bar	0.5
테스트 압력	bar	0.65
명목용적	ℓ	47
공기 요구량	ℓ	705
용량	ℓ	3000
세트 무게	kg	33

화공약품(시약) 사양서

품 명 (모델명)	화공약품 시약
참고그림
용도	◇ 화공약품(시약)
규 격 및 성 능	◇ 제품 목록 1) 황산(sulfuric acid) : s3986-1L 2) 질산(nitric acid) : n0661-500ml 3) 염산(hydrochloric acid) : h0791-500ml 4) 불산(hydrochloric acid) : h0654-1L 5) 암모니아(ammonia) : A0626-1L 6) 아세트산(acetic acid) : A1602-NAT, 1L 7) 아세톤(aceton) : A0108-GR, 1L 8) 프로필렌(propylene) : P1887-GR, 500ml

시린지 사양서

품 명 (모델명)	시린지 및 시린지 필터
참고그림
용도	◇ 기기정밀분석시, 시료 ul단위로 채취
규 격 및 성 능	◇ 제품 목록 1) 시린지(100ul SYR G RN/0, 72/a/51) 2) 시린지(100ul SYR H, TLL PTFE-seal) 3) 시린지 필터 니들(NLL needle 0,72/a/51) 4) 시린지 필터(Syringe filter, PTFE(Hydrophobic), 13mm, 0.45ul)

가스시료채취기세트 사양서

품 명 (모델명)	가스시료채취기(가스포집기Ⅱ) 세트
참고그림
용도	◇ 가스를 직접 내장된 백에 포집하는 이동식 장비
규 격 및 성 능	◇ 구 분 1) 포집방법 : 포집백에 직접 포집 2) 포집원리 : 음압 이용 포집 원리 3) 가스 흡입 유량(LPM) : 0.5 ~ 1 4) 외부 케이스 재질 : 플라스틱 5) 내부 배터리 : Li-ion 12.6V / 2.6Ah 6) 배터리 종류 : 리튬이온 배터리 (충전식) 7) 측정가스 온도범위 : -20℃이상 ~ 50℃이하 8) 측정가스 압력범위 : 1±0.2 atm 9) 무게 : 1.7kg 10) 포집백 두께 : 38mm 11) 포집백 색상 : 투명 12) 셉텁10EA 포함 13) 테트라백 10EA 포함

DX-4030(다항목 가스분석기) 소모품

품 명 (모델명)	DX-4030 소모품
참고그림
용도	◇ 휴대용 배터리 ◇ 필터(1팩 당 5개) ◇ 프로브
규 격 및 성 능