붙임2		체크리스트

□ 조사 자료

아파트명	000아파트					전화번호			031-000-0000
주소지	부천시 신흥로 190(중동)
건축물 현황	(층수) 25 / 4 (동수) 18 (연면적) 141.578.36㎡
아파트 준공연도 (세대수)	2006. 12. 11 (1,100 세대)					아파트 사용승인일			2007. 12. 10.
공기안전매트 관리 현황	보유수량	사용층수					제작년도			보조장비
	1	15					2005			전기팬 1 전선릴 1
	관리상태 (내용)			보관장소					에어 공급방식
	불량 / 양호 (곰팡이등 오염 심함)			지하 3층 발전기실					전기팬식
조치결과	서한문 전달					소방안전관리자에게 전달 및 이행권고
	공기안전매트
	불량조치				이동장비			보관장소
	외관 오염 제거 (사용가능)				카트			1층 (관리사무소)

증빙 사진

전	공기안전매트 관리상태	후	공기안전매트 관리상태
전	공기안전매트 보관장소	후	공기안전매트 보관장소 ※ 보조장비와 함께 비치된 사진
구분	공기안전매트 이동장비	구분	공기안전매트 이동장비 카트 등 이동장비

※ 사진촬영 : 오염제거 전·후, 보관장소 전·후, 이동장비 전·후

		관련 법령 (공기안전매트 설치기준)

❐ 소방기술기준에관한규칙 [시행 1993. 11. 11.] [내무부령 제597호, 1993. 11. 11., 일부개정] 제100조(피난기구의 적응 및 설치개수 등) ➠ 최초 설치 1994. 2. 12

- 아파트(공동주택관리령 제7조의 규정에 해당하는 공동주택에 한한다)의 경우에는 하나의 관리주체가 관리하는 아파트구역마다 공기안전매트를 1개이상 설치하여야 한다.

❐ 소방기술기준에관한규칙 [시행 2001. 7. 27.] [행정자치부령 제143호, 2001. 7. 27., 일부개정] 제100조(피난기구의 적응 및 설치개수 등)

- 아파트(공동주택관리령 제7조의 규정에 의한 공동주택에 한한다)의 경우에는 하나의 관리주체가 관리하는 아파트 구역마다 공기안전매트 1개 이상을 추가로 설치하여야 한다. 다만, 옥상으로 피난이 가능하거나 인접세대로 피난할 수 있는 구조인 경우에는 추가로 설치하지 아니할 수 있다.

❐ 주택법 관련

공동주택관리령 [시행 1998. 12. 31.] [대통령령 제16069호, 1998. 12. 31., 일부개정]

제7조 (주택관리업자등에 의한 의무적관리대상 공동주택의 범위 등) ①법 제38조제4항에서 “대통령령으로 정하는 공동주택”이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 공동주택을 말한다.

1. 300세대 이상의 공동주택

2. 세대수가 150세대 이상으로서 승강기가 설치된 공동주택

3. 세대수가 150세대 이상으로서 중앙집중식 난방방식의 공동주택

주택법 시행령 [시행 2008. 4. 21.] [대통령령 제20429호, 2007. 11. 30., 일부개정]

제48조 (주택관리업자 등에 의한 의무관리대상 공동주택의 범위) 법 제43조제1항에서 “대통령령이 정하는 공동주택”이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택(「건축법」 제8조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일건축물로 건축한 건축물과 부대시설 및 복리시설을 포함하되, 복리시설 중 일반에게 분양되는 시설은 제외한다. 이하 같다)을 말한다.

1. 300세대 이상의 공동주택

2. 150세대 이상으로서 승강기가 설치된 공동주택

3. 150세대 이상으로서 중앙집중식 난방방식(지역난방방식을 포함한다)의 공동주택

4. 「건축법」 제8조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일건축물로 건축한 건축물로서 주택이 150세대 이상인 건축물

⇨ 현행기준. <공동주택관리법> 제2조(정의)