화재안전정보조사 체크리스트

Ⅰ. 건축물 개요

1. 건 물 명							관할소방서
2. 주 소							관할119안전센터
3. 건물구조 (해당란에 ✔체크)	철근콘 크리트조	철골조 (패널)	조적조		목조	기타	최초건축허가일
							최초사용승인일
							증․개축일
4. 건물규모	연 면 적		㎡				지 상		층
	건 축 면 적		㎡				지 하		층
5. 주용도	□단독주택 □공동주택 □제1종근린생활시설 □제2종근린생활시설 □문화및집회시설 □종교시설 □판매시설 □운수시설 □의료시설 □교육연구시설 □노유자시설 □수련시설 □운동시설 □업무시설 □숙박시설 □위락시설 □공장 □창고시설 □위험물저장및처리시설 □자동차관련시설 □동물및식물관련시설 □자원순환관련시설 □교정및군사시설 □방송통신시설 □발전시설 □묘지관련시설 □관광휴게시설 □장례시설 □야영장 시설
6. 다중이용업소 입주현황	□휴게음식점( 층, 개소) □제과점( 층, 개소) □일반음식점( 층, 개소) □단란주점( 층, 개소) □유흥주점( 층, 개소) □영화상영관( 층, 개소) □비디오물감상실( 층, 개소) □비디오물소극장( 층, 개소) □복합영상물제공업( 층, 개소) □학원( 층, 개소) □목욕장업( 층, 개소) □게임제공업( 층, 개소) □PC방( 층, 개소) □복합유통게임제공( 층, 개소) □노래연습장( 층, 개소) □산후조리원( 층, 개소) □고시원( 층, 개소) □권총사격장( 층, 개소) □스크린골프( 층, 개소) □안마( 층, 개소) □전화·화상대화방( 층, 개소) □수면방( 층, 개소) □콜라텍( 층, 개소)
7. 건물전체 화재보험	보험기간						회사명
	가 입 금 액		대인( 천만원) 대물( 천만원)
8. 관계인	소 유 자		☎							등급
	관리자		☎
9. 화재이력 (최근 5년 이내)	□ 있음 □ 없음			10. 특별조사 (최근 3년 이내)				□ 있음 □ 없음
11. 주요시설 (해당란 모두 체크)	□소화기구 □비상경보 □자동화재속보설비 □유도등 □피난기구 □위험물저장취급

Ⅱ. 건축분야

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
			양호	불량	해당없음	불 량 내 역
1.피난 시설	□직통계단 □피난계단 □옥외피난계단
	공통	계단 내 가연물 보관 여부				□ 시설물 설치 또는 보관 □ 기타 쓰레기 등 방치
		주출입구에서 도로로 통하는 통로 확보 여부				□ 통로 미확보 □ 통로 상 장애물 방치
		옥상으로 피난 가능 여부				□ 옥상 출입문 시건 등 □ 기타 옥상 내 장애물 방치
		소방차 진입로 확보 여부				□ 소방차 진입로 미확보 □ 불법주차 등 진입 장애

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				양호		불량	해당없음	불 량 내 역
2.마감재	외벽에 설치되는 외부마감재료 성능 (허가년도 서류확인)			□불연 □준불연 □난연 □확인불가
	스티로폼 등 가연성 단열재를 사용한 드라이비트 공법 적용 유무			□드라이비트 공법 적용 □미적용 □ 확인불가
	필로티 구조의 외기에 면하는 천장 및 벽체의 마감재료 성능(허가년도 서류확인)			□불연 □준불연 □난연 □확인불가
3.주차장	□필로티주차장	□지하주차장			□옥상주차장				□기계식주차장
	주차대수( 대)	주차대수( 대)			주차대수( 대)				주차대수( 대)
4.특수 물질취급	실험실 등 폭발위험물질 취급		□없음 □있음(위치 층, 취급물질 : )

Ⅲ. 소방분야

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
				양호	불량	해당없음	불 량 내 역
1. 자체안전 관리분야	소방시설 자체점검 이행 여부		작동기능점검				□미실시 □거짓 또는 부실점검 □작동기능점검표 미보관 □점검기록표 미부착 □기타
	다중이용업소 안전시설등 점검여부(세부점검검표 작성) 및 보관여부						□미실시(세부점검표 미보관) □세부점검표 내용 미흡 □기타
2. 소화기구	설치 장소·거리 적정성						□은폐장소에 비치 □구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치 □화재등급에 부적절한 소화기배치 □보행거리 미충족
	소화기 유지·관리 여부						□안전핀 고정 상태 부적정 □지시압력계(충압) 부적정 □내용연수 10년 초과 □기타
3.경보 설비 (해당되는 분야만 체크)	비상 경보	수신기 고정·외형상태 및 조작 용이성 여부					□수신기 주변 장애물 적치 □수신기 고정 불량 □수신기 설치높이 불량 □스위치 파손 변경 □경계구역 일람도 미비치 □기타
		수신기 방화구획 장소 설치여부 (근무자 상시 근무여부 포함)					□방화구획 장소에 미설치 □상시 근무장소에 미설치 □기타
		수신기 자동설정 여부 (주경종, 지구경종, 부저 등)					□수신기 화재신호 입력상태 □제어스위치 정지상태 □기타
		발신기, 경종, 표시등 이상 유무					□발신기 위치표시등 점등불량 □발신기 위치표시등 캡 탈락(파손) □발신기 누름스위치 동작불량 □발신기 응답표시등 미점등 □지구경종 출력 불량 □지구경종 음량크기 부족 □기타
		음향장치의 적정성 여부					□경보방식 적용 불량(전층, 우선) □기타
		예비전원(축전지설비) 상태					□예비전원 충전 불량 □상용전원 차단시 예비전원 자동전환 불량 □예비전원 용량부족 □기타
	속보 설비	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함)					□자동화재속보설비 전원공급 차단 □자동화재탐지설비와 연동불량 □기타
4. 피 난 설 비 (해당되는 분야만 체크)	유도등	출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함)					□유도등 미설치 □유도등 적응성 불량(피난구,통로) □유도등 크기 부적정 □기타
		유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부(피난방향이 인지 되는지 여부)					□유도등 인식불가(장애물 등) □유도등 적응성 불량(방향 포함) □기타
		유도등 상시 점등 여부 (3선식의 경우 화재시 점등 여부)					□전원 미인가(차단기 고장 등) □유도등 기구불량 □유도등 점등불량 □기타
		유도등 및 유도표지의 파손ㆍ변형ㆍ탈락ㆍ누락 여부					□유도등(표지) 미설치 □유도등(표지)의 불량(파손 등) □기타
		비상전원 적정성 여부					□비상전원 없음 □비상전원 불량(방전 등) □기타
	피난 기구	□완강기 □구조대 □미끄럼대 □승강식피난기 □기타
		피난기구의 사용방법 표시유무					□표지 미부착 □표지 인식불가(퇴색 등) □기타
		피난기구 및 고정 장치의 노후․파손․변형 유무					□피난기구 불량(작동, 길이 등) □고정장치 불량(부식 등) □기타
		설치장소의 적정성 여부 (축광식 표지 부착여부 포함)					□피난기구의 부적응성 □개구부 사용 장애(미확보 등) □착지면의 확보 □밀폐창 파괴장치 미비치 □기타

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		양호	불량	해당없음	불 량 내 역
5. 피난방화 시 설 (해당되는 분야만 체크)	피난ㆍ방화시설 폐쇄 또는 훼손				□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 □기타
	피난ㆍ방화시설 주변에 장애물 설치				□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
	피난․방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위				□피난·방화시설의 폐쇄(훼손) □타 용도로 이용 □기타
	피난․방화시설을 변경하는 행위				□구조적 임의변경 □기타
6. 방염물품 (해당되는 분야만 체크)	□방염대상물품 사용 대상 □비대상
	커텐, 실내장식물 등 방염처리 여부				□전체 방염 미처리 □일부 물품의 방염 미처리 □기타
	가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부				□전체 방염 미처리 □일부 물품의 방염 미처리 □기타
7. 화기취급시설 (해당되는 분야만 체크)	건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태				□이격거리 부적정(1m 이내) □기타
	가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 여부				□가연성 가스(증기)의 누설 □가연성가스(증기)의 체류 □기타
	연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태				□이격거리 부적정(2m 이내) □기타
8. 위 험 물 저장취급 시 설 (해당되는 분야만 체크)	위험물 안전관리자 선임 여부				□미선임 □실무교육 미이수 □기타
	방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무				□가연성 물질의 방치 □경고표시 미표시 □기타
	차광 및 환기 설비 관리상태				□설비 미설치(차광, 환기등) □설비 작동 불량 □기타
	보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어 있는지 여부				□위험물의 외부보관 □보호액의 부족 □기타
	기름찌꺼기나 폐액 방치 여부				□기름찌꺼기 등 임의방치 □기타

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
			양호	불량	해당없음	불 량 내 역
8. 위 험 물 저장취급 시 설 (해당되는 분야만 체크)	1류	위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방지조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 불량 □기타
	2류	산화재와의 접촉 방지조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 부적정 □기타
	3류	물과의 접촉방지에 대한 조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 부적정 □기타
	4류	인화 위험성 방지조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 부적정 □기타
	5류	점화원, 가열, 충격, 마찰 등 방지조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 부적정 □기타
	6류	가연물 접촉 방지 조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 부적정 □기타

Ⅲ. 소방분야(기타)

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		양호	불량	해당없음	불 량 내 역
9. 소 방 활동에 관 한 사 항	비상용승강기 및 피난설비 활용시 장애 여부				□설비 작동불량 □접근 장애(장애물 적치 등) □기타
	소방차 긴급통행 등 소방활동 장애 여부				□불법 주·정차 다수 □이면도로 미확보 □기타
	연소 확대요인 여부(인접건물 현황 등)				□대지경계선 안에 둘이상의 건축물 □다른 건축물로부터 수평거리 6m 이하 □개구부가 다른 건축물에 향함 □기타
	다수 인명피해 발생 우려 여부				□다중이용업소 3개소 이상 □수용인원 100인 이상 □기타
	인명구조 및 피난활동 장애 여부				□건축물 진입로 2개소 미만 □기타
	사다리차 등 대형소방차 접근 여건				□도로폭 4m 이하 □불법 주·정차 다수 □기타

10. 이용자 특 성	1일 수용인원(□10명미만 □10명이상 □50명이상 □100명이상□ 500명이상 □1,000명이상)
	연령별 비율 (100%)				□어린이(취약전)				□청소년				□성인				□노인
	성별 비율 (100%)				□남성								□여성
11. 관리자 특 성 (관리자)	연령별				□성인(65세 미만)								□노인(65세 이상)
	성별				□남성								□여성
12. 주 변 도 로 여 건	건물진입 도로폭							□4m 이하 □4∼ 6m 이하 □6m 이상
	8t이상 대형소방차 건물 인접 부서 가능 여부							□ 다수차량 부서 가능 □ 소수차량 부서 가능 □ 불가
	건물 진입로 평시 불법주차 등							□많음(중대 장애) □적음(일부 장애) □없음
	건물 4개면 작전 전개 가능성							□ 1면 가능 □ 2면 가능 □ 3면 가능 □ 4면 가능
13. 숙박여부(이용자)				□숙박 □ 비숙박							14.숙박여부(관리자)				□숙박 □ 비숙박
15. 화재 시 인접건물 연소확대 가능성							□ 높음 □ 보통 □ 낮음 □ 없음
16. 화재 시 인접임야 연소확대 가능성							□ 높음 □ 보통 □ 낮음 □ 없음
17. 중대한 화재진압 및 인명구조 장애요인		□ 필로티주차장 □ 통유리 등 살수･파괴･진입 장애 □ 가연성 외장재 □ 내부 가연물 다량 □ 배연 곤란 □ 단일 피난구 □ 내부구조 복잡 □ 중증환자 □ 영유아 이용자 □ 고령노인 □ 낮음(없음)
18. 와상환자 있는 병원･요양원 등의 경우 침대로 피난할 수 있는 적정 경사로 존재 여부										□ 적정 □ 통로 폭 협소 □ 없음
19. 야간 근무자	□노인 (65세이상)		명			□청장년			명			□여성		명		□남성		명