안전점검 실시대장(법정서식)

□ 놀이시설 명 :

점 검 일	점 검 결 과				특이사항	점검자 (인)
	양호	요주의	요수리	이용 금지
2011.12.20	그네 조합놀이기구		미끄럼틀		미끄럼틀의 표면이 거칠어져 수리필요	홍길동

※「어린이놀이시설 안전점검항목」에 따라 월 1회 점검후 점검결과란에 놀이기구명을 기입하고 중요한 사항을 특이 사항 란에 기록 (위 예시 참조).

※「일일 안전점검 대장」은 필수사항에 대하여 자율적으로 관리.

어린이놀이시설 안전점검 항목(법정점검대상)

구 분	점 검 항 목
부대 시설	◦ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손
	◦ 화장실의 파손 및 청결한 상태
	◦ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결
	◦ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐
놀이터 공통 사항	◦ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐
	◦ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐
	◦ 놀이터 안은 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 ,돌부리 등의 위험물질 존재
	ㅇ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기
	◦ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태
	ㅇ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태
	ㅇ 기구 및 시설의 베어링의 윤활
	ㅇ 기구 및 시설의 도장상태
그네	◦ 그네고리(‘S’ 훅)의 풀림 및 파손
	◦ 그네 좌석판의 파손
	◦ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태
	◦ 그네 줄의 꼬임
	◦ 그네 체인의 모양 변형
	◦ 그네 줄의 균형 상태
	◦ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해가능 장애물의 존재
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재
	◦ 금속재질의 녹 발생 상태
	◦ 금이 간 곳의 존재
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐
	◦ 돌출부나 거친면의 존재
	◦ 볼트나 나사가 풀림 상태
미끄 럼틀	◦ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손
	◦ 미끄럼틀 계단의 파손
	◦ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손
	◦ 착지판의 흙 및 물의 존재
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재
	◦ 녹슨 부분은 없는가
	◦ 금이 간 곳은 없는가
	◦ 페이트 칠이 벗겨진 곳은 없는가
	◦ 돌출부나 거친면은 없는가
	◦ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가
흔들 놀이 기구	◦ 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과)
	◦ 충격 완화용 타이어의 파손
	◦ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성
	◦ 시소가 좌․우로 흔들림
	◦ 손잡이가 흔들림
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식
	◦ 기구의 금이 간 곳
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐
	◦ 돌출부나 거칠음
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림
회전 놀이 기구	◦ 회전상태(베어링 상태)
	◦ 손잡이의 파손
	◦ 회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림
	◦ 회전축이 강도
	◦ 회전축의 움직이는 부분의 노출
	◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식
	◦ 금이 간 곳은 없는가
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐
	◦ 돌출부나 거칠음0
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림
정글짐 ․ 건너는 기구	◦ 파이프가 휘어짐
	◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성
	◦ 금속부분의 녹슴
	◦ 금이 간 곳은 없는가
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐
	◦ 돌출부나 거칠음
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림
오르는 기구	◦ 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성
	◦ 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)
	◦ 지지대가 느슨해져 있지 않은가
	◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식
	◦ 금이 간 곳은 없는가
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐
	◦ 돌출부나 거칠음
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림
매달리는 기구 ․ 공중 놀이 기구	◦ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)
	◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식
	◦ 금이 간 곳은 없는가
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐
	◦ 돌출부나 거칠음
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림

놀이터명				일일 안전점검 대장																							관 리 자
																											점 검 자
점검항목				( )월
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26		27	28	29	30	31
놀이 기구	고장, 파손된 곳은 없는가
	볼트나 나사가 풀리지 않았는가
	녹슬거나 부식된 곳은 없는가
	돌출부나 거친면은 없는가
	구조물이 흔들리지 않는가
바닥재	유리, 돌멩이, 쓰레기 등 이물질이 없는가
	모래는 충분한가 (고무바닥재는 탄성이 충분한가)
부대 시설	고장, 파손된 곳은 없는가 (울타리, 의자, 식수대 등)
	청결한가 (식수대, 쓰레기통, 화장실 등)
점검결과 표시방법		• 양 호 : ○ • 요 주 의 : △ • 요 수 리 : ∨ • 이용금지 : X	비 고

어린이놀이시설 사고 보고서

시 설 명 (관리주체)					전화번호
시설주소
상해아동 이름			성별	남 여			생년월일		년 월 일
사고일자	년 월 일		사고시간				오전/오후
부모성명			부모 연락처
조치내용
사고발생 장소	□ 실외놀이터 □ 실내놀이터 □ 부대시설 □ 기타 ( )
상해를 입은 기구	□ 오르는기구(정글짐) □ 회전놀이기구 □ 건너는기구(평균대) □ 조합놀이대 □ 미끄럼틀 □ 흔들놀이기구(시소) □ 그네 □ 바닥걸림 □ 기타 ( )
상해의 유형	□ 화상(열상) □ 뇌진탕 □ 골절 □ 삠 □ 타박상 □ 골절/탈구 □ 찰과상 □ 내장손상 □ 사망 □ 기타 ( )
사고원인	□ 바닥으로 떨어짐 : 떨어진 높이 약 m, 바닥의 형태 : □ 놀이기구 등에 부딪힘 □ 놀이기구 줄에 매이거나 묶임 □ 놀이기구 등에 긁힘 □ 놀이기구에 끼임 □ 뛰거나 발을 헛디뎌 넘어짐 □ 다른 유아에게 맞거나 밀림 □ 기타 ( )
다친 부위 (좌․우 표시)	□ 머리 □ 눈( 좌 ,우 ) □ 귀( 좌 ,우 ) □ 코 □ 입 □ 목 □ 가슴 □ 등 □ 엉덩이( 좌 ,우 ) □ 생식기 □ 팔, 손( 좌 ,우 ) □ 발, 다리( 좌 ,우 ) □ 내장 □ 기타 ( )
작성 일자		작성자 서명				(인 또는 서명)
확인 일자		확인자 서명 (관리주체)				(인 또는 서명)

놀이기구 관리대장

놀이시설명		놀이기구명
설치일자		관 리 자
제조회사명	(☏ )	안전인증 (검사)번호	( 년 월 일)
시공회사명	(☏ )	설치검사번호	( 년 월 일)
사 진			부속품
			예비 부품
수 리 이 력 사 항
년 월 일	수 리 내 용				확인

놀이시설 폐쇄 관리대장(신청서)

놀이시설명		놀이기구명
설치일자		관리주체 (신청자)
제조회사명	(☏ )	안전인증 (검사)번호	( 년 월 일)
시공회사명	(☏ )	설치검사번호	( 년 월 일)
패쇠회사명	(☏ )	시군담당자	(☏ )
구 분 (민간/공공)		담당 실과 (주관 부서)
사 진
패쇠 사유

※ 경기도 자체 서식이므로 법 개정 이전까지 사용하도록 하고 패쇄(삭제)신청은 시․군 재난관리과 또는

해당실과에 신청 최종 행정안전부 안전관리 시스템에 삭제요청