소방시설 등의 자체점검(매뉴얼) 안내문

▷ 작동기능점검 (소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검)

- 법  령 : 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조, 시행규칙 제 17조, 18조, 19조

- 대  상 : 1 ․ 2 ․ 3급 소방안전관리대상물(공공기관 포함)

※ 위험물 제조소등, 소화기구만을 설치하는 특정소방대상물 및 특급소방대상물 제외

- 점검시기 : 연 1회 이상 실시

· 건축물의 사용승인일(건축물관리대장 또는 건물 등기사항 증명서에 기록된 날)이 속하는 달의 말일까지 실시

· 종합정밀점검 대상 : 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시

- 제  출 : 점검일로부터 30일 이내 작동기능점검 실시 결과 보고서 제출(별지 제21호 서식)

⇒ 관계인(소유자·점유자·관리자)이 여주소방서에 직접 서류 제출 또는                       ※ 2017.2.10.개정(점검한자⇒관계인으로 변경)  소방민원센터(www.somin.go.kr) 온라인 제출

- 점검자 : 특정소방대상물의 관계인(건물주등) ․ 소방안전관리자 또는 소방시설관리업자

- 방  법 : 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연기감지시험기 등을

이용하여 점검

- 벌칙규정 : 자체점검(작동/종합) 미실시 ☞ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

자체점검(작동/종합) 결과 미제출 또는 거짓으로 보고 ☞ 200만원 이하의 과태료

※ 자체점검이 건축물 폐쇄, 폐업, 경매, 압류(사용정지), 건축공사 등으로 불가할 경우

법정신고 기한 내 소방관서에 소방시설 자체점검 유예신청

▷ 종합정밀점검(대상)

- 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000㎡ 이상인 특정소방대물 다만, 아파트는

연면적 5,000㎡ 이상이고 11층 이상인 대상 (위험물 제조소 등은 제외)

- 단란주점 ․ 유흥주점, 영화상영관 ․ 비디오물감상실업 ․ 복합영상물제공업, 노래연습장, 고시원, 산후조리원,

안마시술소가 설치된 특정소방대상물로서 연면적이 2,000㎡ 이상

- 제연설비가 설치된 터널

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제2조에 따른 공공기관 중 연면적이 1,000㎡ 이상인 것으로서

옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것

	점검요령 및 점검기구 사용법(매뉴얼) 자료
- 작동기능점검 동영상(한국소방안전협회 홈페이지) (인터넷주소 : http://www.kfsa.or.kr/info/information/inspections.htm?pgid=4_25_505 - 작동기능점검 매뉴얼 앱(App) (스마트폰「Play스토어 앱」→[작동기능점검 매뉴얼]→설치·실행 단, IOS스마트폰 불가) - 작동기능점검 매뉴얼 : 여주소방서 홈페이지 자료실 21번 - 작동기능점검표 : 여주소방서 홈페이지 자료실 17번 - 소방시설 점검장비 무상대여 : 여주소방서 및 각119안전센터 방문 접수‧수령

▣ 기타 사항은 여주소방서 재난예방과 자체점검 담당자(소방사 박명훈 / ☏ 031-887-7323)에게 문의하시기 바랍니다.