- 공동주택 화재안전관리 강화를 위한 -

옥상 출입문 자동개폐장치 설치 권장 안내문

평소 소방 및 화재 예방에 많은 성원을 보여주시고, 소방행정 발전에 적극 협조하여 주셔서 감사합니다.

공동주택(아파트 등) 화재 발생 시 피난로가 제한되어있어, 대형 인명피해로 이어지는 경우가 많이 있습니다.

안성소방서에서는 공동주택(아파트 등) 화재안전관리 강화를 위해 화재 등 비상시에 옥상 문을 자동으로 개방시켜주는 소방안전 시스템인 자동개폐장치 설치를 권유하여, 화재 시 주민들이 안전하게 옥상으로 대피할 수 있도록 권장하고 있습니다.

공동주택 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 의무화 (16.02.29.개정)

『주택건설기준에 관한 규정 제16조2(출입문)③』 주택단지 안의 각 동 옥상 출입문에는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제39조1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2항에 따른 제품 검사를 받은 비상문 자동개폐장치를 설치하여야 한다. 다만, 대피공간이 없는 옥상의 출입문은 제외한다.

「옥상 출입문 자동개폐장치」는 평상시에 잠금 상태로 유지되어 방범 기능 역할을 하며 화재 시 자동개방되어 신속한 인명 대피를 할 수 있는 장치로, 공동주택 관계자 여러분의 많은 관심과 협조 부탁드립니다.

2021년 11월

안 성 소 방 서 장