		보 도 자 료
보도일시	2024. 1. 11.(목) 배포 즉시			사진	1	자료	o	매수	1
담당부서	재난예방과 (예방대책팀)		과 장	고경만 (031-678-4300)
			팀 장	최낙정 (031-678-4310)
			담당자	허한미르 (031-678-4312)
안성소방서, 겨울철 공사장 용접□용단 작업 시 화재 주의 당부

안성소방서(서장 배영환)는 화재 발생 빈도가 높은 겨울철, 공사장 용접□ 용단 작업과 같은 화기 취급 과정에서 발생할 수 있는 화재를 예방하기 위해 공사장 화재 안전 수칙 준수를 당부한다고 11일 밝혔다.

공사장은 가연성 자재가 많이 적치되어 있어 용접□용단 작업 중 발생한 작은 불티로도 쉽게 화재로 이어질 수 있다.

공사장 화재 예방을 위한 안전 수칙으로는 ▲용접 등 화재 취급 작업 시 화재 감시자 지정 배치 ▲용접 시 작업자로부터 반경 5m 이내 소화기 비치 ▲작업장 주변 반경 10m 이내 가연물 적치 금지 ▲가연물 주변에서 흡연 금지 ▲용접 작업 후 작업장 주변 불씨 여부 확인 등이 있다.

배영환 서장은 “공사장에서 발생하는 작은 불티가 자칫하면 큰 화재로 번질 수 있다”며 “작업 전 안전교육과 안전수칙을 준수하여 화재 및 안전사고가 발생하지 않도록 철저한 공사 현장 관리를 당부드린다”고 전했다.