		보 도 자 료
보도일시	2024. 3. 19.(화) 배포 즉시			사진	3	자료		o	매수	1
담당부서	재난예방과 (예방대책팀)		과 장	고경만 (031-678-4300)
			팀 장	최낙정 (031-678-4310)
			담당자	허한미르 (031-678-4312)
안성소방서, 봄철 공사장 용접ㆍ용단 시 안전수칙 홍보
○ 부주의로 인한 화재 가장 많아... 관계인 안전교육 필요 ○ 임시소방시설 설치ㆍ유지 및 건설현장 소방안전관리자 역할 중요

안성소방서(서장 배영환)는 19일 봄철 화재안전 대책의 일환으로 공사장에서 용접ㆍ용단 작업 중 부주의에 의해 발생할 수 있는 화재를 예방하고자 안전수칙 홍보에 나섰다.

공사장은 스티로폼, 우레탄폼 등 가연성 자재가 다량 적재 돼 있어 화재에 취약하다. 특히 용접ㆍ용단 등 불꽃이 일어나는 작업과 난방 목적의 화기 취급 등으로 화재 발생 가능성이 높아 관계인의 각별한 주의가 필요하다.

이에 소방서는 ▲작업장 주변 반경 10m 이내 가연물 적치 금지 ▲용접 작업 후 작업장 주변 불씨 여부 확인 ▲용접 등 화기 취급 작업 시 화재감시자 지정 배치 등을 강조했다.

배영환 서장은 “용접 시 발생하는 작은 불씨는 대형 화재로 이어질 수 있다”며 “관계인 모두 안전 수칙을 철저히 준수해 화재 예방에 힘써달라”고 전했다.