물 품 규 격 서

물품명

『옥상출입문』안내표지판

용  도

공동주택 입주민 옥상출입문 안내 및 비상시 임시대피 장소 알림

성  능

및

규  격

【주요규격】

형 태 : 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서 시인성 확보

스티커 형태로 쉽게 부착 가능할 것

- 구 성 : “옥상출입문” 안내문구 및 대피 이미지, 경기도ㆍ소방본부 BI 삽입

시인성 강화를 위한 가장자리 강조표시 삽입

- 크 기 : 420mm × 600mm

안내표지판 시안

구성품

야광 또는 축광 재질 인쇄지

납품조건

· 수요부서 지정장소 납품

· 상기 명시된 제품에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품