	비상구 등 안전관리 안내문

자율적인 안전관리로 입주민의 안전을 도모하고자, 비상구 등 피난·방화시설 관리에 필요한 준수사항 등을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령

○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제16조 (피난시설, 방화구획 및 방회시설의 관리)

□ 대상별 위반행위에 대한 벌칙

위 반 행 위	과태료(금액)
• 피난시설(계단,복도), 방화구획(방화문) 및 방화시설 - 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위 - 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 - 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 • 그 밖에 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위	300만원 이하
※ 폐쇄 : 유사시 사용할 수 없도록 잠그거나 용접 등 개방이 불가능하도록 한 행위 ※ 훼손 : 고임장치 설치 또는 자동폐쇄장치를 제거하여 그 기능을 저해하는 행위

□ 주요 위반사항 예시

방화문은 화재시 계단실의 연기와 화염을 막음으로써 피난로, 소화활동, 인명안전을 위하여 항상 닫혀 있어야 합니다.(단, 화재 시 자동으로 닫히는 방화문의 경우 제외)

도어스토퍼 설치(X)	소화기등 물건적치(X)	도어클로저 고장방치(X)	감지기 연동 도어클로저 (O)

※ ‘23년 6월 정자동 ○○아파트 2층에서 화재가 발생하여, 피난계단을 통해 상층부로 연기가 유입되어 인명피해가 발생한 사례가 있습니다.

분 당 소 방 서 장