		보 도 자 료
보도일시	배포즉시			사진	o	자료		o	매수	1
담당부서	재난예방과(예방대책팀)		과 장	명영돈 (031-830-5300)
			팀 장	백건우 (031-830-5310)
			담당자	박승민 (031-830-5313)
동두천소방서, 용접·용단 작업 화재예방 안전수칙 준수 당부
○ (주요내용) - 동두천소방서, 용접·용단 작업 화재예방 안전수칙 준수 당부

동두천소방서는 공사장 등에서 용접·용단 작업 시 화재예방 안전수칙 준수를 당부드린다고 밝혔다.

용접·용단 작업 시 수천개의 불티가 발생되고, 발생된 불티는 작업높이에 따라 수평방향으로 최대 11m까지 흩어지며, 흩어진 불티는 가연물 등에 접촉되어 화재가 발생할 가능성이 높다.

화재예방 주요 안전수칙으로는 ▲화재감시자 배치 ▲임시소방시설 설치 ▲주변 위험물질 사전제거 ▲소화용품(소화기, 마른모래, 방화포 등)의 비치 ▲개인보호장비 착용 ▲불티 비산 방지 ▲작업 이후 주변 불씨 30분 이상 확인 등이 있다.

동두천소방서 관계자는 “용접·용단 작업은 화재가 발생할 우려가 높고 대형피해가 발생할 수 있다”며 “화재로 인한 피해가 발생하지 않도록 관계자들의 각별한 주의를 당부드린다”고 전했다.