안전한 추석 맞이를 위한 화재예방 안내문

항상 소방행정 발전에 관심을 기울여 주시고, 화재예방에 적극 협조해 주시는 귀 공동주택에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

동두천소방서에서는 안전한 추석 맞이를 위한 안전 수칙을 다음과 같이 안내드리오니 관계자분들께서는 많은 입주자분들이 동참할 수 있도록 아파트 내 게시판에 게재하여 주시기 바랍니다.

< 화재예방 안전수칙 >

➊ 전기안전 분야

- 문어발식 콘센트 사용금지, 전선 피복 이상유무 확인하기

- 물 묻은 손으로 전기제품 접촉금지, 누전차단기 매월 1회 이상 점검하기

➋ 가스안전 분야

- 삼발이보다 넓은 조리기구 사용금지, 휴대용조리기구 병열로 놓고 사용금지

- 조리중 부탄캔은 화기 주변에 두지 않기

- 알루미늄 코일을 감은 석쇠 사용금지

➌ 소방안전

- 주택용소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 설치하기

- 음식물 조리 중 자리 비우지 않기

- 식용유 화재시 물을 뿌리지 않고 K급 소화기로 소화하기

- 성묘, 벌초 시 담배꽁초로 인한 산불화재예방

- 화재 대피시 승강기 사용금지, 계단 등을 이용하여 대피하기

- 차량용 소화기 비치하기

➍ 집을 비우기 전 이것만은 꼭 확인

- 애완묘(고양이)가 있는 경우 인덕션 전원차단 또는 전용덮개 설치하기

- 로봇청소기, 제습기, 제빙기, 냉온수기, 선풍기 등 전자제품 전원 차단하기

- 전등은 장시간 켜 놓으면 과열되므로 반드시 소등하기

- 가스 중간밸브(코크) 잠그기

아울러 보내드리는 화재예방 자가진단표를 통해 소방안전관리 업무에 도움이 되시길 바라며 끝으로 평소 화재안전에 대한 각별한 관심을 가져주시길 당부드립니다. 감사합니다.

2024. 9.

동두천소방서장

안전한 추석 맞이를 위한 화재안전수칙

안전한 추석 맞이를 위한 화재예방 자가진단표

점검분야		점 검 항 목	점검결과(✔)		조치 결과
			양호	불량
소방 시설 등	소화 설비	□ 소화기는 적정하게 배치되어 있는가? (잘보이는 곳에 위치, 보행거리, 정상압력 등)
		□ 소화전함에 호스, 관창은 적절하게 있는가? (관창 체결 및 아코디언식 적재)
		□ 스프링클러헤드가 설치되지 않은 장소나 살수장애가 있는가?
	경보 설비	□ 수신기 각종 설비는 자동으로 연동되고 있는가?
		□ 구획된 실마다 감지기는 설치되어 있는가?
		□ 발신기, 경종, 표시등의 변형・손상이 있는가?
	피난 구조 설비	□ 유도등과 비상조명등은 정상적으로 점등되는가?
		□ 피난기구가 변형, 노후되어 있는가?
	소화 활동 설비	□ 연결송수관의 송수구역일람표가 잘 부착되어 있는가?
		□ 무선통신보조설비 단자함이 파손, 변형이 있는가?
	방화 시설	□ 방화문은 항상 닫혀있는가?
		□ 비상구의 폐쇄·훼손행위, 물건적치가 있는가?
전기시설		□ 누전차단기 설치 및 동작이상 여부?
		□ 문어발식 콘센트 사용 및 냉방기(실외기) 과열 여부?
		□ 배전반과 분전반은 청결 정돈되어 있는가?
		□ 자체 전기안전점검 결과 불량사항은 조치되었는가?
가스시설		□ 가스누설 경보 차단장치는 작동하는가?
		□ 중간밸브는 사용후 차단하는가?
		□ 가스용기는 안전한 장소에 보관되어 있는가?
기타사항		□ 근무자(거주자)에 대한 소방훈련 실시여부
		□ 관계자 등 소방안전교육 실시여부