학운공단119안전센터 설계공모 질의·답변

순번

질의

답변

1

- 보유차량 및 제원(차고 면적 계획 참조)

	구급차	펌프차	물탱크	화학차
길이	5175	7430	9445	9935
넓이	1920	2395	2495	2495
높이	2485	2880	3300	3400

(단위, mm)

2

‘설계설명서의 설계개념설명은 컬러 사용 가능’이라함은 순서7번에 해당되는 개념설명만을 말하는지 아니면 그 외의 페이지에 추가설명을 위해 들어가는 개념설명을 말하는지 여부

- 지침서 12~13page

· 구분_설계도면_4.투시도

· 구분_설계설명서_7.설계개념

을 제외한 모든 내용은 흑백으로 작성

3

- 설계도면 평면도 분량 6쪽 중 여유분량에 대한 다른 내용 추가 작성 여부

설계설명서 쪽 번호 표기기준

설계도면 쪽 번호 표기기준

평면도만 작성

설계설명서 : 쪽 번호 별도 기준 없음

설계도면 : 지침서 서식19 준용

4

- 지구단위계획, 단지조성사업에 따른 계획 내용 및 캐드파일, 지적측량파일 제공여부

경계점좌표등록부 등 접수 이메일로 송부 그 외 자료 없음

경기도 고시 제2019-5139호 “김포학운3 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시” [별표#1] 공공청사용지 참조

5

- 대지 내 별도의 주차진출입 허용구간 혹은 주차진출입 불허구간이 있는지?

불허구간 해당없음

경기도 고시 제2019-5139호 “김포학운3 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시” [별표#1] 기타사항 참조

6

설계용역비에 녹색건축인증 및 에너지효율등급인증 등의 인증비용(수수료) 포함되는지

- 과업지시서 15page 바.친환경계획 7)항 준용

7

- 외부방문객을 위한 별도 공간 필요 여부

(ex. 라운지, 안내데스크, 접견실 등)

대기실 침대 배치 여부

남녀 소방관 구성비(%)

별도 공간 해당사항 없음

침대 배치 해당사항 없음

고정구성비 없음

8

체력단련장과 다목적훈련장 별도마련

과업지시서 23page 세부지침 참조

9

주어진 연면적 내 3층 계획 가능 여부

지하주차장 계획 가능 여부

과업지시서 1page 4.과업의 범위 준용

10

가감차선계획시 대지면적 축소 고려여부

대지면적 축소 고려사항 해당없음

순번	질의	답변
11	- 지침서의 실별 주요면적과 과업지시서 실명, 면적 혼돈 여지	지침서의 실별 계획 면적 규모는 예시이므로 필요시 조정가능 과업지시서 18page 세부지침 준용
12	지침서 14page 표지 재질, 색상 혼돈 여지	- 표지재질은 흰색 스노우지(무광택) 아이보리, 미색 등 사용불가
13	- 과업지시서 25page 레펠훈련 하강외벽 건물면 4면 전부이용 여부	하강 시 창호 및 개구부 등의 장애가 없는 1면 적용
14	- 최초공고 질의답변(김포소방서 홈페이지) 내용 중 ‘연면적±1% 범위내 조정가능’은 과업지시서 내용과 상이	과업지시서 준용 연면적 ±3% 범위내에서 조정가능, 1,000㎡ 미만으로 설계하되 연면적 990㎡에 근접하여 설계
15	- 지침서 대지면적 1,652㎡ 과 토지이용계획확인원 상 1,652.1㎡ 상이	공부상 면적 준용