참고 2		화재예방 자가진단표

○ 건축물의 상호(명칭) :

○ 점 검 일 : 2023.     .     .

점검분야		점 검 항 목	점검결과(✔)		조치 결과
			양호	불량
소방 시설 등	소화 설비	□ 소화기는 적정하게 배치되어 있는가? (잘보이는 곳에 위치, 보행거리, 정상압력 등)
		□ 소화전함에 호스, 관창은 적절하게 있는가? (관창 체결 및 아코디언식 적재)
		□ 스프링클러헤드가 설치되지 않은 장소나 살수장애가 있는가?
	경보 설비	□ 수신기 각종 설비는 자동으로 연동되고 있는가?
		□ 구획된 실마다 감지기는 설치되어 있는가?
		□ 발신기, 경종, 표시등의 변형・손상이 있는가?
	피난 구조 설비	□ 유도등과 비상조명등은 정상적으로 점등되는가?
		□ 피난기구가 변형, 노후되어 있는가?
	소화 활동 설비	□ 연결송수관의 송수구역일람표가 잘 부착되어 있는가?
		□ 무선통신보조설비 단자함이 파손, 변형이 있는가?
	방화 시설	□ 방화문은 항상 닫혀있는가?
		□ 비상구의 폐쇄·훼손행위, 물건적치가 있는가?
전기시설		□ 누전차단기 설치 및 동작이상 여부?
		□ 문어발식 콘센트 사용 및 냉방기(실외기) 과열 여부?
		□ 배전반과 분전반은 청결 정돈되어 있는가?
		□ 자체 전기안전점검 결과 불량사항은 조치되었는가?
가스시설		□ 가스누설 경보 차단장치는 작동하는가?
		□ 중간밸브는 사용후 차단하는가?
		□ 가스용기는 안전한 장소에 보관되어 있는가?
기타사항		□ 근무자(거주자)에 대한 소방훈련 실시여부
		□ 관계자 등 소방안전교육 실시여부