□ 동파방지열선 화재예방 안내문

평소 소방안전업무에 적극 참여해 주시고, 화재 등 재난예방 추진에 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

국내 동파방지 열선으로 인한 최근 5년간 평균 화재 사고는 323건 재산피해는 21억원에 달하고 있습니다.

이에 본격적인 겨울철에 접어듦에 따라 동파방지열선 화재를 사전에 예방하기 위해 당부사항을 아래와 같이 알려드리니, 당부사항을 꼭 준수하여 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 안전관리 당부사항

- 동파방지열선 구입은 KC 전기안전인증을 받은 제품을 구매

- 동파방지열선 구입시 자동온도조절 기능이 있는 제품 구매

- 열선 단독 배선용차단기 겸용 누전차단기 설치

- 설치 시 일정 간격을 띄워서 감아 사용

※ 겹치거나 간격이 좁아지면 발열 및 누전 위험성 증가

- 자동 온도 조절기의 온도 셋팅은 5도 이하 시 작동하도록 설정

- 매년 정기정검 및 사용 시 수시점검 생활화

- 열선 대체품(메탈히터 시스템) 사용 재고

※ 금속히터로 피복 손상에 의한 절연불량 확률이 거의 없으며 반영구적 사용

- 열선 주변 가연물 제거 및 소화기 비치

군  포  소  방  서  장