참고 1		비상방송설비 음원 교체방법

□ 음원 저장방식 : 통상 5가지 유형

저장방식	수정방법	관련사진
음원장비 내 mp3 Board	• 하드웨어 내부의 mp3Board와 PC를 USB로 연결하여 음원 수정
음원장비 내 음원 Board	• 하드웨어 내부의 메모리 Board를 구형 → 신형(mp3)으로 교체
음원장비 내 음원 IC	• 하드웨어에 장착된 음원 IC교체
음원장비의 SD카드 mp3파일	• 음원장비 후면 등에 삽입된 SD 카드의 음원 수정
네트워크 음원장비 메모리의 mp3파일	• 방송제어프로그램을 통하여 mp3 파일 Upload (네트워크로 장비와 연결하여 mp3 수정)

※ 제조사, 제품, 제조일자 등에 따라서 교체방법 다를 수 있음