신(新) 소(消) 재(齋) 배움터 발표 자료
소 속	119구조대	계급/성명	소방장 강영길
장비명	에어백 작동 방지 장치	주 용 도	일반구조장비
발표동기	장비가 개발된 배경을 알리기 위해	자 료	1.장비 1SET 2.한글(JPG포함)
장 비

1.장비사용목적 : 차량 사고시 핸들에 고정하여 에어백의 작동을 예방하여 부상자를 보호하고                   신속한 응급처치가 가능하도록 사용됨

2.장비설명 및 핸들 적용 크기 : A(적색)형, B(청색)형 두가지 형태가 색으로 구분되어있으고,

A형은 350~390mm , B형은 400~450mm로 승용차 및 화물                               차등 모든 차에 적용됩니다.

3.사용방법 : - 웨빙 끈을 서로 연결하는 웨빙 루프끈과 핸들에 고정시켜주기 위한 고정 안전                 클램프를 이용하여 조여 설치.

- 재 사용이 가능하며, 평균 사용수명은 약 10년입니다.

- 세척은 가정용 중성 세정제를 이용하며 그늘에서 건조후 재사용

- 직사광선, 자외선 화학물질등으로부터 멀리 떨어진 장소 및 80℃ 까지 보관 가능

생산 및 A/S : 본사) 주식회사 윈어스 R&A (경기도 부천시 오정구 삼정동 36-1부천테크노파                      크 쌍용3차 303동 1008호) 02-3661-4818

※조수석 에어백 작동 해제 버튼

※외국의 리콜 사례

※국내 관련 사고 사례

1995.11.22

1997.3.25

1997.07.09

그밖의 국내 사고사례 관련 기사

※현재 에어백 장착 추세