아파트 화재예방 및 안전관리 안내

평소 소방행정에 관심을 가져주시고 아파트 안전관리를 위하여 애써주심에 먼저 진심으로 감사드립니다.

최근 경기도 군포시 소재 아파트에서 인테리어 공사 중 화재로 화재층 상층 거주 주민이 옥상으로 대피하다 목숨을 잃는 불의의 사고가 발생하였습니다.

이에 따라 경기도에서는 재발 방지와 개선대책을 수립하기 위해 옥상 출입문 구조에 대해 전수조사를 실시하고자 합니다.

각 아파트 관리사무소에서는 ‘옥상 출입문 조사부’를 작성하여 광명소방서로 팩스(031-280-8680) 또는 담당자 E-메일(yangkil9@gg.go.kr)을 활용하여 2021. 01. 13.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 제출양식, 아파트 화재예방 자료 : 광명소방서 홈페이지 → 알림마당 → 최신소식 →  98번(공동주택 옥상출입구 소방안전자료 및 홍보물 등) 참조

아울러 귀 아파트 단지 화재예방을 위해 아래와 같이 안전관리 안내사항을 당부하오니 적극 실천하여 주시기 바랍니다.

	【 아파트 화재예방 및 안전관리 안내사항 】
○ 아파트 엘리베이터 내 게시판을 지정하여 화재예방 안내문 게시 및 안내방송 실시 ○ 옥상 출입문 자동개폐장치가 설치된 대상은 정상 작동상태를 유지관리하여 주시고 미설치 대상은 입주민 안전을 위해 자동개폐장치 설치로 옥상 출입문 개방 ○ 아파트 세대 내 인테리어 공사 시 작업내용 및 일정을 관리사무소에게 통보토록 하고 인화성물질 취급 등 화재위험 작업 시 소방안전관리자가 안전조치 확인 후 공사하고 화재감시자 입회하에 공사토록 조치 ※ 인테리어 작업 중 신속한 화재 대응을 위해 소화기, 옥내소화전 전개 배치 ○ 자체 소방훈련 시 실질적인 훈련이 되도록 입주민 참여하에 훈련실시 ○ 화재 발생 시 화세 및 규모에 따라 각 세대 대처방법, 화재상황 등 대피방송 실시 ○ (협조사항) - 옥상 출입문 가시성 확보를 위해 안내 표지판 및 계단바닥에 피난유도선 설치 - 옥상 출입문 보다 한층 더 높은 층에 엘리베이터 기계실이 설치된 경우 기계실 계단 입구에 차단시설(펜스 등) 설치로 옥상 피난경로 확보

기타 궁금하신 사항에 대하여는 광명소방서 재난예방과(02-2610-3312)으로 연락주시면 친절하게 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

2020. 12.

광명소방서장