송산119안전센터 설계공모 질의·답변

순번	질의	답변
1	- ‘경기도 소방건축물 표준설계 가이드 라인’ 및 토지이용계획 및 지구단위계 획 자료 열람 및 공유 요청 - 부지관련 기본자료 PDF 및 CAD자료 요청	-가이드라인 자료 접수 E-mail 송부 -https://land.kwater.or.kr 고객센터 자료실에서 “송산”검색
2	- 연면적 기준이 990㎡미만 또는 1,000 ㎡ 미만 면적확인	연면적 990㎡ ± 1% 이내 (980.1 ㎡ ~ 999.9㎡)
3	- 제출도서 설계도면, 설명서 각 10부 및 11부 내용 상이하며, 도면과 설명서 컬 러 표현 가능여부 - 제출도서 내용구성 변경 및 컬러 가 능여부 - 중요사항은 색을 표현과 투시도를 제 외한 흑백작성 내용 확인 요청 - 제출도서 설계도서 및 설계설명서 내 용구성 표 요약시 감점여부 및 17쪽 내에 순서 변경 가능여부 - 서식14 법규검토서, 서식15 계략공사 비 A4기준 서식으로 A3각각 한쪽씩 무리가 있음, 순서 내용 조정가능 확인	설계도면 9부제출(원본1부, 부본9부) 부본 업체 표기 금지, 설명서 미제출 USB 또는 CD 제출 설계도면 내용구성 순서 변경 불가, 투시도만 컬러사용 건축개요, 법규검토서, 예정공사비 계략내역서 서식활용 기타 내용구성에 필요한 목차, 토목 조경계획, 구조, 설비계획, 실내외 재료 마감표는 별도 서식없이 내용구성 감점 및 실격 적용은 감점 및 실격 대상과 사유를 상정하여 심사위원회에서 결정
4	- 설계도면, 설계설명서 규격 확인 - 글씨크기, 쪽번호 표기법 - 설계도면에 계획(안) 설명서 가능으로 설명서 도서 제외 요청 - 설계도면 속지 A3 획규격 여백 확인	설계설명서 생략 설계도면 서식참조 (위쪽15,아래쪽15,왼쪽20,오른쪽15) 설계도면에 설명가능
5	- 렌더링 하지 않는 3차원 이미지는 투 시도 1컷만 사용 하는지? 추가 사용 가능 여부 확인 - 제출도서 설계도면 및 설계도면 설명서 투시도 외 흑백 3차원 사용가능 여부	3차원 이미지 추가사용 가능, 투시도만 컬러사용, 나머지 흑백 (기본설계에 대한 건축사의 의도구현을 위하여 3차 이미지 허용)
순번	질의	답변
6	- 테니스장 적용이 어려우면 족구장 및 배드민턴 코드 적용 가능여부	족구장, 배드민턴 코트 등 적용가능단, 청사 부지내 옥외 운동시설을 설치하여 지역사회 연계 및 직원 체육(훈련)공간으로 활용계획 임
7	- 사인구조물 반드시 반영 여부	건축계획의 디자인방안 및 공공적 가치 및 품격을 고려하여 건축사의 설계 의도 판단 결정, 감점사항 아님
8	- 소방훈련에 사용되는 다목적 훈련탑 설계도면 포함 여부	다목적훈련장은 소방대원의 실내 체력단련 및 소방훈련을 위한 장소이며, 필요시 일반인 등 소방교육장소로 활용 가능한 설계
9	- 향후 증축 부분의 규모 제공 요청	수평·수직 증축 및 별동 등 증축 가능한 기본계획(안) 작성
10	- 신제생에너지 공급비율 산출시 주차장 제외한 건물 연면적 기준으로 계산 소방 차고 면적 제외 여부	에너지효율등급 냉난방면적 500㎡이상시 친환경기술심의 대상으로 차고면적을 제외 하더라고 인증대상임