공동주택(아파트) 화재 시 대피방법 등 안전관리 안내

항상 소방행정 발전에 관심을 기울여 주시고, 아파트 화재예방에 적극 협조해 주시는 귀 관리사무소에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

2020년 도내 군포시 소재 아파트에서 인테리어 공사 중 화재가 발생하여 화재층 상층 거주 주민이 옥상으로 대피하다 목숨을 잃는 불의의 사고가 있었습니다.

이에 따라 공동주택 화재 시 대피방법 등 입주민에 대한 소방안전 홍보에 대한 협조를 다음과 같이 부탁드리니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

【 아파트 화재예방 및 안전관리 안내사항 】

○ 아파트 엘리베이터 내 모니터 및 게시판 등을 활용하여 화재예방 안내문 게시 및 동영상 방송

- 화재 시 대피방법 교육 동영상은 화성소방서 홈페이지 자유게시판에 게시되어 있으니 다운로드 후 활용

○ 옥상 출입문 자동개폐장치가 설치된 대상은 정상 작동상태를 유지관리하여 주시고

미설치 대상은 입주민 안전을 위해 자동개폐장치 설치로 옥상 출입문 개방

○ 아파트 세대 내 인테리어 공사 시 작업내용 및 일정을 관리사무소에게 통보토록 하고 인화성물질 취급 등 화재위험 작업 시 소방안전관리자가 안전조치 확인 후 공사하고 화재감시자 입회하에 공사토록 조치

※ 인테리어 작업 중 신속한 화재 대응을 위해 소화기, 옥내소화전 전개 배치

○ 자체 소방훈련 시 실질적인 훈련이 되도록 입주민 참여하에 훈련 실시

○ 화재 발생 시 화세 및 규모에 따라 각 세대 대처방법, 화재상황 등 대피방송 실시

○ 옥상 출입문 가시성 확보를 위해 안내 표지판 및 계단바닥에 피난유도선 설치

옥상출입문에 부착	계단 챌면(수직면)에 부착	대피 바닥에 부착

○ 옥상 출입문 보다 한층 더 높은 층에 엘리베이터 기계실이 설치된 경우 기계실    계단 입구에 차단시설(펜스 등) 설치로 옥상 피난경로 확보

2021.  12.

화성소방서장