붙임1		우리 아파트 대피계획 수립하기 작성양식

“우리 아파트 대피계획 세우기 캠페인”설명자료

□ 추진배경

❍ (현황) `22년 전국 아파트 1,195만호로 전체 주택의 63.5% 점유

- 3년간(‘19~’21년) 전체 화재의 12.1%, 인명피해 점유율 건수 대비 약 2배* 이상

* 전체 화재대비 사망자는 21.1%, 부상자는 24.6% 차지

※ 미국 방화협회(NFPA) 조사에 따르면 약 71%의 미국인 화재 대피계획 수립

□ 대피계획 수립절차 : ① 환경조사 → ② 대피계획 → ③ 행동하기

❍ (환경조사) 피난계획을 수립하기 전 우리 아파트의 피난환경 조사

- 세대내 피난시설: 대피공간, 완강기, 하향식피난구, 경량칸막이

- 세대외 피난시설: 피난계단, 옥상대피(출입문 개방) 등

- 세대 내, 외부 설치된 방화문: 현관문, 피난계단 설치 출입문 등

❍ (대피계획) 가족 구성원 모두 동참하여 화재 시 대피계획 수립, 세대별 평면도를 그리고 건물 밖으로 대피하는 모든 경로 표시

□ 상황유형			□ 행동요령
자기집	대피 가능(현관)	→	화재 전파 (세대)	→	➀ 대피
	대피 불가(현관)	→		→	➁ 구조요청
다른곳	화염/연기 유입(×)	→		→	➂ 대기
	화염/연기 유입(o)	→		→	➃ 대피/구조요청

❍ (행동하기) 상황별 대피전략에 적합한 대피 행동요령 연습

- 연 2회(상·하반기) 이상 가족이 참여한 대피연습 실시

- 대피 시 출입문(현관, 출입문, 방화문) 닫고, 엘리베이터를 타지 않음

◇ 대피경로(예시)

□ 작성방법

❍ 가족 모두 각자 대피계획 작성, 그중 작성이 가장 잘된 것을 선택하고 공유함

※ 아파트 입주자 제공 : ①캠페인 설명자료, ②작성양식, ③화재대피 요령 제공(인포그래픽)

우리 아파트 대피계획 수립하기”작성양식

아파트			주소
참여자
피난시설 환경분석	세대 내 피난시설 (V 표기)				세대 외 피난시설 (V 표기)
	□ 대피공간	□ 하향식피난구			□ 피난계단	□ 옥상대피
	□ 경량칸막이	□ 완강기			□ 기타
	세대 내 방화문 (V 표기)				세대 외 방화문 (V 표기)
	□ 현관 출입문				□ 피난계단	□ 기타( )
상황유형				대피방법
자기집 화재	대피 가능(현관)			대피( )
	대피 불가(현관)			구조요청( )
다른곳 화재	화염·연기 유입 있음			대기
	화염·연기 유입 없음			대피( ) 또는 구조요청( )
행동요령 (V 표기)	□ 피난시설(대피공간, 하향식피난구, 경량칸막) 주변 적치물건 제거 □ 옥상대피시 출입문 개방 가능 한가 □ 대피시 방화문(현관 출입문·계단실의 방화문) 닫고 대피하기 □ 방화문(현관 출입문·계단실의 방화문) 고정장치(출입문 말굽) 설치되지 않음 □ 대피시 엘리베이터 타지 않기
대피경로 작성
작성자 : (서명)

참고 1		아파트 화재 피난행동요령

구분	자기 집에서 화재발생		다른 곳에서 화재발생
상황유형	대피가 가능한 경우	현관 입구 등의 화재로 대피가 어려운 경우	자기의 집으로 화염 또는 연기가 들어오지 않는 경우		자기의 집으로 화염 또는 연기가 들어오는 경우
행동요령	➊ 대피	➋ 구조요청		➌ 대기		➍ 대피 또는 구조요청
	화재 사실을 집에 있는 사람에게 알린다.
	□계단을 이용하여 낮은 자세로 지상층, 옥상 등 안전한 장소로 대피한다.	□대피공간, 경량칸막이, 하향식피난구 등이 설치된 곳으로 이동하여 대피한다.		□세대 내에서 대기하며 화재 상황을 주시한다.		□복도, 계단에 연기 또는 화염이 없어, 대피가 가능한 경우 - ➊ 대피요령에 따라 행동한다.
	□대피 시 출입문은 반드시 닫고, 엘리베이터를 타지 않는다.	□대피공간 등이 없는 경우 화염 또는 연기로부터 멀리 이동하여, 문을 닫고 젖은 수건 등으로 틈새를 막는다.		□연기가 들어오지 못하게 창문을 닫는다.		□복도, 계단에 연기 또는 화염이 있어 대피가 어려운 경우 - ➋ 구조요청요령에 따라 행동한다.
	□비상벨을 누르고 119에 신고한다.	□119로 현재 위치, 상황을 알리고 구조 요청한다.		□119로 신고하고 안내방송에 따라 행동한다.

화재 피난행동요령(인포그랙픽)

화재 피난행동요령(요약)

참고 2		아파트 피난안전매뉴얼 대비표

구 분

종 전

개정안

명 칭

□아파트(공동주택) 화재안전매뉴얼

□아파트 화재 피난안전매뉴얼

개 발

□국민안전처

□정부합동(행안부, 소방청)

용 도

□통합

□이원화(입주자용 · 관리자용)

특 징

□화재안전 복합대응

(화재진압 + 피난대응)

□인명안전 중심 대응

(피난 · 안전 우선 대응)

주 요

내 용

□화재대비 : 피난계획 수립

□화재대처 : 화재 시 행동요령

□화재진압 : 소화기/소화전 사용법

□안전상식 : 신고절차 등

□입주자용(대피행동요령)

- 대피 시 행동요령(자기 집 화재 시)

- 대피 시 행동요령(다른 곳 화재 시)

* 대피 가이드 포함

□관리자용(대피매뉴얼)

- 사전대비 : 임무숙지 · 피난설비 확인

- 초기대응 및 피난 · 유도

* 화재 진압 과정에서 인명피해 발생에 따라 화재진압 요령은 관리자용에만 수록

피 난

절 차

및

방 법

➀ 비상소집

□

➁ 대피방법 결정

□

➂ 신속 대피

□

➃ 119 신고

□

➄ 대피 후 인원 확인

2GO 전략

➀ 판단하고(상황유형)

□

➁ 행동하고(행동요령)

* 세부행동수칙: 대피, 구조요청, 대기