참고 1		주택 내 소방시설 설치 안내

참고 2		단독주택 화재 피난안전관리 안내(대피계획 수립하기)

단독주택 화재 피난안전관리 안내

(화재발생 대비 대피계획 수립하기)

평소 화재 예방의 많은 관심과 협조에 깊이 감사드립니다.

단독주택은 마감재 기준이 부재하여 화재 시 연소 확대가 매우 빠르며

미처 대피를 하지 못해 인명피해가 발생하고 있습니다.

이에, 단독주택 화재 대피행동요령을 마련하였으니, 주택화재 인명피해를

줄일 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 관심과 협조 부탁드립니다.

이와 관련하여 가족 구성원 모두가 참여하는 “우리집(단독주택) 대피계획

수립하기 캠페인”을 추진하오니 적극 참여 바랍니다.

	<< 단독주택 화재대피 행동요령 >>
① 화재인지 ▸주택 내 화재경보기가 작동하는 경우 신속히 대피 ▸집에 있는 다른 사람들에게 화재를 알리려면 ‘불이야’라고 외침
② 초기대응 ▸화재를 진압하려고 하거나 귀중품을 챙기는 데 시간을 낭비하지 않음. 신속 대피 우선
③ 대 피 ▸문을 열기 전 손등으로 열기 확인, 문이 뜨겁다면 반대편에서 화재가 발생할 수 있음 ▸연기가 발생하는 경우 몸을 최대한 낮춰 연기 흡입을 방지함 ▸침착함을 유지하고 문을 닫고 나와 화재와 연기의 확산을 늦춤 ▸밖으로 안전하게 나온 후에는 절대로 재진입 금지(재진입으로 인명피해 발생 20명 ※ 전국 기준)
※ 탈출 경로가 막히는 경우 대처 방법 ▸집 밖으로 나갈 수 없다면 가족 모두를 한 방으로 모이기 ▸방문을 닫고 연기가 들어오지 않도록 틈새를 막은 뒤 창문을 열어 ‘도와주세요, 불이야’라고 외침 ▸119로 신고, 현재 위치와 상황을 알려줌

이 천 소 방 서 장

참고 3		단독주택 화재 대피절차

단독주택 화재 대피절차
		(단독주택) 화재발생
		⇩
		화재감지기 경보 or 화재발견/인지
		⇩
		화재전파 (불이야~)
		⇩
대피 가능		← (상황) → ※ 문 손잡이가 뜨겁거나 문 개방 시 연기 유입		대피 불가
⇩				⇩
문을 열고 신속대피 (대피 경로 확보)				문을 닫고 문틈을 막음 (문 밖 화염/연기확산)
⇩				⇩
안전한 장소로 이동 (낮은 자세로 이동, 문을 닫고 대피, 재진입 금지)				창문 개방/도움요청 (신선한 공기 유입)
⇩				⇩
화재신고 하기 (화재발생위치/상황)				119 구조신고 (고립 위치/상황통보)
⇩				⇩
안전한 대피(완료)

참고 4		대피계획 수립방법

➊ 우리집의 모든 방을 표시한 평면도를 그림

- 대피계획을 수립하기 위해 모든 가족 구성원이 참여함

- 대피계획을 그리기 위한 평면도를 준비함

(만일 2층인 경우, 1층~2층을 구분하여 작성함)

- 평면도 상에 모든 방(창문을 포함)과 출입구를 간략하게 그림

➋ 모든 방별로 출구를 표시하고 집 밖으로 통하는 대피로를 그림

- 모든 방을 방문하여 2개의 대피경로(방문 및 창문)를 찾음

※ 모든 창문과 출입문은 쉽게 열리고 밖으로 통하는지 확인함

(방범창이 설치된 창문은 이용할 수 없으므로 별도 표시함)

- 각 방에서 대피할 수 있는 두 개의 경로를 모두 표시함

※ 첫 번째 경로는 평상 시 집에 들어오고 나가는 일반적 방법임

※ 첫 번째 경로가 막힐 것을 대비해 두 번째 경로도 표시함

➌ 주택에 설치된 단독경보형 감지기의 위치를 표시함

- 주택 내 단독형 감지기의 설치 위치를 표시함

◇ 단독경보형 감지기 설치기준

- (정의) 연기로 화재를 감지하면서 자체 내장된 전원(건전지)으로 음향

장치가 작동하여 경보음을 울려 신속하게 대피할 수 있게 하는 장치

- (기준) 구획된 실마다 설치

* 관련기준 : 소방시설법 제10조(주택에 설치하는 소방시설)

- 주택 내 단독경보함 감지기가 미설치된 경우, 방마다 설치함

➍ 화재 시 모든 가족이 안전하게 모일 수 있는 집결장소를 표시함

- 집 앞의 안전한 장소를 집결장소로 정하고 표시함

(가급적 큰 길[대로]등이 면한 집 앞 방향으로 정함)

- 안전한 장소에 모이면 화재 신고(119)를 할 수 있도록 알려줌

- 작성된 대피계획을 모든 가족과 공유함

참고 5		단독주택용 대피계획수립 및 연습요령(5단계 절차)

단 계

중점사항

1

◇ 대피 평면도 그리기

- 모든 방과 평면도를 그린다.

- 방마다 출구 및 대피로를 그린다.

- 화재감지기 및 집결지를 표시한다.

2

◇ 대피로 확인하기

- 모든 출입문과 창문의 개방상태 확인하기

(방범창 등 폐쇄된 창문 확인하기)

- 대피로상의 장애물 이동조치하기

3

◇ 화재경보기 테스트하기

- 화재감지기를 동작시켜보기

(화재경보가 잘 울리는지 확인하기)

4

◇ 대피연습하기

- 실제 화재를 가정해 집 밖으로 대피해보기

* 모든 가족이 참여하여 1년에 2번이상 연습

5

◇ 안전한 장소로 모이기

- 안전한 장소로 집결하여 화재신고 연습하기

* 화재신고요령(119) 등을 알고 있는지 확인

참고 6		단독주택 대피계획 수립하기 작성 양식

단독주택우리집 대피계획(Fire escape plan) 수립하기

<작성 순서>

1. 집 평면도 그리기

2. 방마다 출구 및

대피로 그리기

3. 화재감지기 표시

4. 집결지 표시하기

<예시>

<화재 시 행동요령>

1. 집 밖으로 신속

하게 대피하기

2. 안전한 집결

장소에 머무르기

3. 화재신고(119)하기

작성일자 :

작성자 :

연습일자 :

(연 2회)

참고 7		단독주택 화재안전 매뉴얼

❶ 부주의로 인한 화재 예방하기

○ [수칙1] 주방 요리 시 안전수칙

▶ 음식조리 시 화재사고는 부주의화재 중 두 번째로 많이 발생함에 따라,

집에서 요리할 때는 잠시 자리를 비우는 등 방심하지 않도록 주의합시다!!

- 음식 조리 중 자리 비우지 않기

- 주방후드 기름때 제거 연소 기구 불꽃 구멍 청소하기

- 튀김요리 시 물기를 없애고 적정한 기름 온도 유지하기

- 전자레인지 사용 시 금속용기 사용하지 않기

○ [수칙2] 흡연 시 안전수칙

▶ 흡연(담배꽁초)으로 인한 화재사고는 부주의 화재 중 세 번째로 많이 발생하므로 실내에서는 반드시 금연하는 등 담배꽁초로 인한 화재가 나지 않도록 항상 주의합시다!!

- 실내에서는 반드시 금연하기

- 집 밖 흡연장소에서 흡연하기

- 담빼꽁초는 재떨이 등 안전한 곳에 버리기

- 담배꽁초를 버릴 때도 불이 꺼졌는지 꼭! 확인하기

❷ 불씨 등에 의한 화재 예방하기

○ [수칙1] 불씨·화원방치 안전수칙

▶ 농어촌에서 생활쓰레기, 농작물 소각 등 불씨·화원방치로 화재가 많이 발생하고 있음, 안전수칙을 숙지하여 화재를 예방합시다!!

- 가정용 쓰레기 소각을 금지하고 종량제 봉투에 담아 버림

- 봄·가을철 논·밭에서 농작물 소각행위를 금지하기

- 초는 받침대에 고정, 자기전·외출전 반드시 촛불끄기

- 연탄재, 모닥불 등을 옥외에 버리는 경우 불씨 제거하기

○ [수칙2] 화목보일러 사용 안전수칙

▶ 평상시 화재 위험요소를 제거하고 주기적인 화목보일러 안전관리를 통해 화재예방을 합니다.

- 보일러와 2m 이상 떨어진 장소에 가연물 보관

- 인근에 소화기 비치하고

- 나무 연료 투입 후 투입구 꼭 닫기

- 연료 한꺼번에 넣지 않기

- 정기적으로 연통·보일러 청소하기

❸ 전기로 인한 화재예방하기

○ [수칙3] 전기사용 시 안전수칙

▶ 전기적 요인은 단독주택 화재발생원인 중 전체 2위를 차지하고 있습니다.

평상 시 전기사용 시 안전수칙을 숙지하여 전기로 인한 화재를 예방합시다!!

- 플러그는 콘센트에 완전히 접촉시켜 사용하기

- 문어발식 전기 콘센트 사용금지

- 벗겨진 전선 등이 없는지 전선 피복 상태 확인

- 누전 차단기는 정기적으로 작동상태 확인

○ [수칙4] 전기제품 사용 시 안전수칙

▶ 단독주택 생활에 필수적인 전기제품으로 인한 화재가 자주 발생함에 따라,

외출 시 전기제품 전원을 차단하는 등 올바른 전기제품 사용요령을 익혀두세요!!

- 전기제품 미사용 시 전원 차단

- 난로･열풍기 안전거리 1m를 유지하는 등 안전수칙 지키기

◇ 난로·열풍기 안전수칙

∙ 난로가 넘어질 경우 전원이 차단되는 안전장치 제품 사용

∙ 난로가 켜져있는 상태에서 주유 금지

∙ 난로·열풍기 주위에 인화성 물질 두지 않기

∙ 장시간 사용하지 말고 한 두 시단에 10분 정도 꺼두기

- 안전인증(KC마크)을 받은 제품인지 확인하기

- 과열차단장치, 온도조절 센서가 있는 제품 사용하기