- 남양주소방서 다산119안전센터 -

신축 설계공모 지침서

남양주소방서

(소방행정과)

- 목 차 -

설계공모 개요

사업개요	1

공모개요	1

설계공모 절차 및 방법	3

제출도서	5

작품심사 및 당선작 선정	9

설계공모 기타사항	14

당선작 설계자 의무사항	15

설계지침

건축계획	17

기술계획	20

제공자료 및 서식

제공자료	22

서식	25

설계공모 개요

사업개요

사업의 목적

남양주시 다산동에 대한 화재·구조·구급 등 각종 재난에 대비하고 도민의 안전을 도모하기 위해 소방청사(119안전센터)를 신축하고자 함.

개 요

1) 용 역 명 : 남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계용역

2) 발주기관 : 남양주소방서

3) 대지위치 : 경기도 남양주시 다산동 6044

※ 별첨 대지위치 자료 참조

4) 대지면적 : 1687.8㎡

5) 건립규모

① 연 면 적 : 990㎡

② 기준규모 : 지상2층(법적 기준 내에서 자유로운 계획 가능)

② 용    도 : 제1종근린생활시설

6) 지역지구 : 제3종일반주거지역 / 지구단위계획(2015-11-20)(남양주 다산진건

공공주택지구 / 공공청사

7) 추정공사비 : 금2,141,680천원(부가세 제외)

8) 추정설계비 : 금106,263천원(부가세 및 보험료 포함)

9) 과업의 주요내용

- 다산119안전센터 신축 기본 및 실시설계(건축·기계, 전기, 통신, 소방 포함)    - 건축 관련 각종 심의 및 인허가, 인증 절차 이행 포함

10) 설계기간  : 착수일로부터 90일(공휴일 포함)

공모개요

공모의 목적

남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계용역을 「건축서비스산업진흥법」제21조, 동법 시행령 제17조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4 규정에 의한 설계공모를 통해 창의적이고 고품격의 설계(안) 선정

공모의 방식

건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2019-196호)에 따른 일반설계공모

주관부서

발주처

담당부서 : 경기도 남양주소방서 소방행정과

주    소 : 경기도 남양주시 평내로 25, 남양주소방서

연 락 처 : (031)590-0221 (담당자 : 신현권)

추진일정

구분	일 자	유의사항	비고
설계공모 시행공고	2020년 6월 4일	⦁지정정보처리장치(나라장터) 게시 ⦁경기도청 및 남양주소방서 홈페이지 게시
설계공모 등록	2020년 6월 11일 ~ 6월 16일 10:00 ~ 16:00	⦁등록장소 : 남양주소방서 2층 소방행정과 ⦁근무시간 내 직접 방문 접수(우편이나 팩스 접수 불가)
현장설명	2020년 6월 23일 14:00	⦁장소 : 사업부지(경기도 남양주시 다산동 6044) ※ 현장설명 미참석에 대한 불이익은 없음
질의기간	2020년 6월 24일 ~ 6월 25일	⦁질의방법 : 서면질의서【서식7】로 작성한 질의서를 E-mail에 의한 방법으로 제출 접수처 : shk1243@gg.go.kr / 031-590-0221 ※ 제목은 “다산119안전센터 질의서 제출”로 기재
질의응답	2020년 6월 29일	⦁회신방법 : 경기도 남양주소방서 홈페이지 (119.gg.go.kr/namyangju)참여공간 Q&A ※ 홈페이지 질의응답 게재로 별도의 서면회신을 갈음함
공모안 제출	2020년 8월 20일 17:00 마감	⦁제출장소 : 경기도 남양주소방서 소방행정과 (남양주시 평내로 25 / 2층) ※ 제출대상 : 응모 등록한 업체
공모안 심사	2020년 8월 27일 14:30	⦁장소 : 남양주소방서 3층 대회의실 ⦁공모안 제출자 작품설명 및 심사
당선작 및 입상작 발표	2020년 8월 31일	공지 : 남양주소방서 홈페이지(공지사항)

5) 참가자격

「건축사법」에 의한 건축사 자격을 소지하고 같은 법 제23에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한 자(회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능)로서 건축사법 제9조에 결격사유가 없는 자여야 함

응모신청 등록일로부터 작품접수기간까지 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음 (단, 당선업체는 계약 시까지)

공동응모 시 공동응모자 모두 (1)항, (2)항,(5)항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수의 출자비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 함 (작품접수기간 후에는 공동응모를 변경할 수 없음)

「건축사법시행령」제21조의2에 의한 외국 건축사 자격 취득자는 국내 건축사 사무소 개설자와 공동업무 수행계약을 한 자이어야 함. 이때, 주계약자는 국내 건축사로 함

설계공모 절차 및 방법

참가등록

참가등록 접수

신청접수일 : 2020년 6월 11일(목) ~ 6월 16일(화) (10:00 ~ 16:00)

신청방법 : 방문접수 접수(우편, 팩스 접수 불가)

담당자 : (031)590-0221 (남양주소방서 소방행정과 회계장비팀 계약담당자 신현권)

접수서류 : 설계공모 참가등록신청서【서식1】1부 외 접수서류

※ 접수서류 목록

구분	구비서류	비고
1	설계공모 참가등록신청서 1부<서식1>	설계공모에 참가 등록하는 업체는 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 작품만 제출 가능
2	청렴서약서 1부<서식2>	공동참가 시 업체별 각 1부 제출
3	설계공모 참여자 명단 1부<서식3>	공모(안) 작성에 직접 관여하는 참여자의 명단을 작성(직원, 외주업체 포함)
4	건축사 면허증 사본 1부	공동참가 시 업체별 각 1부 제출
5	건축사업무신고필증 사본 1부
6	법인등기부 등본(법인인 경우) 또는 사업자등록증 사본(개인인 경우) 1부
7	사용인감계, 인감(법인)증명서 각 1부
8	공동수급표준협정서 1부<서식4>
9	공동수급 대표자 선임계 1부<서식5>
10	위임장 및 재직증명서(개인 제외) 1부<서식6>	대리인이 등록할 경우
11	서약서 및 사전접촉금지서약서 각 1부 <서식21>, <서식22>
12	보안각서 1부<서식23>	전원이 서명하여 제출
13	건축사 행정처분 조회서	공고일 기준 2년간, 건축사협회 또는 등록관청에서 발급

(2) 유의사항

공동 응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 제출

사본 제출 시는 인감으로 원본대조필 날인 후 제출하여야 하며 등록하는 자는 신분증을 지참해야 한다.

2) 현장설명회

일    정 : 2020년 6월 23일(화) 14:00 ~ 15:00

장    소 : 경기도 남양주시 다산동 6044(신축부지)

참석대상 : 참가등록업체 대표자 또는 위임받은 자

내    용

설계공모지침의 주요내용

현지 대지조건 설명 및 현장 확인(답사) 등

3) 질의응답

질의서 접수

접수일정: 2020년 6월 24일(수) ~ 6월 25일(목) (09:00 ~ 18:00)

제출방법 : 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 서면질의서【서식7】로 작성한 질의서를 E-mail에 의한 방법으로 제출하여야 한다.

질의접수처 : shk1243@gg.go.kr / 031-590-0221

유의사항

- 질의서 발송 후 수신 여부를 확인하여야 한다

단, 접수일 10:00부터 마감일 17:00 이내 도착분에 한하여 유효하다

- 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한한다

- 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 한다

질의 응답 회신

일정 : 2020년 6월 29일(월)

회신 방식 : 남양주소방서 홈페이지 Q&A 게재

※ 홈페이지 질의응답 게재로 별도의 서면회신을 갈음함(미확인에 따른 불이익은 참여자 책임)

질의사항에 대한 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

4) 공모안 제출

제출일자 : 2020년 8월 20(목) 10:00 ~ 17:00까지

제출장소 : 남양주소방서 2층 소방행정과 (남양주시 평내로 25, 2층 소방행정과)

제출방법 : 방문접수(우편접수 불가)

참가등록을 하지 자는 작품을 제출할 수 없으며, 참가자는 <서식 1>에 의한 접수증을 지참, 공지된 장소에 인편으로 작품을 제출해야 한다.

규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다

5) 참여 외부전문가 신고제

작품 제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 외부전문가 신고서<서식10>를 작성하여 공모안 작품 제출 시 해당 전문가를 신고하여야 한다.

신고하지 아니한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 해당 심사에 참여한 것이 확인된 경우 그 외부전문가가 참여한 입상작은 다음과 같이 조치하며, 발주기관에 시행하는 설계용역에 24개월간 참가자격을 제한한다.

- 시상 전 : 입상결정 취소

- 시상 후 설계용역 계약체결 전 : 입상결정 취소

- 설계용역 계약체결 후 : 입상결정 취소 및 설계용역 계약해지가 가능한 경우에는 계약 해지

(관계법령에 따라 손해배상금 청구)

6) 작품 심사

심사일자 : 2020년 8월 27일(목) 14:30

장    소 : 남양주소방서 3층 대회의실

심사방법 : ‘건축 설계공모 운영지침’에 의거 구성한 심사위원회에서 공모안을 심사한다.

7) 당선작 발표

발표일자 : 2020년 8월 31일(월)

심사결과(평가점수, 평가사유서 등)는 남양주소방서 인터넷홈페이지 공지사항에 게시

제출도서

제출도서

구분	종류	규격	수량	비고
1	설계공모 제출서<서식9>	A4(297x210mm)	1매
2	CD-ROM	설계도면(이미지파일 or PDF), 설계설명서(한글 or PDF)	1매
3	건축설계설명서 <서식11,12>	A4(297x210mm)	10부
4	설계도면 <서식13>,<서식13-1>	A3(420x297mm)	10부

일반사항

모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 대부분은 흑색계통의 무채색으로 표현하고 중요사항은 색을 이용하여 표현할 수 있음

모든 제출도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고, 제본은 접착제 좌철제본만 가능

방위와 축척은 각 도면의 좌측상단에 정확히 표현

쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 ‘-1-’부터 표기함.

쪽 번호는 표지를 제외한 인쇄면으로 산정

모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용

주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재

심사용 설계도면(표지)에 심사시 사용할 심사번호 기재란을 우측상단에 흑색으로 표기 (【서식13】참조 )

모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 안 됨

3) 설계도면 : 10부

규격 : A3(가로 420mm X 세로 297mm)로 테두리없이 단면 좌철(무사무선철)

재질 : 표지는 백색아트지(200g/m2), 내용지는 백상지(80g/m2)로 함

분량 : 표지를 포함한 총 매수 17쪽 이하로 함

편집 방법

투시도를 제외한 모든 내용은 흑백으로 작성

표지는【서식13】을 변형 없이 사용 (글씨체 : HY견고딕체)

도면상의 글씨(숫자포함)는 HY견고딕체로 통일하며, 글자크기는 식별이 가능한 크기로 적정하게 조정

1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기

도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상 순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성

내용 구성

구분	내용 및 순서		비고	쪽수	비고
설계도면	1	앞표지	【서식13】활용	1
	2	목차	-	1
	3	건축개요	【서식14】, 【서식15】활용	1	-
	4	투시도	주요부 눈높이 레벨의 투시도, 1컷 렌더링하지 않은 3차원 이미지 (예시참조), 컬러사용가능	1	컬러 가능
	5	배치도	건축물, 도로, 외부 주차장, 주차장 램프, 조경계획 등을 표기	1	축척 1/200
	6	평면도	각층 평면도, 동선 및 주차계획도 표기	3쪽 이내	축척 1/1~150
	7	입면도	주요 입면 2면	2	축척 1/1~150
	8	단면도	주요 부분 종.횡단면도	1	축척 1/1~150
		토목, 조경계획	-	1
		구조, 설비계획	-	1
		실내외 재료 마감표	-	1	-
		법규검토서	【서식16】활용	1
	9	예정공사비 개략내역서	【서식17】활용	1	-
	10	뒷표지	-	1	내용 없음
합 계				17

4) 건축설계설명서 : 10부

규격 : A4(세로 297mm X 가로 210mm)  테두리없이 단면 좌철(무사무선철)

표지 : 흰색 스노우지(무광택), 아이보리, 미색 등 사용불가(용지무게 : 180g/㎡)

본문 : 1면 인쇄(칼라가능) (용지무게 : 80g/㎡)

간지 : 1면 인쇄, 흑백 (용지무게 : 80g/㎡)

분량 및 줄간격 : 31이내 / 160%

편집방법 : ① 글자크기 : 휴면 명조(10포인트), ② 속지여백 : 상 25mm, 하                      25mm, 좌ㆍ우 20mm, ③ 간지 글자크기 : 35포인트

내용구성

구분	내용 및 순서		비고	쪽수	비고
설계설명서	1	표지	붙임<서식11> 참조	1
	2	투시도	설계도면에 게재된 투시도 사용	1
	3	목차	페이지 기재	1
	4	사업개요	붙임서식 참조	1
	5	층별 실구성 및 면적표	산출근거 포함 * 제시한 스페이스프로그램(실구성 및 면적)을 조정하여 제안할 경우 사유 또는 근거 제시	1
	6	간지-설계개념	제목만 명시 붙임<서식12> 참조	1
	7	설계개념	설계안에 대한 개념 이미지 및 텍스트 등, 스터디모델 모형 사진, 렌더링하지 않은3차원 이미지 사용 가능	5 이내
		간지-설계도면	제목만 명시 붙임<서식12> 참조	1
	7	설계도면	배치도, 평면도, 단면도, 입면도	10이내
	8	실내외 마감재료표	실내‧외 주요 마감재료 표	1
	9	간지-기타 주요계획	제목만 명시 붙임<서식12> 참조	1
	10	구조계획	주요 구조 계획	1
	11	설비계획	주요 설비 계획	1
	12	에너지절약계획	에너지 절약 계획	1
	13	동선계획	주요 동선계획	1
	14	조경,주차 등 외부공간계획	주요 외부공간 계획	1
	15	법규검토서	붙임<서식16> 참조	1
	16	개략공사비	건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분 / 붙임서식 참조	1

【예시】렌더링하지 않은 3차원 이미지

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시

※ 이미지 제공 : ㈜ 종합건축사사무소 온고당

가. 공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드참조(p.22)

※ 이미지 제공 : ㈜ 파크이즈 건축사사무소

나. 공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드참조(p.23)

5) CD-ROM : 1매

설계도면(이미지파일 or PDF)을 내용으로 함

제출물이 누락될 경우에는 감점 처리

6) 제출방법 및 유의사항

제출도서는 직접 방문하여 제출

제출도서는 훼손되지 않도록 견고히 포장하여 제출하되, 제출자의 상호 및 성명 등은 일체 기재할 수 없음

제출도서(부수)가 누락되어 제출되는 공모안은 심사 시 감점 처리함

공모안의 제출은 1회에 한하며 제출된 제출도서에 대하여는 추가 제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없음

설계도면 상 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 설계공모참가자 책임으로 함

작품심사 및 당선작 선정

심사위원회

「건축서비스산업진흥법」 시행령 제17조, 국토교통부 고시 제2019-196호 ‘건축 설계공모 운영지침’을 준용하여 구성하고 합리적이고 공정하게 심사하여 당선자를 선정한다.

심사위원 : ‘건축 설계공모 운영지침’에 의거 구성한 심사위원으로 선정한다.

연 번	위원회	소 속	직 위	성 명	비 고
1	건축위원회 (계획)	㈜종합그룹환경건축사사무소	건축사	조재용
2	건설기술심의 위원회(계획)	용인도시공사	건축사	이재홍
3	건축위원회 (계획)	㈜무영씨엠 건축사사무소	건축사	박순천
4	기술자문위원회 (계획)	한경대학교	교수	이을규
5	건설기술심의 위원회(시공)	한양대학교	교수	김재준
(예비)	경관위원회 (계획)	대진대학교	교수	김경호

(3) 심사위원회 운영, 심사 방법

심사위원회에서 정한 방법에 따라 공정하고 합리적으로 심사하여 당선작(입선작)을 선정

위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있음

심사위원회는 위원장을 포함하여 총 5인 이내로 구성되며, 위원 중 과반수이상 참석 시 심사를 진행 할 수 있음

심사위원회에서 심사 방법을 결정하여 진행 할 수 있음

채점제 평가 시 각 심사위원별로 평가배점표에 따라 평가하여 고득점 순으로 입상자를 선정하며 당선작은 입상자 중에서 가장 높은 점수를 받은 설계공모 참가자로 결정할 수 있음

투표제 평가 시 평가항목별 가중치를 고려하여 투표함. 투표는 1인 1표를 원칙으로 하며, 당선작 및 기타 입상작 선별을 위해 여러 차례에 걸쳐 단계별로 투표할 수 있음

설계공모 심사과정 중 참가작품에 대한 구체적인 평가 내용 및 심사의견 등 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 함

작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 비공개로 하되 심사내용은 녹취함

(4) 심사위원의 제척․기피․회피

심사심사위원이 다음 ②~⑦ 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청【서식18】을 할 수 있음

심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서【서식18】를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

발주기관은 심사위원의 제척․기피․회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우에는 공모 참가자에게 이를 통지함

(5) 기타

심사결과 설계응모작 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있음

심사대상자(실격자 제외)가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고하며, 재공고 후에도 심사대상자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행

응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

2) 평가기준

평가항목

세부 사항

배점

창의성 (20점)

- 계획안의 창의성

- 기존사례와 차별성

- 디자인의 우수성

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

합리성

배치 및 공간계획

(20점)

- 배치 및 토지 이용의 합리성

- 시설 및 공간 이용의 편의성

- 대중교통, 보행자 및 차량 접근          계획의 적절성

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

평면계획

(30점)

- 내·외부 평면 계획의 적절성

- 공간 이용의 효율성

- 동선 및 기능배분의 타당성

수	우	미	양	가
30	24	18	12	6

경관 및

주변과 조화

(20점)

- 주변 공간 및 환경과 연계 및 조화

- 입면 디자인 계획의 합리성

- 색상 및 재료 계획의 적절성

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

경제성

기술 계획

(10점)

- 환경친화적 설계기법의 적절성

- 비용 절감 등 경제성

- 건물 구조 및 공법 등의 합리성

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

심사기준 (100점 만점)

※ 종합평점 산정방식은 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수ㆍ최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다. 그리고 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에 내부 가ㆍ감점평가점수를 반영한 점수로 산정한다.

1) 심사위원들이 심사 당일 평가하며, 점수는 심사위원별 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 각 1개를 제외한 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수(소수점 셋째자리에서 반올림)로 하고, 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점한다.

2) 공모안의 최종평가는 평가점수, 감점기준에 따른 감점사항을 합산하여 최고 점수를 당선작으로 선정하고 차점자를 우수작으로 한다.

3) 발주기관 등(발주기관 등이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

4) 가장 높은 점수를 받은 자가 2이상일 때는 위원회의 표결로 당선작을 결정하고 차점자의 점수가 동일할 경우 표결에 의거 우수작으로 선정한다.

○ 공모제출자 수별 평가등급 배분

제출자수	등 급					제출자수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2,3	1		1(2)			22	2	5	9	4	2
4	1		2	1		23	2	5	9	5	2
5	1	1	2	1		24	2	5	10	5	2
6	1	1	2	1	1	25	3	5	10	5	2
7	1	1(2)	2	1(2)	1	26	3	5	10	5	3
8	1	2	3	1	1	27	3	5	11	5	3
9	1	2	3	2	1	28	3	6	11	5	3
10	1	2	4	2	1	29	3	6	11	6	3
11	1	2	5	2	1	30	3	6	12	6	3
12	1	3	5	2	1	31	3	6	13	6	3
13	1	3	5	3	1	32	3	7	13	6	3
14	1	3	6	3	1	33	3	7	13	7	3
15	2	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	35	4	7	14	7	3
17	2	3	7	3	2	36	4	7	14	7	4
18	2	4	7	3	2	37	4	7	15	7	4
19	2	4	7	4	2	38	4	8	15	7	4
20	2	4	8	4	2	39	4	8	15	8	4
21	2	4	9	4	2	40	4	8	16	8	4

3) 심사 방법

일반사항

심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 3일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

공모목적에 부합하지 않거나 제출물 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

평가기준, 방법, 절차 및 배점 등은 설계공모 심의위원회에서 일부 조정할 수 있음

심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

4) 감점사항

실격처리대상

실현이 불가능한 경우(부지경계 임의조작 설계, 예정공사비를 과도하게 초과하거나 미달한 경우 등)

설계도면에 응모자의 인지가 가능하도록 업체명이나 기호 등을 고의적으로 표시하였다고 판단되는 경우

기타 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경 불가피한 경우 및 중대한 위반사항이 있다고 위원회에서 결정한 경우

건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반한 경우

심사 전 심사 관련자와 접촉하여 공모 안에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음 (심사 시 심사위원에 대해 응모자의 사전접촉 여부 확인 예정)

(2) 감점 및 실격기준

구 분		벌칙규정	심사규정
법규 위반	건축 관계법규 위반(직통계단 설치, 진입도로, 공개공지, 건축선 등)	감점 및 실격 여부에 대하여 심사위원회 의결로 결정	실격 또는 감점 등 사안의 중대 여부에 따라 설계공모심사 위원회 의결로 결정
	지구단위계획지침 등 관계법규 및 지침위반
지침 위반	제출도서에 응모자에 대한 인지가 가능하도록 표현한 작품	실격 또는 –1점
	연면적 허용범위 초과	-0.5점
	지질, 규격 및 제본방법 미 준수	-0.2점
	설계도면 기준매수 초과	-0.1점/매당
	설계도면 부수 누락	-0.3점/부수당
	그 외 지침에 위배되는 사항	-0.1점/건당
	설계도면 내용 누락	실격 또는 -1점/내용별

※ 불이익 처분 기준에 대하여 심사위원회에서 별도 정할 수 있음

(3) 감점 및 실격 적용방법

심사위원회의 작품심사 시 발주기관에서 감점 및 실격 대상과 그 사유를 심사위원회에 상정하여 감점 및 실격여부를 심의 결정하고 실격 판정 시는 평가대상에서 제외

(4) 기타사항

응모작품 제작 및 제출요령에 위배되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 할 수 있음

심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정

(5) 제출도서의 익명성

익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체기간동안 유지됨

심사용 도서(설계도면)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료 시까지 밀봉하고 공개하지 않음

심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

5) 심사결과 발표

발표 예정일 : 2020월 8월 31일

발표 방식 : 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과(평가점수, 평가사유서)를 서면이나 남양주소방서 홈페이지 등을 통해 실명으로 공개한다. 다만, 입상하지 못한 설계공모 참가자 등의 실명을 비공개 할 수 있다.

※ 발표일은 발주기관 사정에 따라 조정될 수 있으며, 조정 시 상기 홈페이지를 통해 안내 예정

6) 당선작 및 입상작 선정

당선작 1점, 입상작 1점으로 선정한다

보상 (부가가치세 및 제세공과금 포함)

당선작 1점 : 기본 및 실시 설계권 부여

입상작 1점 : 상금 500만원 지급

개별통지 후 당선작을 제외한 입상자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상 요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

설계공모 기타사항

저작권 및 작품전시

공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령에 따름

제출물의 소유권은 주최자에게 있음

주최자가 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없이도 가능함

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증해야 함

지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있음

작품 반환

입상작은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의 판단에 따라 필요시 반환할 수 있음

응모작은 심사결과 발표일 (또는 작품전시 종료 후)로부터 5일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 함

위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없음

당선작 선정 취소

다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작업체에게 부여하는 용역권을 공모심사 점수가 높은 입상자 순으로 승계할 수 있음

당선작 설계자가 기본, 실시설계 용역권을 포기한 경우

당선작 선정 후 ‘설계공모’ 내용에 위배되어 입상되었거나 불공정 행위, 제출서류상 허위사실이 확인된 경우

공동응모의 경우 구성원중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

기타 관련법규, 규정, 지침 및 설계공모지침 등에 관한 사항을 위반한 사실이 확인된 경우

유의사항

공모지침에 기재되지 않은 사항에 대하여는 기타 관계법령, 훈령, 고시, 예규 등에 적합하여야 함

응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반조건을 수락하는 것으로 간주함

설계공모지침 내용 중 불명확한 사항은 ‘질의 및 회신’에 따르고, ‘건축 설계공모 운영지침’에 명시되어 있지 않은 사항은 발주기관의 해석이 우선

당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 함

본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주기관의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용할 수 없음

당선작 설계자 의무사항

계약

당선작 설계자는 발주기관과 설계용역을 체결할 의무를 가지며 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니함

당선자는 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․소방) 등 해당 설계업 면허가 없는 경우 관련법에 의한 적격자와 공동도급(분담이행) 하여야 함

설계공모 당선자는 용역계약 후 발주기관의 사전승인 없이 용역 중 일부분이라도 타업체에 하도급을 줄 수 없음

기타 계약에 관한 사항은 관계법령, 예규 등에 따름

용역범위

설계자는 심사위원회의 평가의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 수정․보완하여 설계에 반영하여야 함

설계 시 과업지시서(내용서)에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 함

설계자는 착수일로부터 10일 이내에 사업의 건립일정, 설계구상, 평면배치계획 등을 포함한 ‘착수보고회’를 개최하고, ‘착수보고회’시 건의사항을 토대로 한 기본계획안으로 ‘기본계획 설명회’를 거쳐 최종 결정안을 실시설계 하여야 함

건축․토목․조경․기계․전기통신(보안시설포함)․소방․인테리어․신재생에너지설비․폐기물처리 등 전 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서의 일체의 사항을 설계

기본 및 실시설계도서 작성은 국토교통부 고시 제2015-911호「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 제2종(보통) 중급 적용기준에 따름

각 공종별 수량 산출 및 물량 내역 작성 등 사업에 필요하다고 판단되는 제반사항 등을 발주기관과 협의 후 수행

관계법령에 의한 각종 심의 및 인허가, 준공에 필요한 제반사항을 수행

설계진행 시 내부규정에 의한 평가심사 등에 필요한 자료를 제공하고, 지적사항에 대한 조치를 반영

장애물 없는 생활환경 인증(예비인증 포함)에 필요한 자료를 제공

그 외 발주기관 필요 시 자료를 제공

설계공모 당선자는 설계용역계약서에 정한 납품일정에 맞추어 성과품을 발주기관에 납품

설계지침

건축 계획

배치계획의 주안점

배치 계획은 대지의 형상, 지역·지구 및 지구단위계획 등의 도시계획 상 제한사항, 인접 건축물 현황, 공개 공지, 보행자와 차량의 동선, 조망과 일조권, 경관 등의 특성을 감안하여 계획

청사가 지역사회와 조화를 이룰 수 있도록 지역의 역사, 문화, 환경을 충분히 고려하여 설계

매년 소방인력이 증가하고 있는 것을 감안하여 향후 증축을 고려

외부공간	주차공간	면적
규모	민원인 주차장 1대, 일반 9대 이상	법적 기준

외부 공간 필요 규모(안)

소방차량의 주출동로는 왕복4차선으로 향할 것

주변(인접)건물을 감안하여 청사 배치

안전 및 보안을 위해 대지 경계에 울타리 등을 설치할 경우 주변 환경과 조화를 고려하고, 옥외 생활범죄 방지 및 안전성 확보를 위해 시야를 가리는 차폐형 시설물은 가급적 지양

1일 근무인원 9명이상 감안하여 계획

소방차량 진출입 계획 시 인근 교차로 횡단보도와 적정거리 이상 이격하여 보행자의 안전을 확보

남양주 다산진건 공공주택지구 조성사업에 따른 계획 참조

[경기도 소방건축물 표준설계 가이드라인] p.43 참조

규모, 공간계획의 주안점

전체적으로 안정감 있는 규모계획으로 주변 환경과의 조화 및 균형미를 고려하여 계획

일조, 조망 및 기능적 효율성을 고려하고 창의적인 평면 및 단면계획을 수립하되 과도한 디자인을 지양하고 예산을 고려한 실효성 있는 설계안을 수립

건물의 층수는 부지의 활용 및 주변 환경을 고려하여 계획

각 기능영역의 인지가 용이하도록 평면을 구성하고 건물 이용 효율을 높여 Dead Space가 없도록 계획

사람이 거주하는 공간과 업무공간은 가급적 남측에 배치하고, 편의시설 및 부대시설은 시설 사용자의 이용편의를 고려하여 적정위치에 계획

업무 효율성을 높이고 사회 환경 변화에 대응할 수 있도록 가변적이고 융통성 있는 계획안을 수립(추후 시설 운영 환경변화에 유연하게 대처할 수 있도록 구조 및 설비계획을 수립)

환경 친화적인 설계와 다양한 이용자의 편의를 고려한 유니버설 디자인을 도입하여 계획

(8) 공용공간은 효율적인 구성으로 유지․관리가 용이하도록 계획하고 휴게공간 및 라운지  등 휴식과 소통을 위한 공간을 내·외부 구분하여 계획

(9) 시설 이용자의 특성을 고려한 동선계획과 피난 및 대피동선계획을 수립

(10) 건축설비의 집중 등을 감안하여 주요 공간의 층고를 적절히 설정하고 각 실 용도에 맞게 구조 및 설비를 계획

(11) 에너지절약 및 유지관리를 고려한 창호계획을 수립하고 자연채광 및 자연통풍이 가능한 실로 계획하여 에너지 절감 효과를 유도

(12) 전기실, 기계실 등의 설비공간은 면적을 적정하게 계획하여야 함

구 분	용도구분	기준면적/사용기준	계획면적(㎡)	비 고
1층 권장	소방차고	4대(1대당 폭 2.5m 이상)	220
	119감염관리실	119감염관리실 설치 기준 적용	21
	감염관리 세탁실	감염관리실과 통하는 구조	15
	장비정비실	개인장비실(차고, 대기실 연결)	35
		장비정비실	20
	공기충전실	공기충전함 설치	10
	사무실	1일 근무인원 9인기준 적용	70
	대기실(여)	2실, 여대기실(화장실,샤워실 포함)	21
	대기실(남)	4실 (화장실,샤워실 포함)	70
	방송실	통신 전자장비실 포함	5
	화장실	남,여 공용화장실	23
	세탁실	세탁 및 건조실	20
	공용면적	보일러 및 기계실	20
		1층 복도, 계단실 등	80
	소계		630
2층 권장	센터장실	대기실, 화장실(샤워장) 포함	20
	다목적훈련장	체력단련 및 교육훈련 공간	135
	식당	자재창고 및 근로자대기실 포함	40
	PTSD실	심리안정실	30
	의용소방대 사무실		25
	화장실	남,여 공용화장실	20
	휴게실		30
	공용면적	복도, 계단실 등	60
	소계		360
	총계		990

세부시설계획(안) - 소방청사 부지 및 건축기준에 관한규정(훈령제65호) 참조

※ 연면적 ±1% 범위 내에서 조정가능, 실별 계획 면적 규모는 예시이므로 필요시 조정가능

◎ 세부시설물 계획안 주안점

(1) 소방관 체력단련 및 소방훈련 등이 가능한 다목적훈련장 2층 설치 권장

(2) 1층·2층에 창고를 계획하여 청사운영 관리에 필요한 집기류 보관장 설치 권장

(3) 차고와 사무실의 공간을 구획 분리하여 매연, 환기시설 등 오염되지 않는 도면 계획 권장(차고와 사무실 사이 별도 공간(샤워실, 탈의실)

(4) 남자화장실 대변기, 소변기 분리계획 이동 동선 별도

(5) 차고후면 출입공간 계획으로 차량 진·출입 별도 구성(차고는 4면으로 계획하며 오버헤드도어      셔터는 진출입 용도인 전면 4면과, 정비 및 환기 용도인 후면 2면 설치함)

평면계획의 주안점

기능별 · 층별 조닝(Zoning)을 통해 운영, 관리, 업무, 교육, 훈련, 연구, 생활 등의 공간이 상호 유기적으로 연계될 수 있도록 계획

실의 폭과 길이의 비는 에너지절약 및 자연채광 · 자연환기 등을 충분히 고려하여 효율적으로 계획

입면계획의 주안점

건물의 외관은 주변 환경과 조화되고 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획

(2) 건물의 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실 및 소음 등의 영향을      최소화하도록 설계하여야 하며, 공기조화설비의 미가동시간에도 충분히 자연환기를 할      수 있도록 개폐면적을 산정하여 설계

(3) 냉방부하 저감을 위해 차양 등의 일사 차폐시설 설치를 고려

(4) 디자인 요소는 통일된 개념의 모듈을 활용하여 공사비 절감 및 공사기간이 단축되도록 계획

(5) 외부 CI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획

(6) 내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료로 계획

지붕계획의 주안점

누수 관련 하자가 발생하지 않는 재료로 설계

태양광 등 신재생에너지의 설비가 지붕에 위치할 경우 경관 및 미관을 고려하여 설계

옥상 녹색 휴식공간을 바닥면적 30%이상 조성하도록 계획

(4) 지붕의 면적이 넓어 우수흐름 구배를 방수층 보호콘크리트 등으로 유지하기가 곤란한      경우 지붕층 슬래브자체에서 구배를 확보하도록 계획

재료 및 색상계획의 주안점

사용자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고, 내구성, 내화성, 내후․내식성, 청결성,내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감방법을 선택

(2) 사용자재는 불연 재료로 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 방염처리를 소방 관련법 및 관계 규정에 맞도록 설계

(3) 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비 오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해물질이 적은 친환경 재료를 선정하도록 함

(4) 환경 친화적 제품(환경마크 인증 제품) 및 우수재활용인증마크제품(GR마크 인증 제품)을 우선적으로 사용하여야 함

(5) 로비, 홀 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜되며 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 선정

주차계획의 주안점

소방차고 설계 시 4대의 차량이 동시에 주차가 가능하도록 최소면적을 220㎡ 이상 확보

차고 내 대원들이 소방차량에 승·하차 할 때 발생할 수 있는 사고를 대비하여 소방차량 간 측면 여유간격을 최소 2m 이상 고려

(3) 주차 진․출입 차량의 상호 인식이 용이하도록 시설을 설치

(4) 건물 출입구 주변에는 장애인용 주차구획을 우선 계획하며, 점토블록 등 친환경 재료를   활용한 주차공간을 계획

2. 기술계획

에너지 효율화 등 지속가능성 제고

건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지관리가 용이한 시설계획 수립

경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택

범죄예방환경설계, 장애물 없는 환경인증을 감안한 접근로 및 편의시설계획 등 쾌적하고 안전한 시설이용이 이루어질 수 있도록 계획

건축물에너지절약 설계기준 반영

「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」 반영

「신에너지 및 재생에너지 개발이용보급촉진법」 반영

「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정」반영

「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」에 따라 녹색제품 구매

「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 관급자재 구매

「건설기술진흥법」에 따라 가설구조물을 포함한 구조검토 실시

설계변경 사유 발생시 「지방자치단체 일찰 및 계약집행기준」에 따름

「경기도 녹색건축물 조성 및 공공건축물 친환경 기술도입 지원 조례」 제22조에 의거 녹색건축인증 등 필하여 설계

인증	경기도 녹색건축물 조성 및 공공건축물 친환경기술 도입 지원 조례 22조
녹색건축인증	그린2등급(우수) 이상
건축물에너지 효율등급인증	1등급 이상
신재생에너지	공급율 30%이상

2) 토목계획

부지조성은 기존의 지형여건, 지반조건을 고려한 경제적인 토공계획이 되도록 계획

배수시설은 오수와 우수를 별도로 처리하는 분류식 방식으로 계획하고 기존 도시기반시설과의 호환을 고려하여 계획

건축, 조경, 구조 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 계획에 반영

포장 재료는 용도에 적합하고 내구성이 강하며 친환경적인 재료를 계획

3) 건축설비계획

시설 용도에 적합하고 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 기계, 전기, 소방, 통신 설비계획을 수립

각 실의 환기계획으로 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 계획

초기투자비 및 운전비를 고려하고 추후 확장성 및 변경 대응성을 고려한 시스템을 채택하여 반영

모든 설비체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 중앙통제형 체계를 구축하고 기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성 및 기계(시설)조작의 편리성을 제고하도록 계획

개별식 냉․난방기는 설치할 수 있는 구조와 공간, 동력, 배수 등을 고려하여 계획

전력공급의 신뢰성, 안전성, 확장성, 유연성 등을 고려하여 계획

전기적 사고의 사전예방 및 계통파급에 따른 피해 구간을 최소화

발전기 등 최적의 용량 및 규격을 적용하고 유지보수와 관리의 효율성을 고려

LAN설비 계획은 남양주시의 기존 설비와 호환성을 감안하여 적절한 설비로 구성하여 계획

건축, 토목, 구조 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여야 함

에너지 절약 설계방안을 최대한 도입하여 용도별, 사용 시간대별, 향별 적정한 Zoning 계획 수립, 내구성을 고려한 재료를 선택

우수한 신공법, 신기술에 대하여 설계자의 창의성을 고려하여 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능관련 입증자료를 제시하여야 하며 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획하여야 함

전기, 소방, 통신설비공사에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수

차고 내부 오염구역으로부터 1층 대기실, 사무실 등 완전히 안전구역으로 가능한 기계 배기 설비 확충

제공자료 및 서식

제공자료

사업대상지 위치도                     【별표1】

사업대상지 지적도                     【별표2】

서식

[참가등록]

설계공모 참가등록신청서               【서식1】

청렴서약서                            【서식2】

설계공모 참여자 명단                  【서식3】

공동수급표준협정서                    【서식4】

공동도급 대표자 선임계                【서식5】

위임장 및 재직증명서                  【서식6】

서면질의서                            【서식7】

서약서                                【서식21】

사전접촉 금지서약서                   【서식22】

보안각서                              【서식23】

[작품접수]

제척사유 해당여부 확인서              【서식8】

설계공모 제출서                       【서식9】

참여 외부전문가 신고서                【서식10】

설계설명서 표지                       【서식11】

설계설명서 간지                       【서식12,12-1,12-2】

설계도면 표지                         【서식13】

설계도면 속지                         【서식13-1】

건축개요 및 시설면적표                【서식14】

각층별 세부용도 및 면적표             【서식15】

법규검토서                            【서식16】

예정공사비 개략내역서                 【서식17】

심사위원 기피․회피 신청서              【서식18】

[심사서식]

심사위원 선정 동의 및 보안각서        【서식19】

사전접촉 여부 확인서                  【서식20】

서약서                                【서식21】

사전접촉 금지 서약서                  【서식22】

보안각서                              【서식23】

【별표1】사업대상지 위치도

대지위치 : 경기도 남양주시 다산동 6044

【별표2】사업대상지 지적도

【서식1】

설계공모 참가등록신청서
※ 접수번호
대표자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주소			전화번호(FAX)
	(E-MAIL)
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호(FAX)
남양주소방서에서 주최하는 다산119안전센터 신축 설계용역에 있어서 입찰공고, 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 공동수급표준협정서〔서식4] 및 설계공모 참여자 명단 [서식3]을 첨부 2020. . . 신청인 : (인) (대표자) 경기도 남양주소방서장 귀하
------------------------ 절 취 선 -------------------------
다산119안전센터 신축 설계용역 응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업체명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주소			전화번호(FAX)

【서식2】

청 렴 서 약 서

본인은 귀 경기도 남양주소방서에서 시행하는「남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계용역」에 응모함에 있어 귀 기관의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 군의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2020.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

○ 공동참여응모 참여업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

경기도 남양주소방서장  귀하

【서식3】

설계공모 참여자 명단

본인은 남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계용역에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2020.   .   .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

경기도 남양주소방서장 귀하

【서식4】

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1.       회사(대표자 :         소재지 :                )

2.       회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는      로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 안전행정부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1.       회사(공동수급체대표자) :     은행, 계좌번호     , 예금주

2.       회사 :      은행, 계좌번호     , 예금주

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1.       :     %

2.       :     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자 지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서  통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

(인)

(인)

【서식5】

공동수급 대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 발주기관에서 시행하는 ｢남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계용역｣ 설계공모에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○에게 위임합니다.

○○○○년 ○○월 ○○일

공동수급 대표자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

공동수급 응모자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

경기도 남양주소방서장 귀하

【서식6】

위  임  장

대리인	성 명		주민등록번호
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 발주기관에서 시행하는 「다산119안전센터 신축 설계용역」 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. ○○○○. ○○. ○○ . 업체명 : 대표자 : (인) 경기도 남양주소방서장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호	-
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. ○○○○. ○○. ○○. 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식7】

다산119안전센터 신축 설계용역 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

【서식8】

제척사유 해당여부 확인서

본인은 ｢남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계용역｣ 설계공모 심사위원으로 선정된 것과 관련하여 다음 사항에서 정한 제척사유에 해당하지 않음을 확인하며, 향후 동 규정에 해당하는 제척사유가 밝혀지는 경우에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 다  음 -

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

○○○○. ○○. ○○.

서약자 :                (서 명)

경기도 남양주소방서장 귀하

설계공모 제출서
접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명					2) 주민등록번호
	3) 전화번호 (FAX번호)					4) E-MAIL 주소
	5) 사무소 소재지
위와 같이 경기도 남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계용역 참여를 신청합니다. 2020년 월 일 신 청 인 (인) 경기도 남양주소방서장 귀하
구비서류 1. 설계도면 10부 2. 설계설명서 10부 3. CD(심사용 도면, 설계설명서) 1set
-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------
설계공모 작품 접수증
※ 접수번호							접수인
설계사무소명				법인등록 번호
대 표 자 (건축사)				발주기관	경기도 남양주소방서

【서식9】

【서식10】

참여 외부전문가 신고서

․ 참여외부전문가

성 명 :	(인)	주민등록번호 :
		소 속 :
		용역참여기간 :	2020. . ～ 2020 . . .

상기인이 다산119안전센터 신축 설계 공모안 작성시 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

2020.     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

남양주소방서장 귀하

【서식11】 설계설명서 표지서식

다산119안전센터

건축설계설명서

S	-

(별도 표기하지 않음)

【서식12】 설계설명서 간지_1

설계개념

【서식12-1】 설계설명서 간지_2

설계도면

【서식12-2】 설계설명서 간지_3

기타주요계획

【서식13】 설계도면 표지

※ A3 횡 규격

다산119안전센터 신축 설계용역 설계도면

2020. 0. 0

경기도 남양주소방서

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 9부 : 무기명

【서식13-1】 설계도면 속지

남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계공모	도 면 명	1 (쪽번호)

【서식14】

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

【서식15】

각층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

【서식16】

법규검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

【서식17】

예정공사비 개략내역서

□ 사 업 명 : 남양주소방서 다산119안전센터 신축

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
합 계
제 경 비
부가가치세
총 공사 금액

【서식18】

심사위원 기피·회피 신청서

□ 남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계용역 심사

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2020.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

경기도 남양주소방서장 귀하

【서식19】

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계용역 심사위원으로 선정됨을 동의합니다. 또한 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

2020년    월     일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

경기도 남양주소방서장 귀하

【서식20】

사전접촉 여부 확인서

본인은 경기도 남양주소방서 다산119안전센터 신축 설계용역 설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 응모업체에 대한 사실여부를 확인합니다.

해당없음 (     )

해당있음 (     )

해당있을 경우,

업체명 :

일시·장소 :

2020년   00 월 00 일

소  속 :

성  명 :                     (서명)

심사위원장 귀하

【서식21】

서     약     서

본인은 남양주소방서에서 시행하는「다산119안전센터 신축공사 건축」설계공모에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2020.   .   .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

남양주소방서장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

【서식22】

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은『다산119안전센터 신축』설계공모와 관련하여 남양주소방서에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정 행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2020.    .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

남양주소방서장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

【서식23】

보  안  각  서

본인은 남양주소방서의 ‘다산119안전센터 신축’ 설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행 전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 남양주소방서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 일으켰을 경우에는 누설자가 보안관계 법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2020년     월      일

❍ 참여자(외부 전문가 포함) 명단

소 속	직 위	성 명	서 명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명을 기재하고 서명.

※ 만약 보안상 문제가 발생 할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

남양주소방서장 귀하