축사 화재예방 안전수칙 안내문

평소 소방행정과 화재예방에 협조하여 주셔서 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

최근 2023년 10월 ○○시 돈사에서 발생한 화재로 돼지 약 2,000마리가 소사하여 8억 5천만 원 상당의 재산피해가 있었고, 2023년 6월 ○○시 양계장에서 발생한 화재로 닭 28만마리가 소사하여 88억 원 상당의 피해 사례가 있었습니다.

축사화재는 전기로 인한 경우가 대부분으로, 화재가 발생한 대다수의 축사에서는  전기시설에 대한 안전관리 소홀이(누전, 콘센트 과열 등) 원인이 되어 큰 화재로 이어졌습니다.

이에, 축산농가 관계인께 아래와 같이 안전 수칙을 알려드리니, 소중한 생명과 재산보호를 위한 화재예방에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

	< 축사 화재예방 10대 안전수칙 >
➊ 축사 내 전기시설(전열기구 등)은 규격·용량에 맞게 사용 - 허용 전류치 이상의 과부하 사용 금지(전열기 등 동시 사용 제한) ➋ 전선의 피복상태를 수시 점검하고 노후 전선은 즉시 교체 ➌ 누전차단기 설치 및 주 1회 정기점검(노후화된 차단기 즉시 교체) ➍ 전선, 전기기기 주변의 먼지나 거미줄 등 주기적 청소 - 환풍기, 분전함 및 배선 연결부위 주변 먼지 제거 등 청결 유지 ➎ 전기배선과 콘센트 문어발식 사용 금지 ➏ 사용하지 않는 전기기구는 플러그를 뽑고 습하지 않게 관리 ➐ 축사 내 소화기 비치 및 소방차 진입로 확보 - 설치된 소방시설은 정기적인 소방점검을 통해 유지·관리 ➑ 축사 간 5m 이상의 거리 유지 및 신축·증축 시 불연성 재료 사용 ➒ 축사 주변 가연물 제거 등으로 화재발생 및 연소 확대 우려 차단 ➓ 화재 발생에 대비하기 위해 저수조 등 자체 소화용수 확보

2024년 1월

남 양 주 소 방 서 장