물 품 규 격 서

[경기도 북부소방재난본부]

품  명

에어로졸식 소화용구

수  량

3,000개

용  도

사람이 조작하여 압력에 의하여 방사하는 기구로서 초기화재에 신속하게 대처   할 수 있는 소화용구

주요제원

및

성    능

1. 한국소방산업기술원(KFI) 형식승인 및 제품검사 합격품

- 「에어로졸식 소화용구의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 적합할 것

2. 소화약제 주성분 : 침윤제 또는 강화액

3. 소화약제 용량 : 350mL 이상

4. 사용온도 범위 : 0℃ 이상 ~ 40℃ 이하 범위 내에서도 사용 가능할 것

5. 적응화재 : 휴지통화재, 방석화재, 커튼화재, 튀김냄비화재 등

6. 방사시간 : 10초 이상

7. 방사거리 : 3m 이상

8. 용기형태 : 에어로졸식 소화용구 용기 본체 외에 뚜껑(캡)이 별도로 있을 것

9. 소화기 본체에 「경기도 BI 스티커」 부착

◆ 경기도 슬로건 중앙형(사각형) - 너비 50mm × 높이 27mm

구 성 품

에어로졸식 소화용구 1개(본체, 거치대, 경기도 BI 스티커 본체에 1개씩 부착)

납품조건

○ 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내 납품  * 분할납품 불가능

○ 하자보증 및 책임 : 하자보증은 1년으로 하고, 「제조물 책임법」을 준용

○ 납품일 기준 1년 이내 생산제품일 것  * 확인 가능한 증명서 제출

○ 전 수량을 동일 제품으로 하여 수요부서 지정장소에 납품

(11개 지정 소방서에 납품하고, 납품 현장에서 검사(수) 실시)

○ 한국소방산업기술원(KFI) 형식승인 인증서류 등 일체 제출

○ A/S 기간 : 납품 후 1년간

- 납품 후 고장 또는 사용상 불량이 있는 경우, 사용자의 귀책

사유에 해당하지 않는다고 판단될 경우 무상 교환을 원칙으로 함