변화의 중심, 기회의 경기
			오 산 소 방 서
수신	관리소장(소방안전관리자)
(경유)
제목	공동주택 관계인 등 소방안전교육 및 아파트 피난계획 수립 안내

1. 평소 소방안전과 화재예방에 관심을 가져 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. 최근 공동주택 화재로 인하여 인명피해가 지속적으로 발생되고 있어, 우리서 관내 공동주택의 인명 피해를 줄이기 위해 관리소장 등 관계인들에 대한 소방안전교육과 아파트 피난계획 수립(전국 공동주택 모두)을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공동주택 소방안전교육 일정

▪(일  시) 2024. 1. 24.(수) 14:00~16:00   ▪(장  소) 오산소방서 강당

▪(대  상) 관리소장 및 소방안전관리자 참석

▪(내  용) 소방서장 화재예방당부, 소방안전교육 및 당면사항 안내 등

나. 우리 아파트 대피계획 세우기 (2024. 2. 14.까지 bjj1998@gg.go.kr 메일 회신)

- 붙임 서식 참조하여 아파트 환경에 맞는 대피계획을 세우고 대피경로 작성

- 각 세대 대피계획 수립 (관리사무소 각 세대 대피계획 수립하여 배부)

※ 문서 및 붙임 오산소방서 홈페이지 게시 (알림마당-최신소식)

3. 행정사항 - 붙임 화재 피난행동요령을 홍보(관리 게시판 및 엘리베이터내 부착 게시)하여 주시고 안전관리를 위하여 화재 예방에 적극 노력하여 주시기 바랍니다.  끝.

붙임 2		아파트 입주자 화재 피난행동요령

구분	자기 집에서 화재발생		다른 곳에서 화재발생
상황유형	대피가 가능한 경우	현관 입구 등 화재로 대피가 어려운 경우	자기의 집으로 화염 또는 연기가 들어오지 않는 경우	자기의 집으로 화염 또는 연기가 들어오는 경우
행동요령	➊ 대피	➋ 구조요청	➌ 대기	➍ 대피 또는 구조요청
	화재 사실을 집에 있는 사람에게 알린다.
	계단을 이용하여 낮은 자세로 지상층, 옥상 등 안전한 장소로 대피한다.	대피공간, 경량칸막이, 하향식피난구 등이 설치된 곳으로 이동하여 대피한다.	세대 내에서 대기하며 화재 상황을 주시한다.	복도, 계단에 연기 또는 화염이 없어 대피가 가능한 경우 - ➊ 대피요령에 따라 행동한다.
	대피 시 출입문은 반드시 닫고, 엘리베이터를 타지 않는다.	대피공간 등이 없는 경우 화염 또는 연기로부터 멀리 이동하여, 문을 닫고 젖은 수건 등으로 틈새를 막는다.	연기가 들어오지 못하게 창문을 닫는다.	복도, 계단에 연기 또는 화염이 있어 대피가 어려운 경우 - ➋ 구조요청요령에 따라 행동한다.
	비상벨을 누르고 119에 신고한다.	119로 현재 위치, 상황을 알리고 구조 요청한다.	119로 신고하고 안내방송에 따라 행동한다.

(비고) ‘다른 곳’이란, 아파트의 다른 세대 또는 복도, 계단실, E/V홀, 주차장 등임

붙임 3		화재 피난행동요령(인포그랙픽)

화재 피난행동요령(인포그랙픽)

붙임 4		화재 피난행동요령(요약)

화재 피난행동요령(요약)

붙임 5		세대별 피난계획수립 메뉴얼

□ 세대별 환경조사 및 대피계획

❍ (환경조사) 피난계획을 수립하기 전 우리 아파트의 피난환경 조사

- 세대내 피난시설: 대피공간, 완강기, 하향식피난구, 경량칸막이

- 세대외 피난시설: 피난계단, 옥상대피(출입문 개방) 등

❍ (대피계획) 가족 구성원 모두 동참하여 화재 시 대피계획 수립, 세대별 평면도를 그리고 건물 밖으로 대피하는 모든 경로를 표시

□ 상황유형			□ 행동요령
자기집	대피 가능(현관)	→	화재 전파 (세대)	→	➀ 대피
	대피 불가(현관)	→		→	➁ 구조요청
다른곳	화염/연기 유입(×)	→		→	➂ 대기
	화염/연기 유입(o)	→		→	➃ 대피/구조요청

❍ (행동하기) 상황별 대피전략에 적합한 대피 행동요령 연습

- 연 2회(상·하반기) 이상 가족이 참여한 대피연습 실시

- 대피 시 출입문(현관, 출입문, 방화문) 닫고, 엘리베이터 타지 않음

◇ 대피경로(예시)

붙임 6		아파트 관리자 피난안전 메뉴얼

□ (대응체계확립) 관리자 역할 분담 및 업무 체계

인원

화재 시 역할 분담 체계

1인

(화재경보) → 안내방송 → 현장확인 →

↱ (화재 시) 화재신고 → 초기소화 → 대피유도

↳ (비화재보) 현장복구 → 수신기 복구 → 복구안내

2인

구분	역할 분담
1인(수신반)	(화재경보)→안내방송→화재모니터링		↱ (화재시) 화재신고→비상방송
			↳ (비화재보) 수신기복구→복구안내
2인(현장)	(화재경보)→현장확인	↱ (화재시) 수신반 통보→초기소화→대피유도
		↳ (비화재보) 수신반 통보→현장복구(원인복구/안내)

3인

구분	역할 분담
1인(수신반)	(화재경보)→안내방송→화재모니터링 →		↱ (화재시) 화재신고→비상방송
			↳ (비화재보) 수신기복구→복구안내
2인(현장)	(화재경보)→현장확인 →	↱ (화재시) 수신반 통보→초기소화
		↳ (비화재보) 수신반 통보→현장복구(원인복구)
3인(현장)	(화재경보)→현장확인 →	↱ (화재시) 화재전파(주변세대)/대피유도
		↳ (비화재보) 현장복구(주민안내)

4인

이상

구분	역할 분담
1인(수신반)	3인 근무 시 업무와 동일
2인(현장)
3인(현장)
4인 이상 (현장)	(화재경보)→현장확인	↱ (화재시) 대피유도 및 피난약자 보조
		↳ (비화재보) 현장복구(주민안내)
	※ 근무위치별 담당구역을 분할하여 임무수행

기타

▸2~4인 공통업무 : 소방차량 유도* 업무

* 소방차량 진입로 안내 및 차량통제(소방통로 등) 등 소방출동로 확보

□ (화재시 대응) 화재신고, 안내방송, 초기소화를 실시함

□ (비화재시 대응) 안내방송, 비화재보 복구(조치결과는 기록유지)

1단계	→	2단계	→	3단계	→	4단계
						안내방송(입주민)
수신기 확인				음향장치 정지
		화재여부 확인
5단계	→	6단계	→	7단계	→	8단계
비화재보 원인제거		수신기 복구		스위치주의등 확인		복구완료(복구안내)

붙임 7		「우리아파트 피난계획 수립하기」작성 양식

아파트			주소
피난시설 환경분석	세대 내 피난시설 (V 표기)				세대 외 피난시설 (V 표기)
	□ 대피공간	□ 하향식피난구			□ 피난계단	□ 옥상대피
	□ 경량칸막이	□ 완강기			□ 기타
상황유형				대피방법
자기집 화재	대피 가능(현관)			대피( )
	대피 불가(현관)			구조요청( )
다른곳 화재	화염·연기 유입 있음			대기
	화염·연기 유입 없음			대피( ) 또는 구조요청( )
행동요령 (V 표기)	□ 피난시설(대피공간, 하향식피난구, 경량칸막) 주변 적치물건 제거 □ 옥상대피시 출입문 개방 가능한가 □ 대피시 방화문(현관 출입문·계단실의 방화문) 닫고 대피하기 □ 대피시 엘리베이터 타지 않기
대피경로 작성
작성자 : (서명)

붙임 8		“우리 아파트 피난계획 수립하기”추진실적

연번	관서명	아파트	주소	세대수	참여세대