			보 도 자 료		보 도 일 시
					2022. 5. 26.(목) 배포 즉시
매 수	참고자료	사 진		담당부서 : 재난예방과 예방대책팀
				과장 : 정연길 (031-8053-6300)
1	-	○
				팀장 : 임형근 (031-8053-6310)
				담당 : 김학현 (031-8053-6315, 010-4182-0840)
평택소방서, 공사장 용접·용단 작업 시 화재 주의 당부
○ 평택소방서, 공동주택 공사현장 방문해 봄철 화재안전컨설팅 실시

평택소방서(서장 김승남)는 용접ㆍ용단 작업 등 화기 취급 과정에서 발생할 수 있는 화재를 예방하기 위해 공사장 화재 안전수칙 준수를 당부한다고 밝혔다.

건축 공사장은 다량의 유독가스가 발생하는 가연성 자재가 많이 적치되어 있어 용접·용단작업 중 발생한 작은 불티로도 쉽게 화재로 이어질 수 있다.

공사장 화재예방을 위해 ▲용접 등 화재 취급 작업 시 화재감시자 지정 배치 ▲용접ㆍ용단 작업자로부터 반경 5m 이내 소화기 비치 ▲작업장 주변 반경 10m 이내 가연물 적치 금지 ▲가연물 주변에서 흡연 금지 ▲용접 작업 후 작업장 주변 불씨 여부 확인 등 안전수칙을 준수해야 한다.

이에 평택소방서장은 이편한세상 지제역 아파트 신축 공사 현장을 직접 방문하여 컨설팅을 실시하였으며, 3만 제곱미터 이상 6개소의 공사현장을 대상으로 용접·용단 작업 시 발생할 수 있는 화재를 예방하기 위하여 소방패트롤 단속 및 소방특별조사를 실시하였다.

김승남 서장은 “건축 공사장은 인화성 물질이 많고 용접 작업이 잦아 화재 발생 우려가 크다”라며 “작업 전 안전교육과 안전수칙 준수로 화재 및 안전사고가 발생하지 않도록 철저한 건축 공사현장 관리를 당부드린다”고 전했다.