「주방 배기덕트 불연재료」설치 안내문

평소 소방 안전을 위해 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

주방 설비에 부속된 배기덕트를 가연 재료로 사용하여 화재가 확대 되어

대형 화재로 이어지는 사례가 있어 다음과 같이 안내하오니, 시설개선에

협조하여 주시기 바랍니다.

※ 화재발생 가연성 재료의 배기덕트(주방후드에서 착화되어 35m 완전연소)

설치 형태	가연성 재질	소실된 덕트

	배기덕트 설치 방법 안내
❍ 설치대상 : 일반음식점 주방설비에 부설된 배기덕트 ❍ 법 령 명 : 소방기본법 시행령 제5조 [별표 1] ❍ 설치방법 : 주방설비에 부속된 배기덕트는 0.5㎜ 이상의 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성 불연 재료로 설치할 것

기타 궁금한 사항은

성남소방서 소방민원팀(☎031-720-0322)으로 문의 하시기 바랍니다.

성남소방서장