이의119안전센터 신축 설계공모 질의 답변서

구 분	질의사항	답변사항	비 고
1	지침서 27페이지 상의 별첨 자료 4가지 제공 요청 1) 광교지구 지구단위계획 2) 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정 3) 경기도 소방건축물 표준설계 가이드라인 4) 경기융합타운 입주기관 가이드라인	2020. 8. 20.(목) 제공 완료
2	경기융합타운 및 경기정원 마스터플랜의 최신 도면 정보 요청	참고 1, 참고 2(P.10) ※ 경기정원은 기본계획 진행 중으로 향후 변경될 수 있음	별도 제공
3	이의119안전센터 신축부지 주변(북측 도로 / 서측 공영차고지 부지 / 남측 경기정원 / 동측 도로)의 레벨 정보가 담긴 현황도 캐드 파일 요청	참고 2(P.5 ~ 7) ※ CAD 파일 없음	별도 제공
4	긴급차량 출동 동선에 필요한 부지 주변 도로에 대한 교통영향평가 자료 공개 요청	참고 3 ※ 교통영향평가 6차 진행 중으로 최종자료 없음	별도 제공
5	지침서 20페이지 [용도별 세부 면적기준] 상의 공용면적 기준이 통상 공공기관의 공용부 비율에 비해 매우 협소하고, 조정 가능한 면적 비율 범위도 1프로 미만으로 정해져 있는데, 전체 연면적 1,350㎡ 기준을 준수한다면, 세부 용도별 면적 조정은 어디까지 가능한지를 상세지침으로 안내	설계지침서 상 연면적 1,350㎡에 대한 ±1% 범위 내 조정 가능 사항은 건축비 예산의 초과를 방지하기 위한 것으로, 이를 연면적 기준 +1%, -3%로 변경하며, 최대한 경기도 소방건축물 표준설계 가이드라인 및 설계지침서에 명시된 면적을 준수
6	공고지침서 P.4 제출도서 중 심사용 설계도면(설계설명서 포함) → 설계도면 외 설계설명서 별도 제출여부 문의	설계지침서의 제출도서 작성기준(P.5)을 참고하시기 바라며, 설계도면 및 설계설명서를 1부로 하여 제출

구 분	질의사항	답변사항	비 고
7	현재 부지 및 주변현황 측량도면 CAD요청 (최종 경기융합타운 마스터플랜, 경기도 신청사 계획, 교통처리계획도, 공사계획평면도, 환승주차장 계획도 포함)	참고 1, 참고 2, 참고 3, 참고 4 ※ 대지 레벨 관련 내용 → 참고 3 및 환승주차장 도면 참조	별도 제공
8	경기정원 레벨값, 경기정원과 도로(남서측, 북동측)와의 레벨관계 명시된 도면 요청 (도로레벨이 57, 경기정원이 67일 경우에는 2군데 도로변에서 주차장 들어가는 출입구를 제외하고는 도로변에서 볼 때 옹벽이 설치되는지 또는 법면으로 자연스러운 경사가 되는지 여부)	참고 2	별도 제공
9	설계용역비 내 에너지 관련 인증수수료, BF인증 수수료 등의 인증수수료 포함 여부	에너지 관련 인증, BF인증 예비 및 본인증 수수료는 발주기관에서 부담하며, 이를 위한 기타 제반 비용은 계약상대자가 부담
10	과업수행기간이 착수일로부터 100일인데 인허가시 각종 인증 처리기간에 비해 부족해 보임. 추후 과업수행기간 연장 가능 여부	과업수행기간 100일은 기본 및 실시설계에 대한 기간이며, 친환경기술 심의 및 녹색건축인증 등 각종 인증 접수일로부터 취득일까지까지 용역 수행기간에서 제외되며, 추후 발주기관 및 계약상대자와의 협의를 거쳐 변경 가능
11	설계지침서 PAGE 6 계획개념도 또는 투시도에서 투시도일 경우 렌더링을 하지 않은 3차원 이미지로 작성(컬러 사용가능)으로 되어 있는데 어느 정도까지 표현이 가능한지 제시	[예시] 렌더링하지 않은 3차원 이미지 출처 : 국가공공건축지원센터(2014) 공공건축 설계발주 가이드 P.23

구 분	질의사항	답변사항	비 고
12	설계지침서 PAGE 13 설계용역비는 건축협의(허가) 및 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항, 각종 심의 및 인증 수행비용 일체, 설계 사전조사 업무(토질조사, 측량), 교통영향분석, 기타 발주기관이 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항 이행비용이 포함되어 있다.라고 되어 있는데 설계용역비에 포함된 부분을 명확히 제시	9번 답변사항 참조
13	기존 자료제공에 의하면 환승주차장의 경우 도로에서 진입하는 부분이 지하층으로 되어 있음. 환승주차장과 같은 레벨의 도로에서 진입하는 본 사업부지도 도로에서 진입하는 부분을 지하층으로 간주 여부	경기융합타운 내 119안전센터를 제외한 타 부지 기준 119안전센터는 지하 2층이나 건축법 등 관련 규정을 확인한 바 119안전센터를 지상 1층으로 간주하여도 무방할 것으로 사료 되며, 추후 관련 규정 추가 검토 후 변경 필요 시 별도 공지 예정
14	이의119안전센터 예정부지 인근 주차장에 대한 도로측 입면도 제공	참고 4(P.40)	별도 제공
15	본 과업부지의 인접대지 2곳(남서측, 북서측)의 계획레벨이 표현된 1층(경기정원), 지하1층, 지하2층의 평면도를 최신 버전으로 제공	참고 2(P.5 ~ 7), 참고 4	별도 제공
16	인접 지하 주차장에서 안전센터로의 동선 연결 여부	이의119안전센터 신축 부지는 경기융합타운과는 별개의 필지로서 지하 주차장과 안전센터와의 연결은 불필요 하나 추후 변경될 수 있음