보도자료 2024. 9. 3.(화)		수원남부소방서 SUWON NAM-BU FIRE STATION
	화재예방과 홍보담당 ☏ 639-8314(jjclub7@gg.go.kr)
<자료문의> ☎ 639-8314, 예방대책팀
수원남부 소방서, 「누구나 알기 쉽게 활용 가능한 스프링클러 비상작동 매뉴얼」 교육 실시

수원남부 소방서는 3일 소방서 2층 소회의실에서 현장대응능력 강화를 위한 교육훈련을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 화재예방과장 주관하 전직원 화상회의 시스템을 활용 교육이 진행되었으며, 주제는 「준비작동식 스프링클러 미작동시 대응방안」이었다.

수원남부 화재예방과장은 “8월 1일 인천 전기차 1대에서 시작된 화재로 인명피해 (연기흡입 23명) 및  재산피해(차량 87대 전소)가 커진 이유를 면밀히 분석한 결과 스프링클러 미작동이 아쉬운 점으로 보고 이를 개선하기 위해 교육을 준비하게 되었다“고 말했다.

이날 교육에서는 스프링클러가 작동하지 않는 경우를 총 3가지로 나누어 설명하였는데 첫째는 수신반 스프링클러 연동정지 둘째는 감지기 고장 셋째는 소방펌프 전원을 차단시 발생한다고 말하였다.

하지만 어떠한 상황에서도 급격한 연소확대 방지하기 위한 스프링클러는 정상 작동되도록 선착대는 조치해야 하며 이를 위해 「누구나 알기 쉽게 활용 가능한 비상작동 매뉴얼」을 만들어 현장지휘단, 각 센터 차량에 비치하여 활용토록 하였다.

비상작동 매뉴얼 주요내용은 ▲ 수동조작함 작동법 ▲ 솔레노이드 밸브 조작법 ▲ 감시제어반 전원확인 방법▲ 동력제어반 스위치 확인방법 등이고 이를 현장대원뿐 아니라 아파트 관계자에게 대면교육 실시 예정이다.

그리고 센터 현지적응 훈련시 스프링클러 미작동 상황 대비 훈련을 추가하여 지속 실시예정이다.

수원남부 소방서 고영주 서장은 “비상작동법을 소방관뿐 아니라 아파트 관계인까지 숙달한다면 연소확대를 방지하여 시민의 재산과 인명피해를 줄일 수 있을것으로 기대한다.”라고  말하였다.