붙임 1		(숙박시설 관계인 점검용) 피난기구 등 자율점검 체크리스트

〈 점검일자 : 2024. . . 〉
업 소 명		위 치
점 검 자	직 위		성 명
연락처
건물구조	지하 층 / 지상 층 개동 / 연면적 ㎡	숙박업소	사용층	바닥면적 합계
	㎡
관계인 자율점검 주요확인 사항
객실수	완강기 설치 현황	부적정 완강기 현황
소 계	완 강 기 (연속사용)	간이완강기 (1회용)	피난밧줄	수량부족	길이부족 (ex. 1개층 약 3m)	노후 완강기
실		개		개		개		개		개		개		개
※ (완강기 설치기준 / 10층 이하) 층별 1개(지하층, 피난층 제외) + 객실 별 1개(간이완강기는 2개)
스프링클러설비 설치현황()	□ 건물전체 설치됨 □ 지하층만 설치됨 □ 설치 안됨
기타 소방시설 점검결과() ※ 소화기, 유도등, 수신기, 감지기 등	□ 정상작동 □ 작동불량	불 량 내 역
《(보도사례) 부천 호텔 8층, 9층의 간이완강기가 층수를 전혀 고려하지 않은 채 설치됨》
숙박시설 소유자 등 관계인은 소방서 소방안전교육 참석 시 작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.