녹양119안전센터 설계공모 지침서

의정부소방서

(소방행정과)

목      차

Ⅰ. 건축 설계공모 개요	1

1. 건축 설계공모 목적	1

2. 사업 개요	1

Ⅱ. 건축 설계공모 요강	2

1. 설계공모 방법	2

2. 설계공모 일정	2

3. 참가등록	3

4. 현장설명회	4

5. 질의 및 응답	4

6. 작품제출	5

7. 작품심사	5

8. 입상작 전시 및 공모안 반환	6

9. 제출 공모안에 대한 지적 소유권	6

10. 기 타	6

Ⅲ. 건축설계 지침	7

1. 계획의 기본방향	7

2. 설계 시 고려사항	7

Ⅳ. 도서 작성 및 제출	11

1. 제출도서의 종류	11

2. 작성방법	11

3. 제출도서의 익명성	15

4. 제출방법	15

V. 심사 및 입상작 선정	16

1. 작품심사	16

2. 심사방법	17

3. 특기사항	22

Ⅵ. 각종서식	23

Ⅶ. 제공자료	50

별첨자료 1 지구단위계획 내용 일부(발췌)

별첨자료 2 토지이용계획도 및 지적도

별첨자료 3 대지현황사진

별첨자료 4 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정

Ⅰ 건축 설계공모 개요

1. 건축 설계공모 목적

창의적이고 고품격의 설계(안)을 선정하고자 의정부소방서 「녹양119안전센터」 신축 설계 공모를 시행한다.

2. 사업개요

가. 위    치 : 경기도 의정부시 녹양동 407-1

나. 부지규모 : 1,956.3㎡(한국토지주택공사 부지)

다. 공모대상 시설

○ 건축규모 : 지상2층, 990㎡

○ 용    도 : 1종근린생활시설

라. 추정 공사비 : 2,141,680,000원 (부가세제외)

마. 추정 설계비 : 106,289,000원 (부가세포함)

- 설계손해배상공제보험료 포함

바. 과업의 주요내용

- 녹양119안전센터 신축 기본 및 실시설계(건축, 기계, 전기, 통신, 소방 포함)

- 건축 관련 각종 심의 및 인허가, 인증 절차 이행 포함

사. 설계용역기간 : 착수일로부터 90일 (공휴일 포함)

아. 발주기관 : 의정부소방서

- 담당자 : 소방행정과 회계장비팀 정원태(℡ 031-849-7221)

- 주  소 : 경기도 의정부시 의정로 48, 의정부소방서 소방행정과

Ⅱ 건축 설계공모 요강

1. 설계공모 방법

가. 공모방식 : 국내 일반설계공모

나. 참가자격

1) 건축사법에 의한 건축사자격을 소지하고 같은 법 제23조에 의한 건축사사무소의 등록을 필한 자로서 건축사법 제9조에 의한 결격사유가 없는 자

3) 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(이때 주계약자는 국내건축사로 함)

4) 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 본 설계공모에 참여할 수 없다.

5) 공동응모 시 총 업체수는 3개사 이내로 하되 대표자 1인을 선정하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속되고, 대표자는 상기의 자격을 만족시켜야 한다.

2. 설계공모 일정

가. 공모일정

구 분	공 모 일 정	비 고
설계공모 공고	2020. 3. 31.(화)	조달청 나라장터
참 가 등 록	2020. 4. 6.(월) ∼ 9.(목) 10:00∼16:00	의정부소방서 3층 소방행정과 *인편 및 우편등록
현장설명회 개최	2020. 4. 14.(화) 14:00∼15:00	신축부지
질 의 접 수	2020. 4. 14.(화) 09:00∼18:00 이내 도착분	기한 내 접수된 질의서에 한함
질 의 회 신	2020. 4. 20.(월)	의정부소방서 홈페이지 게시
작 품 접 수	2020. 7. 2.(목) 10:00∼17:00	의정부소방서 3층 소방행정과
작품 사전검토	2020. 7. 6.(월)∼2020. 7. 9.(목)	심사위원 사전배부
작 품 심 사	2020. 7. 10.(금) 14:00	의정부소방서 3층 대회의실
심사결과 발표	심사 후 7일 이내	의정부소방서 홈페이지 게시
도 서 반 환	결과 발표 후 7일 이내

나. 일정의 관장

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 메일을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 설계공모 진행 기간 중 응모자 소재지 주소, 이메일 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

3. 참가등록

가. 접수일시 : 2020. 4. 6.(월) ∼ 4. 9.(목) 10:00 ∼16:00 한

나. 접수장소 : 의정부소방서 3층 소방행정과(경기도 의정부시 의정로 48)

다. 접수방법 : 참가등록은 대표자 또는 대표자의 위임을 받은 대리인(소속직원에 한함)이 등록 장소에서 직접 등록 또는 우편(해당기한 내 도착분에 한하며, 우편 접수 시 접수완료 여부를 담당자에게 유선으로 직접 확인하여야 함)접수 가능, 팩스접수는 불가(담당자 정원태 : 031-849-7221, E-Mail : jungwt0104@gg.go.kr)

※ 우편접수 시 참가등록 접수증은 e-mail 송부예정

라. 신청시 구비서류

1) 참가등록 신청서<서식1> 1부

※ 설계공모에 참가 등록하는 업체는 단독 또는 공동 응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 작품만 제출가능

2) 위임장 및 재직증명서(개인 제외) 1부(대리인이 등록할 경우 <서식5>)

3) 건축사면허증 사본 1부

4) 건축사업무신고필증 사본 1부(법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본)

5) 법인등기부 등본(법인 경우) 또는 사업자등록증 사본(개인 경우) 각 1부

6) 공동대표로 운영되는 건축사사무소의 경우, 공동대표자가 모두가 표기된 사업자등록증 사본 (법인인 경우 법인등기부등본) 1부

7) 2인 이상 또는 공동응모 시, 대표자 선임계, 공동응모협정서 <서식2, 서식3> 1부

8) 사용인감계 <서식4> 1부 (인감(법인)증명서 반드시 첨부)

9) 설계공모 참여자 명단 <서식1-1> 1부

- 공모(안) 작성에 직접 관여하는 참여자의 명단을 작성 제출(직원, 외주업체 포함)

10) 서약서 <서식6> 1부

11) 청렴서약서 <서식6-1> 1부

12) 사전접촉금지 서약서 <서식6-2> 1부

13) 보안각서 <서식7> 1부(설계공모 참여자<서식1-1> 전원이 서명하여 제출)

14) 건축사 행정처분 조회서(공고일 기준 2년간, 건축사협회 또는 등록관청에서 발급)

마. 유의사항

1) 공동 응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 제출

2) 사본 제출 시는 인감으로 원본대조필 날인 후 제출하여야 하며 등록하는 자는 신분증을 지참해야 한다.

4. 현장설명회    ※ 설명회 참석은 의무사항이 아닙니다.

가. 장    소 : 경기도 의정부시 녹양동 407-1(신축부지)

나. 시    간 : 2020. 4. 14.(화) 14:00∼15:00

다. 참석대상 : 참가등록업체 대표자 또는 위임받은 자

라. 내    용

1) 설계공모지침의 주요내용

2) 현지 대지조건 설명 및 현장 확인(답사) 등

5. 질의 및 응답

가. 제출방법

- 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 서면질의서 <서식8>로 작성한 질의서를 E-mail에 의한 방법으로 제출하여야 한다.

나. 질의접수일 : 2020. 4. 14.(화) 09:00∼18:00

다. 질의접수처 : jungwt0104@gg.go.kr / 031-849-7221

라. 유의사항

1) 질의서 발송 후 수신 여부를 확인하여야 한다.

단, 접수일 09:00∼18:00 이내 도착분에 한하여 유효하다.

2) 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한한다.

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 한다.

마. 질의 답변

1) 일 시 :  2020. 4. 20.(월)

2) 방 법 : 의정부소방서 홈페이지 게시

3) 유의사항

질의사항에 대한 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

메일 전송 오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

6. 작품 제출

가. 제출일시 : 2020. 7. 2.(목) 10:00∼17:00

나. 제출장소 : 의정부소방서 3층 소방행정과(경기도 의정부시 의정로 48)

다. 제출방법 : 방문접수(우편접수 불가)

1) 참가등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없으며, 참가자는 <서식 1>에 의한 접수증을 지참, 공지된 장소에 인편으로 작품을 제출해야 한다.

2) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

3) 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

라. 제출서류

1) 건축 설계공모 참여 신청서 <서식10> 1부, 참가등록신청 접수증 1부

2) 설계설명서 <서식16,17> 10부

3) 설계도면 <서식18,19> 10부

4) 심사위원 기피·회피 신청서 <서식9> 1부

5) 사전접촉 여부 확인서 <6-3> 1부

6) 위 2), 3) 내용을 저장한 CD 1매  ※ 저장형식 : PDF

마. 참여 외부전문가 신고제

1) 작품 제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 외부전문가 신고서  <서식15> 를 작성하여 공모안 작품 제출 시 해당 전문가를 신고하여야 한다.

2) 신고하지 아니한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 해당 심사에 참여한 것이 확인된 경우 그 외부전문가가 참여한 입상작은 다음과 같이 조치하며, 발주기관에 시행하는 설계용역에 24개월간 참가자격을 제한한다.

- 시상 전 : 입상결정 취소

- 시상 후 설계용역 계약체결 전 : 입상결정 취소

- 설계용역 계약체결 후 : 입상결정 취소 및 설계용역 계약해지가 가능한 경우에는 계약 해지(관계법령에 따라 손해배상금 청구)

바. 기   타

1) 참가등록을 하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 참가자별로 1점의 공모안을          제출할 수 있다.

2) 상기 작품제출 구비서류를 모두 제출하여야 접수 가능하다.

7. 작품심사

가. 설계공모 작품 심사

1) 일    시 :  2020. 7. 10.(금) 14:00

2) 장    소 : 의정부소방서 3층 대회의실(경기도 의정부시 의정로 48)

3) 심사방법 : ‘건축 설계공모 운영지침’에 의거 우리 서에서 구성한 심사위원회에서 공모안을 심사한다.

나. 심사결과 발표

○ 심사결과(평가점수, 평가사유서 등)는 의정부소방서 인터넷홈페이지 공지사항에 게시

다. 당선작 및 입상작 선정

1) 당선작 1점, 입상작 1점으로 선정한다.

2) 보상 (부가가치세 및 제세공과금 포함)

○ 당선작 1점 : 기본 및 실시 설계권 부여

○ 입상작 1점 : 상금 500만원 지급

3) 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상 요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

8. 입상작 전시 및 공모안 반환

가. 입상작은 결과 발표일로부터 7일 이내 의정부소방서 로비에서 전시한다.

나. 공모안 반환

- 입상작 : 전시종료 익일로부터 7일이내 반출

- 낙선작 : 결과 발표일로부터 7일이내 반출

※ 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담 하고, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주기관 등이 임의 처리하며, 응모자는 임의 처리와 관련하여 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없다.

9. 제출 공모안에 대한 지적 소유권

가. 제출된 공모안의 저작권에 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 당선작 외의 공모안에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있다.

다. 입상작에 한하여 홍보자료(보고서 및 작품집 제작)로 활용하는 것에 동의한다.

라. 당선된 작품에 대하여 발주자가 이용 상의 편익증진 및 공사비 절감 등을 위하여 외관을 포함한 일부에 대하여 설계자 협의 하에 변경할 수 있다.

10. 기타

가. 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고하며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주처의 결정에 따라 진행한다.

나. 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

다. 본 지침서의 문구 해석상 응모자간에 차이가 있을 경우에는 우리의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주처와 협의하여 진행한다..

Ⅲ. 건축설계 지침

1. 계획의 기본방향

가. 건축물 및 외부공간은 소방대원의 긴급출동이 용이하도록 계획한다.

나. 소방, 구급‧구조를 위한 소방서의 기능적 특수성과, 시설이용자(소방대원 등 소방서 직원, 민원인 등)의 안전 및 편의를 고려한 동선계획과 공간계획을 제안한다.

다. 주위 환경과 조화롭고, 디자인적으로 우수한 건축물이 될 수 있도록 계획한다.

라. 부지이용의 효율성을 높일 수 있도록 건축물 및 외부공간을 배치한다.

마. 육체적‧정신적 피로와 긴장도가 높은 소방대원의 쾌적하고 안정된 업무환경 조성을 위해 실내 공간의 일조‧채광‧환기가 극대화 될 수 있도록 건물을 배치하고 외기에 면한 휴게 공간 등을 적극 도입한다.

바. 공사비를 절약할 수 있는 경제적인 구조 및 마감 재료로 계획하며, 예정공사비를 초과하지 않도록 계획한다.

사. 향후 공공기관의 예산사정을 고려하여 유지관리비(환기, 냉방, 열손실, 전력손실 등)를 절감할 수 있는 구조 및 공간계획을 고려한다.

아. 관련 법적사항을 검토하고 이를 준수하여 계획한다.

2. 설계 시 고려사항

가. 배치계획

1) 소방차량의 회전반경, 작업동선, 기타 이용자들의 안전 등을 고려하여 배치한다.

2) 주변에 피해가 발생하지 않도록 계획한다. 특히 진출입구 부근 대지경계부에 가감차선 계획을 검토하여 주변 교통흐름에 피해가 발생하지 않도록 고려한다.

3) 외부공간에 소방훈련공간을 겸하여 사용할 수 있도록 반영하여 계획한다.

3) 지역사회와 소통할 수 있는 외부공간 계획을 제안한다.

4) ‘신재생에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법’을 준수하여 예상 에너지 사용량에 대한 신·재생에너지 의무공급 비율 30% 이상으로 계획한다.

5) 대상 지역 지구단위계획을 참고하여 배치한다.

6) 부지 내에 현존하는 건물은 없으며, 설계 시 지반조사와 병행하여 작업한다.

나. 평면계획

1) 표1에 제시한 실 구성 및 면적을 고려하여 계획한다. 층 및 실구성은 전체 연면적의 범위에서 설계자가 소방특성을 반영하여 합리적‧창의적으로 조정할 수 있다.(추후 실시설계 시 발주처의 요청에 따라 부분적인 면적 조정가능)

2) 통신실 등은 해당 용도 및 관련법규에 타당하도록 계획한다.

3) 소방차량 점검 및 행동반경 등을 차고계획에 반영한다.

4) 감염관리실, 심신안정실 등은 ‘소방공무원 보건안전관리 규정’을 준수한다.

5) 비상시 대피가 원활히 이루어질 수 있도록 비상재해 대피시설 기준을 준수하여 계획한다.

6) 『무창층 관련 지침』을 준수하여 계획한다.

7) 다목적훈련장과 체력단련실을 겸용하여 사용하는 데 최적의 공간 배치를 계획한다.

8) 차고와 사무실을 분리하여 차고 내 매연 유입 방지에 최선을 다한다.

9) 차고 전면, 후면 모두 오버헤드도어 셔터를 설치한다.

10) 출동차량 주차 시 차고 후면으로 출입할 수 있도록 계획한다.

11) 센터장실, 사무실, 식당, 대기실은 가능한 창을 크게 설치하며, 남향배치를 우선으로 한다.

12) 수돗물 음수대를 설치한다.

13) 차고 내 세척실(샤워공간, 세탁실 병행)을 설치한다.

14) 남자화장실 대변기, 소변기 동선 분리 설치

15) 차고(오염구역)와 사무실(안전구역) 분리 등 조닝(zoning)을 통해 공간 구획할 수 있도록 계획한다.

다. 입면계획

1) 녹양 지구단위계획을 고려하여 주변 환경과 조화를 이루도록 계획한다.

2) 자연채광 및 환기 등 에너지 효율을 극대화 할 수 있는 창호 및 외벽 등을 고려하여 계획한다.

라. 동선계획

1) 소방청사 전면부에는 소방차량의 진·출입 및 원활한 주차를 위한 충분한 공간을 확보하고, 보행자의 안전을 위해 주·야 식별이 가능한 경계표시(바닥 또는 입체형)시설 등을 설치할 것

2) 시설기능의 특수성을 고려하여 편리하고 안전한 동선 체계를 구축한다.

마. 주차계획

1) 「의정부시 주차장 설치 및 관리 조례」를 참고하여 차랑 진출입 불가 구간을 확인 후 진입구를 계획하고, 차량 동선과 보행자의 동선이 분리 되도록 계획한다.

2) 주차대수는 근무자 및 민원인을 고려하여 10대로 계획하며, 녹색교통의 일환으로 자전거 주차장을 함께 계획한다.

바. 특기사항

1) 공모안은 발주기관 요구 시 객관적 근거를 제시할 수 있어야 한다.

2) 관련법규를 면밀히 검토하여 계획한다.

3) 건축물의 안전을 고려하여 건축법에 따라 설계한다.

4) 조명계획은 ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’ 및 ‘고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정’의 기준에 의거 계획한다.

【표1】스페이스 프로그램(Space Program)

구분	용도구분	기준면적/사용기준	계획면적(㎡)	비 고
1층 권장	소방차고	4대(1대당 폭 4m), 높이 6m, 길이 15m	233
	119감염관리실	119감염관리실 설치 기준 적용	21
	감염관리 세탁실	감염관리실과 통하는 구조	14
	장비정비실	개인장비 정비실	25
	창고	장비 선반 및 복층 설치	30
	공기충전실	공기충전함 설치	12
	사무실	1일 근무인원 9인기준 적용	70
	대기실(여)	2실, 여대기실(화장실,샤워실 포함)	20
	대기실(남)	4실 (화장실,샤워실 포함)	70
	전산실	통신 전자장비실 포함	10
	화장실	남,여 공용화장실	20
	세탁실	세탁 및 건조실	20
	공용면적	보일러 및 기계실	33
		1층 복도, 계단실 등	80
	소계		658
2층 권장	센터장실	대기실, 화장실(샤워장) 포함	17
	다목적훈련장	체력단련 및 교육훈련 공간	100
	식당	창고 및 대기실 포함	45
	PTSD실	심리안정실	30
	생활관	2실	30
	화장실	남,여 공용화장실	20
	휴게실	공용 휴게실	30
	공용면적	복도, 계단실 등	60
	소계		332
	총계		990

【표2】무창층 관련 지침

1.『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』제2조제 1호

무창층(無窓層)이라 함은 지상층 중 다음 각목의 요건을 갖춘 개구부(건축물에서 채광․환기․통풍 또는 출입 등을 위하여 만든 창․출입구 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)의 면적의 합계가 당해 층의 바닥면적(건축법시행령 제119조제1항제3호의 규정에 의하여 산정된 면적을 말한다. 이하 같다.)의 30분의 1이하가 되는 층을 말한다.

가. 개구부의 크기가 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있을 것

나. 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것

다. 개구부는 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것

라. 화재 시 건축물로부터 쉽게 피난할 수 있도록 개구부에 창살 그 밖의 장애물이 설치되지 아니할 것

마. 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴 또는 개방할 수 있을 것

2. 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』제2조제 1호 ‘다’목 중

도로 폭에 대한 기준

○ 건축법 제2조제11호 및 제44조 제1항 “도로”준용

※ 일반도로 4m, 막다른 도로 2m

3. 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』제2조제 1호 ‘마’목 중

‘쉽게 파괴 또는 개방할 수 있을 것’ 으로 볼 수 있는 경우

○ 쉽게 파괴할 수 있는 유리의 종류

① 일반유리 : 두께 6mm 이하

② 강화유리 : 두께 5mm 이하

③ 복층유리 :

- 일반유리 두께 6mm 이하 + 공기층 + 일반유리 두께 6mm 이하

- 강화유리 두께 5mm 이하 + 공기층 + 강화유리 두께 5mm 이하

④ 기타 소방서장이 쉽게 파괴할 수 있다고 판단되는 것

Ⅳ. 도서작성 및 제출

1. 제출도서의 종류

가. 설계설명서

나. 설계도면

2. 작성방법

가. 공통사항

1) 건축물의 배치도에 축척과 방위는 정확히 표기한다.

2) 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

3) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용. 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우에는 한글과 병기한다.

4) 도면 중 배치도, 평면도, 입면도 및 단면도의 축척은 임의로 하되 제출도서의 규격을 고려하여 가독성이 높은 축적으로 작성한다.

5) 모든 제출도서의 종이는 백색용지로 통일하여 사용하고 표현은 흑백색만 사용 가능하며 색채 사용불가함을 원칙으로 한다.(검정색음영비율에 따른 명도조절은 가능함) 다만, 투시도, 설계설명서의 설계개념설명은 컬러 사용이 가능하다.

6) 설계도면과 설계설명서 상의 각 실의 명칭 등은 서로 동일하게 한다.

나. 제출도서 내용 및 작성 시 유의사항

1) 설계도면 및 설계설명서의 순서와 구성내용은 아래에서 제시한 바를 따른다.

구 분	순서	내용	비고	쪽수
설계도면	1	표지	-	1
	2	목차	-	1
	3	사업개요	기본사항	1
	4	투시도	주요부 눈높이 레벨의 투시도, 1컷 렌더링하지 않은 3차원 이미지 (예시참조), 컬러사용가능	1
	5	배치도	건축물, 도로, 주차장, 조경 등 주요계획 내용	1
		평면도	각층 평면도	6내외
		입면도	주요 입면 4면	2
		단면도	주요 부분 종.횡단면도	1

구 분	순서	내용	비고	쪽수
설계 설명서	1	표지	붙임서식12 참조	1
	2	투시도	설계도면에 게재된 투시도 사용	1
	3	목차	페이지 기재	1
	4	사업개요	붙임서식 참조	1
	5	층별 실구성 및 면적표	산출근거 포함 * 제시한 스페이스프로그램(실구성 및 면적)을 조정하여 제안할 경우 사유 또는 근거 제시	1
	6	간지-설계개념	제목만 명시 붙임서식13 참조	1
	7	설계개념	설계안에 대한 개념 이미지 및 텍스트 등, 스터디모델 모형 사진, 렌더링하지 않은3차원 이미지 사용 가능	5 이내
		간지-설계도면	제목만 명시 붙임서식13 참조	1
	7	설계도면	배치도, 평면도, 단면도, 입면도	10이내
	8	실내외 마감재료표	실내‧외 주요 마감재료 표	1
	9	간지-기타주요계획	제목만 명시 붙임서식13 참조	1
	10	구조계획	주요 구조 계획	1
	11	설비계획	주요 설비 계획	1
	12	에너지절약계획	에너지 절약 계획	1
	13	동선계획	주요 동선계획	1
	14	조경,주차 등 외부공간계획	주요 외부공간 계획	1
	15	법규검토서	붙임서식 참조	1
	16	개략공사비	건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분 / 붙임서식 참조	1

2) 설계도면 및 설계설명서 작성은 아래에서 제시한 바를 따른다.

구 분		설계도면	설계설명서
용지크기		A3(횡)	A4(종)
여 백		표지 및 속지 : 붙임서식 참조	표지 : 붙임서식 참조 속지 여백 : 상 25mm, 하 25mm , 좌·우 20mm
글자체		자 율	휴먼명조
글자크기		자 율	- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 10포인트 간지 : 35 포인트
도표, 이미지		자 율	자 율
줄간격		자 율	160%
분 량		14이내	31이내
재 질	표 지	- 흰색 스노우지(무광택), 아이보리, 미색 등 사용 불가 ※ 용지무게 : 180g/㎡
	본 문	- 1면 인쇄(투시도 칼라 가능) ※ 용지무게 : 80g/㎡	- 1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80g/㎡
	간 지	- 1면 인쇄, 흑백 ※ 용지무게 : 80g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)	A4(종) 좌철(무사무선철)

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시

※ 이미지 제공 : ㈜ 종합건축사사무소 온고당

가. 공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드참조(p.22)

※ 이미지 제공 : ㈜ 파크이즈 건축사사무소

나. 공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드참조(p.23)

3. 제출도서의 익명성

제출도서에 대한 익명성의 확보원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모전체 기간 동안 적용되며, 그 방법은 다음과 같다.

가. 설계 도판이나 설계설명서 등 각종 서류에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다. (응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

나. 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 당선작 결정시까지 전 기간 동안 적용된다.

다. 상기사항을 위반할 경우 심사위원회의 의결을 통하여 실격 처리할 수 있다.

4. 제출방법

가. 참가등록을 하지 않은 업체는 작품을 접수할 수 없으며, 참가업체는 접수 기간  내에 업체대표 또는 그 대리인이 의정수소방서에 직접 제출한다.

나. 우리 서에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때는 접수받지 않는다.

다. 기  타

○ 설계도면과 설계설명서는 훼손, 유출되지 않도록 포장하여 제출한다.

○ 제출된 작품에 대하여 추가하여 제출하거나 수정할 수 없다.

○ 작품접수 시에는 참가작품 접수증을 교부한다.

V. 심사 및 입상작 선정

1. 작품심사

가. 심사위원회

「건축서비스산업진흥법」 시행령 제17조, 국토교통부 고시 제2019-196호 ‘건축 설계공모 운영지침’을 준용하여 구성하고 합리적이고 공정하게 심사하여 당선자를 선정한다.

나. 심사위원

‘건축 설계공모 운영지침’에 의거 우리 서에서 구성한 심사위원으로 선정한다

연 번	성 명	소 속	비 고
1	방승기	경민대학교
2	김혜란	종합건축사사무소
3	여옥경	한양사이버대학교
4	고미애	단건축사사무소
5	이호원	향린건축사사무소
예비	이용재	경민대학교

다. 심사위원회 운영

1) 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원회를 대표하고 직무를 통할한다.

2) 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

라. 기밀유지

1) 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정시까지 비공개를 원칙으로 한다.

2) 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀누설 등을 방지하기 위해 심사위원 선정 동의 및 보안각서를 제출하여야 한다.

3) 위원회는 비공개로 운영되나 녹음·녹화·녹취록 중 하나를 선택하여 작성 보존한다.

4) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 준수하여야 한다.

마. 심사위원의 제척․기피․회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척된다.

○ 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

○ 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

○ 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

○ 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

○ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

○ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청을 할 수 있음

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

2. 심사방법

가. 평가기준

1) 심사기준

아래『2)가점적용, 3)배점기준』,『설계공모 운영지침(국토교통부고시)』,『지방자치단체 설계공모 운영요령(행정자치부예규)』을 고려하여 심사위원회에서 정한다.

※심사방법, 평가항목, 배점, 기타 필요한 사항은  설계공모심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

2) 가점적용

- 지역경제 활성화와 지역 기술수준 향상을 위하여 경기도 소재 건축사사무소와 공동응모 시 가점을 부여한다.

- 공동응모 시 대표자는 응모자격이 되는 업체가 대표자가 되어야 하며 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속되며, 공동수급협정서와 설계공모 참여자 명단을 첨부한다.

- 관련규정

∘ 경기도 지역건설산업 활성화 촉진 조례 제9조

구 분	검 토 항 목	가점한도
가 점 (3점)	• 지역업체 참여도 30% 이상 : 3점, 30% 미만 : 2점, 20% 미만 : 0점	3점

※ 경기도업체 단독 또는 경기도업체 공동응모(경기도 + 경기도) 시 : 3점

※ 경기도업체참여 공동응모 시 : 3점, 2점

3) 배점기준

평가항목	세부 사항	배점
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(20)
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(25)
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(20)
기타	○ 공공성 제고 방안 수립․제출 여부, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	(5)

4) 절차기준

- 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정하며, 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

- 심사위원회는 표결방식에 의해 공모안 중 채점대상 작품을 우선 선정할 수 있다.

- 심사위원회는 채점대상 작품에 대하여 배점기준에 의거 항목별로 상대 평가하여 『작품심사 결과』를 결정한다.

- 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 가․감점대상 및 가․감점사유를 심의하여 가․감점평가 결과를 결정한다.

- 심사위원회는 평가대상에 대한『작품심사 결과』와『감점평가 결과』를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

5) 항목별 평가기준

- 공통사항

① 채점의 근거가 될 수 있도록 평가서를 작성한다.

② 평가항목별로 상대평가후 항목별 평균점수와 가․감점을 합산하여 최종점수를 확정한다.

③ 상대평가 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고, 심사항목별 배점에 대해 10%를 차등채점(수 100점, 우 90점, 미 80점, 양 70점, 가 60점으로 채점)하며, 채점대상 작품수에 따른 등급 배분은 다음과 같이 한다.

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10(이하생략)	1	2	4	2	1

※ 종합평점 산정방식은 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수ㆍ최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다. 그리고 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에 내부 가ㆍ감점평가점수를 반영한 점수로 산정한다.

1) 평가는 100점 만점을 기준으로 하며 건축계획의 창의성 80점, 건축계획의 기술성을 20점으로 정한다.

가) 심사위원들이 심사 당일 평가하며, 점수는 심사위원별 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 각 1개를 제외한 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수(소수점 셋째자리에서 반올림)로 한다.

나) 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점한다.

2) 공모안의 최종평가는 평가점수, 감점기준에 따른 감점사항을 합산하여 최고 점수를 당선작으로 선정하고 차점자를 우수작, 차차점자를 가작으로 한다.

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 한다.

4) 발주기관 등(발주기관 등이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

5) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

6) 가장 높은 점수를 받은 자가 2이상일 때는 위원회의 표결로 당선작을 결정하고 차점자의 점수가 동일할 경우 표결에 의거 우수작, 가작을 선정한다.

7) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

8) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 한다.

평 가 항 목

배점

범위

평  가  방  법

세부배점기준

계

100

건축계획의

창의성

30

○ 건축계획의 독창성

∙부지여건을 고려한 시설 및 외부공간 배치

∙시설특성을 고려한 내‧외부 공간구성

A	B	C	D	E
30	27	24	21	18

30

○ 건축계획의 기능성

∙효율적인 부지활용/ ∙소방청사 특수성

∙기능적인 동선/  ∙합리적 평면 및 단면

A	B	C	D	E
30	27	24	21	18

10

○ 주변과 조화

∙주변 시설물과 어울리는 형태

∙주변과 소통할 수 있는 내‧외부 공간

A	B	C	D	E
10	9	8	7	6

10

○ 유지‧관리의 효율성

∙유지‧관리가 용이한 공간구성

∙에너지효율이 높고 환경 친화적인 재료

A	B	C	D	E
10	9	8	7	6

건축계획의

기술성

10

○ 건축구조, 설비계획의 우수성

∙경제적‧합리적 구조

∙설비시스템의 효율적 관리

A	B	C	D	E
10	9	8	7	6

10

○ 합리적 공법 및 비용

∙주변을 고려한 공사 방향

∙적정 공사비

A	B	C	D	E
10	9	8	7	6

감     점

(  )

○ 감점처리대상

○ 공모 제출자수 별 평가등급 배분

제출자수	등 급					제출자수	등 급
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
2,3	1		1(2)			22	2	5	9	4	2
4	1		2	1		23	2	5	9	5	2
5	1	1	2	1		24	2	5	10	5	2
6	1	1	2	1	1	25	3	5	10	5	2
7	1	1(2)	2	1(2)	1	26	3	5	10	5	3
8	1	2	3	1	1	27	3	5	11	5	3
9	1	2	3	2	1	28	3	6	11	5	3
10	1	2	4	2	1	29	3	6	11	6	3
11	1	2	5	2	1	30	3	6	12	6	3
12	1	3	5	2	1	31	3	6	13	6	3
13	1	3	5	3	1	32	3	7	13	6	3
14	1	3	6	3	1	33	3	7	13	7	3
15	2	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	35	4	7	14	7	3
17	2	3	7	3	2	36	4	7	14	7	4
18	2	4	7	3	2	37	4	7	15	7	4
19	2	4	7	4	2	38	4	8	15	7	4
20	2	4	8	4	2	39	4	8	15	8	4
21	2	4	9	4	2	40	4	8	16	8	4

나. 실격기준

공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 설계공모심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있다.

1) 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

2) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우

4) 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

5) 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

6) 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

7) 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

8) 저작권법을 중대하게 위반한 경우

9) 다른 공모에 제출된 작품을 재 출품한 경우

10) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우

다. 불이익 처분 및 방법

1) 감점사항에 대하여는 심사 시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영한다.

2) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

위반내용	실격 및 감점기준	감점한도	비고
• 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격(심사제외)
• 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등
• 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
• 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
• 심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
• 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
• 기타 실격 해당 사항
• 설계공모 작성방법 공통사항 위반 시	0.2점/ 항목 당	2점
• 설계공모 도면 및 설계설명서 순서와 구성 위반 시	0.2점/ 쪽 당	2점
• 설계도면 및 설계설명서 작성 위반 시	0.2점/ 항목 당	2점
• 제출부수 부족 시	0.2점/ 부수 당	2점

라. 심사결과 발표

1) 심사 결과의 발표 및 공개

○ 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과(평가점수, 평가사유서 등)를 서면이나 의정부소방서 홈페이지 등을 통해 실명으로 공개한다. 다만, 입상하지 못한 설계공모 참가자 등의 실명을 비공개할 수 있다.

○ 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 의정부소방서 소방행정과로 요청하여야 하며 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있음
(요청자 관련된 자료만 열람)

3. 특기사항

가. 모든 증빙자료는 자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출하여야 한다.

나. 계약의 체결 및 이행에 관하여는 계약부서의 결정에 따르되 서로 협의하여 체결한다.

다. 단, 설계공모 당선자는 설계용역 계약 시 전기, 정보통신, 소방분야 등 설계업 등록이 없는 경우에는 관련 규정에 의한 설계적격자와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 이때 발주처와 협의하여 계약한다.

라. 당선자는 지정된 기일 내에 설계계약을 체결하고 과업 이행 요청 시는 이를 수용하여 기본 및 실시설계를 수행하여야 한다.

마. 당선작으로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주기관의 승인 없이 임의 교체할 수 없다.(부득이 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여예정자와 동등 또는 그 이상이어야 한다)

바. 당선발표 이후라도 설계공모 참가의 자격이 허위로 밝혀지거나 실격사유가 확인될 경우 실격처리 되며 이에 대해 이의를 제기할 수 없다.

사. 작품제출자와 발주처에 이견이 있을 경우 발주처의 해석에 따라야 하며 이에 대해 이의를 제기할 수 없다.

Ⅵ. 각종서식

(참가신청)

1. 건축 설계공모  참가등록신청서〔서식 1〕

2. 설계공모 참여자 명단 [서식1-1]

3. 대표자선임계〔서식 2〕

4. 공동응모협정서〔서식 3〕

5. 사용인감계 [서식 4]

6. 위임장 및 재직증명서 [서식 5]

7. 서약서 [서식 6]

8. 청렴서약서〔서식 6-1〕

9. 사전접촉금지 서약서 [서식 6-2]

10. 사전접촉 여부 확인서 [서식 6-3]

11. 보안각서 [서식 7]

12. 건축 설계공모 서면질의서〔서식 8〕

13. 심사위원 기피·회피 신청서 [서식 9]

(작품접수)

14. 건축 설계공모 참여(작품접수) 신청서〔서식 10〕

15. 설계개요〔서식 11〕

16. 세부용도별 면적표〔서식 12〕

17. 관계법규 검토내용 〔서식 13〕

18. 개략공사비 산출내역서〔서식 14〕

19. 참여 외부전문가 신고서〔서식 15〕

20. 설계설명서 표지〔서식 16〕

21. 설계설명서 간지〔서식 17〕

22. 설계도면 표지〔서식 18〕

23. 설계도면 속지〔서식 19〕

〔서식 1〕

건축 설계공모 참가등록신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소		업 체 명			건축사면허번호
		대표건축사명			생년월일
		소 재 지			전화번호
					FAX번호
					E-MAIL
공동응모 설계사무소		업 체 명 (건축사)			생년월일
		소 재 지			전화번호 (FAX번호)
공동응모 설계사무소		업 체 명 (건축사)			생년월일
		소 재 지			전화번호 (FAX번호)
의정부소방서에서 시행하는 『녹양119안전센터 신축공사 건축 설계공모』에 있어 공모요강 및 설계지침을 준수하여 참가 등록할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 업체 이상의 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출시 공동응모자란에 기재함 2020 . . . 신청인 : (인) (대표자) 의정부소방서장 귀하
------------(인)---------------------- 절 취 선 ---------------(인)-------------------
참가등록 접수증
※ 접수번호								접 수 인
업 체 명				사업자등록번호
대표자명				생년월일
주 소				전화번호(FAX)

[서식1-1]

설계공모 참여자 명단

본인은 의정부소방서에서 시행하는「녹양119안전센터 신축공사 건축」 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2020.   .   .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

의정부소방서장 귀하

〔서식 3〕

대 표 자 선 임 계

본인은 의정부소방서에서 시행하는 의정부소방서 신축공사 건축 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2020 .    .   .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

의정부소방서장 귀하

〔서식 4〕

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 의정부소방서 녹양119안전센터 신축공사 건축 설계공모를 (       )와  (      )와 (       )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2020 .   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

[서식 4]

사 용 인 감 계

사용인감

는(은) 의정부소방서에서 추진하는 설계공모에 있어 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 같은 인감을 사용함으로써 민․형사상의 문제가 발생할 경우            이(가) 책임을 부담할 것을 확인합니다.

붙임 : 인감(법인) 증명서

2020.    .     .

주  소 :

상  호 :

대표자 :

의정부소방서장 귀하

[서식 5]

위   임   장

대리인	성 명		주민등록번호 (법인등록번호)
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체(개인)의 대리인으로 지정하고 의정부소방서에서 시행하는 「녹양119안전센터 신축공사」 설계공모 응모에 관련된 권한을 위임합니다. 2020. . . 업체명 : 대표자 : (인) 의정부소방서장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호 (법인등록번호)	-
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2020. . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 대리인 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자(or위임자) 인장과 같아야 함.

※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자(위임자) 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

※ 개인의 경우 업체명, 법인등록번호 및 재직기간 등 재직증명서 생략 가능

[서식 6]

서     약     서

본인은 의정부소방서에서 시행하는「녹양119안전센터 신축공사 건축」설계공모에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2020.   .   .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

의정부소방서장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

〔서식 6-1〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 녹양119안전센터 신축설계공모

□ 발주기관 : 의정부소방서

당사는 『녹양119안전센터 신축공사 건축 설계공모』공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2020 .    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

의정부소방서장 귀하

[서식 6-2]

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은『녹양119안전센터 신축』설계공모와 관련하여 의정부소방서에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정 행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2020.    .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

의정부소방서장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 6-3]

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 『녹양119안전센터 신축』 설계공모심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실 여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

2020.    .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

의정부소방서장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 7]

보  안  각  서

본인은 의정부소방서의 ‘녹양119안전센터 신축’ 설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행 전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 의정부소방서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 일으켰을 경우에는 누설자가 보안관계 법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2020년     월      일

❍ 참여자(외부 전문가 포함) 명단

소 속	직 위	성 명	서 명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명을 기재하고 서명.

※ 만약 보안상 문제가 발생 할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

의정부소방서장 귀하

〔서식 8〕

건축 설계공모 서면질의서

◦ 대 표 자 :                    (인)

◦ 업 체 명 :

◦ 소 재 지 :

◦ 연 락 처 : ☏          (FAX           )

◦ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능

의정부소방서장 귀하

[서식 9]

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사 업 명 : 녹양119안전센터 신축 설계공모

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

2020년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

설계공모심사위원장 귀하

〔서식 10〕

건축 설계공모 참여(작품접수) 신청서

접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
의정부소방서에서 시행하는 『녹양119안전센터 신축 설계공모』 참가작품을 아래와 같이 제출 합니다. 붙 임 1. 설계설명서 10부 2. 설계도면 10부 3. 사전접촉 여부 확인서 1부 4. CD(심사용 도면, 설계설명서) 1장 2020 . . . 대표자 : (인) 의정부소방서장 귀하

---------□-------------- 절 취 선 --------------□---------------

건축 설계공모 참가작품 제출확인서

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		생년월일

〔서식 11〕

- 설  계  개  요 -

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

〔서식 12〕

- 세부용도별 면적표 -

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

1. 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

〔서식 13〕

- 관계법규 검토내용 -

법 규 명 및 조 항	적용대상	법 적 기 준	설 계 내 용	비 고

〔서식 14〕

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

〔서식 15〕

참여 외부전문가 신고서

․ 참여외부전문가

성 명 :	(인)	주민등록번호 :
		소 속 :
		용역참여기간 :	2020. . ～ 2020 . . .

상기인이 녹양119안전센터 신축 설계 공모안 작성시 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

2020.     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

의정부소방서장 귀하

[서식 16] 설계설명서 표지서식

녹양119안전센터

건축설계설명서

S	-

(별도 표기하지 않음)

[서식 17] 설계설명서 간지_1

설계개념

[서식 17-1] 설계설명서 간지_2

설계도면

[서식 17-3] 설계설명서 간지_3

기타주요계획

[서식 18] 설계도면 표지

의정부소방서 녹양119안전센터

건축설계도면

S	-

(별도 표기하지 않음)

(본 포맷을 준수)

[서식 19] 설계도면 속지

녹양119안전센터 신축 설계공모	도 면 명	1 (쪽번호)

Ⅶ. 제공자료

별첨자료 1 지구단위계획 내용 일부(발췌)

별첨자료 2 토지이용계획도 및 지적도

별첨자료 3 대지현황사진

별첨자료 4 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정