			보 도 자 료		보 도 일 시
					2018. 10.17(수) 배포즉시
매 수	참고자료	사 진		담당부서 : 소방재난본부 재난예방과
				과장 : 김정함 (031-230-2900)
2	○	○
				팀장 : 길영관 (031-230-2860)
				담당 : 백정열 (031-230-2864)
안전대책 없이 행사장에서 풍등 사용하면 안됩니다!
○ 소방재난본부, 15일 풍등 등 소형 열기구 화재안전 강화대책 마련 전파 ○ 풍등 등 소형열기구 사용 행사 금지, 안전대책 수립 등 예외 기준 마련 ○ 화재 우려가 있는 풍등 사용 자제, LED풍등 활용한 안전행사 유도
냉

고양에서 발생한 저유소 화재의 원인이 풍등으로 밝혀진 가운데 경기도가 각종 축제와 행사에서 사용하는 풍등과 같은 소형열기구로 인한 화재 예방을 위해 ‘풍등 등 소형 열기구 화재안전 강화대책’을 시행한다. 풍등 등 소형 열기구에 대한 구체적 안전기준 마련은 이번이 처음이다.

경기도 소방재난본부는 지난 15일 풍등을 사용할 수 있는 기준과 경계구간 설정, 인력배치, 안전기준 등의 내용을 담은 ‘풍등 등 소형 열기구 화재안전 강화대책’을 마련해 경기도 안전특별점검단과, 도내 시군 도교육청 등에 통보했다고 17일 밝혔다.

이번 대책에 따르면 도는 풍등 등 소형열기구를 사용하는 행사를 원칙적으로 금지하고, 예외적으로 LED 풍등 사용이나, 안전요원 배치 등 도에서 정한 안전대책을 수립하고 이를 시·군 및 소방서 통보한 행사에 대해서만 예외적으로 허용하도록 했다.

도 소방재난본부가 정한 풍등 등 소형 열기구 사용 행사의 가이드라인을 살펴보면 먼저 행사장 반경 3km 이내에 경계구간 설정하고, 사전 예보된 바람방향 2㎞지점에 안전요원을 배치해야 한다.

또, ▲풍속 2m/s 이상 시 행사 중지 요청 ▲공항주변 10km 이내 풍등 띄우기 금지 ▲연료시간 10분 이내 제한 ▲행사장 주변 및 예상낙하지점 수거팀 배치 ▲바람의 영향을 적게 받고 주변에 위험시설이 없는 지역을 행사장으로 선정 ▲풍등 하단은 수평으로 유지하고 불이 풍등 외피에 닿지 않도록 할 것 등의 안전기준도 마련했다.

한편, 지난해 12월 개정된 소방기본법은 소방서가 화재예방상 위험한 행위의 금지, 제한 명령을 내릴 수 있도록 하고 있으며 이를 어길 경우 200만원 이하의 벌금을 부과하도록 하고 있다.

소방재난본부 관계자는 “고양 저유소에서도 볼 수 있듯이 풍등은 대형 화재의 원인이 되는 위험한 화재원인인 만큼 안전을 위해 자제해야 한다” 면서 “부득이한 경우 헬륨가스를 주입한 LED풍등을 활용하고, 안전기준을 준수하기 바란다”라고 말했다.

경기도가 집계한 자료에 따르면 최근 5년간 경기도에서 발생한 풍등 화재는 2014년 3건, 2015년 1건, 2017년 1건, 2018년 3건 등 모두 8건이다.

풍등(風燈) 등 소형 열기구 화재안전 강화대책

□ 추진배경

○ 경기도 고양에서 발생한 저유소 화재(10. 7.)의 원인이 풍등으로 밝혀짐

○ 풍등 날리기 행사에 대한 도민 안전사고 및 시설물의 화재 위험성 우려

□ 그 간 풍등 화재현황

○ 최근 5년간 8건의 화재가 발생(‘14. 3건, ‘15. 1건, ‘17. 1건, ‘18. 3건)

		《 경기도 대한송유관공사 저유소 화재 》	2018. 10. 7.(일)
	⚪장소 : 고양시 덕양구 화전동 대한송유관 공사(옥외탱크저장소 지중탱크) ⚪원인 : 풍등이 탱크 옆 잔디에 떨어져 불이 붙었으며, 이 불씨가 탱크 유증환기구를 통해 들어가며 폭발 추정

□ 안전조치 사항

○ 원칙 : 풍등(風燈) 등 소형열기구를 사용하는 행사 금지*

* ｢소방기본법｣ 제12조. 화재예방상 위험한 행위의 금지, 제한 명령 ⇒ 위반시  200만원 이하 벌금

○ 예외 : 풍등 비양테스트, 안전요원 배치계획 등 가이드라인의 각 내용이 포함된 안전대책을 수립하여 시･군 및 소방서 통보 시 예외적 허용

- 풍등 관련 가이드라인을 참조하여 행사계획 수립･준수 및 행사 시 풍등의 위험성과 안전하게 띄우는 법 등 가이드북 사전 고지하여 안전하게 사용토록 지도

	《 풍등 등 화재안전 가이드라인 주요내용 》
( 경계구간 설정 및 인력배치 ) ➊ 행사장 반경 3km 이내 경계구간 설정 ➋ 사전 예보된 바람방향 2㎞지점 인력배치 ( 풍등행사 안전기준 ) ➊ 풍속 2m/s 이상시 행사 중지 요청 ➋ 공항주변 10㎞ 이내 풍등 띄우기 금지 ➌ 연료시간 10분 이내 제한 ➍ 행사장 주변 및 예상낙하지점 수거팀 배치 ➎ 바람의 영향을 적게 받고 주변에 위험시설이 없는 지역을 행사장으로 선정 ➏ 풍등 하단은 수평으로 유지하고 불이 풍등 외피에 닿지 않도록 할 것