화재안전특별조사 안내문

화재안전특별조사 추진배경

※ 제천‧밀양화재 계기

대통령께서 “근본적인 개혁방안 마련 지시”

※ 청와대『화재안전대책 TF팀』구성

“다중이용 화재취약시설 전수조사”

“과거방식 답습 지양, 화재참사 예방”

화재안전특별조사 개요

※ 기간 : 2018. 07. ~ 2019. 12.

※ 대상 : 다중이용시설 등 전국 55만 4천개동

※ 방법  소방‧건축‧전기 등 전문가로 편성

※ 사전통지 : 조사 실시 7일전까지

※ 중점사항

- 건축 : 방화구획, 방화문, 방화셔터 등

(도어체크 탈락, 말발굽, 덧문 설치 등)

- 소방 : 소방시설 유지관리, 화재대응 등

(수신반 임의정지, 펌프 임의정지 등)

- 전기 : 전기설비의 안전성 등

- 가스 : 가스 저장설비 등의 적정성 등

위법사항 조치

※ 소방‧전기‧가스 등 관련 서류 사전 준비 바랍니다.

- 소방계획서, 자체점검, 교육훈련, 위험물필증 서류 등

- 전기안전점검확인서, 가스안전점검확인서 등

- 건축 도면, 소방도면 등

※ 모든 영업장을 확인 할 수 있도록 영업주에게 사전

안내 바랍니다.

※ 다중이용업소가 있을 경우 관련서류 준비 바랍니다.   - 완비증명서, 교육이수증명서, 세부점검표 등

※ 전반적인 사항을 사전에 ‘꼭’ 확인하시기 바랍니다.

※ 중대 위반사항 발견 시 즉시 처분

1. 소방시설 고장상태 방치로 사용불가한 경우

(수신기 차단행위, 소방펌프 기동 불능)

2. 비상구 등을 완전 폐쇄하여 즉시 개방불가

3. 전년도 소방교육훈련 미실시 등 시정이 불가 경우

4. 방화문, 피난계단 및 특별피난계단, 방화구획이

심각하게 훼손되어 단순공사로는 원상복구가 곤란한 경우

5. 소방안전관리, 위험물안전관리자를 선임하지 아니한 경우

6. 지정수량 이상의 위험물을 제조소등이 아닌 장소에       저장·취급하는 경우

※ 중대 위반사항 이외의 사항에 대해서는 20일 이내 자율적 보완

(10일 이내 연장 가능)

화재안전특별조사 사전 당부

꼭! 확인할 중점 사항

※ 건축법에 따른 방화구획 상의 방화문에

덧문, 이중문 설치 금지

※ 소방펌프 작동 불량(제어반 수동 전환 등)

※ 수신반 임의정지 행위 금지