	필로티 건축물 화재예방 안전관리 안내

최근 필로티 건축물 1층 주차공간에서 화재가 빈번히 발생하여, 이와 유사한 화재 사고를 미연에 방지하여 거주민의 귀중한 생명과 재산을 보호하고자 『필로티건축물 예방수칙』을 안내하오니, 화재예방 안전관리에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 『필로티건축물』화재발생 사례

○ 의정부 도시형생활주택 화재(‘15.1.10)로 대형 인명피해발생(사망4명, 부상125명)

○ 제천시 스포츠센터 화재(‘17.12.21)로 대형 인명피해 발생 (사망 29명, 부상 36명)

○ 서울시 동대문구 장안동 다세대주택 화재(‘19.4.5.)로 인명피해발생(사망1명, 부상4명)

⇒ 필로티 건축물 1층 주차공간에 차량ㆍ폐지 등이 발화되어 불꽃ㆍ연기가 건물

내부 유입되어 피해 규모가 커짐.

필로티 건축물 화재예방 안전수칙

❶ 1층 주차장 내 흡연 및 담배꽁초 등 무단투기 금지

❷ 1층 주차장 내 폐지 또는 쓰레기 등 가연물 적치 금지

❸ 1층 주차장 반자 내부에 단독경보형감지기 설치

내부 출입문 닫힘	내부 출입문 열림

❹ 불꽃 및 연기 건물내부 유입 방지를 위해 내부 출입문 닫힘 유지

❺ 화재 예방을 위한 차량점검 및 관리

❻ 화재 발견 시 신속하고 정확한 119 신고

❼ 옥상 출입문 상시 개방으로 비상구 확보

❽ 반자 내 전기열선 설치 시 규격 전기제품 사용

❾ 배선작업 등 전기관련 작업시 전문업체에 의뢰하여 시공

기타 궁금한 사항은 양평소방서(☎031-770-0311)로 문의하시기 바랍니다.

양평소방서장