금사119안전센터 설계공모 질의·답변

순번	질의	답변
1	- ‘경기도 소방건축물 표준설계 가이드 라인’ 제공 여부	-가이드라인 여주소방서 고시/공고란에 게시
2	- 부지관련 기본 지적자료(CAD) 요청	-분할측량 실시후 여주소방서 고시/공고란에 게시(21.3.23. 이후 예정)
3	금사근린공원 관련 자료 요청	-금사생태공원조성 사업 관련 자료 여주소방서 고시/공고란에 게시
4	- 연면적 기준이 990㎡미만 또는 1,000 ㎡ 미만 면적확인	연면적 990㎡ ± 1% 이내 (980.1 ㎡ ~ 999.9㎡)
5	- 제출도서 설계도면, 설명서 각 10부 및 11부 내용 상이하며, 도면과 설명서 컬 러 표현 가능여부 - 제출도서 내용구성 변경 및 컬러 가 능여부 - 중요사항은 색을 표현과 투시도를 제 외한 흑백작성 내용 확인 요청 - 제출도서 설계도서 및 설계설명서 내 용구성 표 요약시 감점여부 및 17쪽 내에 순서 변경 가능여부 - 서식14 법규검토서, 서식15 계략공사 비 A4기준 서식으로 A3각각 한쪽씩 무리가 있음, 순서 내용 조정가능 확인	설계도면 9부제출(원본1부, 부본9부) 부본 업체 표기 금지, 설명서 미제출 USB 또는 CD 제출 설계도면 내용구성 순서 변경 불가, 투시도만 컬러사용 건축개요, 법규검토서, 예정공사비 계략내역서 서식활용 기타 내용구성에 필요한 목차, 토목 조경계획, 구조, 설비계획, 실내외 재료 마감표는 별도 서식없이 내용구성 감점 및 실격 적용은 감점 및 실격 대상과 사유를 상정하여 심사위원회에서 결정
6	- 설계도면, 설계설명서 규격 확인 - 글씨크기, 쪽번호 표기법 - 설계도면에 계획(안) 설명서 가능으로 설명서 도서 제외 요청 - 설계도면 속지 A3 획규격 여백 확인	설계설명서 생략 설계도면 서식참조 (위쪽15,아래쪽15,왼쪽20,오른쪽15) 설계도면에 설명가능
순번	질의	답변
6	- 사무실 근무인원 및 대기실 1실에 해당하는 사용인원 기준 제시	일 근무인원 현8명(센터장 포함)이나 향후 9명까지 증가 가능 대기실은 2인1실 기준이나 향후 인원 증가를 고려해 일부 대기실 면적 상향 가능(인원 증가시 3인1실로 활용가능 하도록 설계)
7	- 렌더링 하지 않는 3차원 이미지는 투 시도 1컷만 사용 하는지? 추가 사용 가능 여부 확인 - 제출도서 설계도면 및 설계도면 설명서 투시도 외 흑백 3차원 사용가능 여부	3차원 이미지 추가사용 가능, 투시도만 컬러사용, 나머지 흑백 (기본설계에 대한 건축사의 의도구현을 위하여 3차 이미지 허용)
8	- 차고 내부 바닥 점검구는 별도 구획하여 설치하는지, 소방차량 4대 하부 설치하는지 확인 요망	차고 내부 바닥 점검구 미설치로 변경
8	-공용면적 허용 범위를 제시	현 공모지침서상 공용면적 합계는 145㎡(14.6%)로 20%이상까지 조정가능
9	-실별 계획, 면적 규모는 조정가능하나 제시된 실의 층간 이동이 가능한지 확인	출동 차량 및 장비등과 관련된 1층 필수 배치를 요하는 용도(소방차고, 사무실, 감염관리실 등)를 제외한 세탁실 및 대기실 일부 조정 가능
10	- 제출도서와 관련하여 사무소명(업체명) 표기여부 및 포장방식 제시	원본 1부는 업체명 표기, 부본 9부는 미표기 원본은 발주처 보관용, 부본은 심사위원회 제출용으로 블라인드 심사 방식 포장 및 밀봉은 방문접수 이므로 자율적 포장하여 제출