“우리 아파트 대피계획 세우기 캠페인”설명자료

□ 추진배경

❍ (현황) `22년 전국 아파트 1,195만호로 전체 주택의 63.5% 점유

- 3년간(‘19~’21년) 전체 화재의 12.1%, 인명피해 점유율 건수 대비 약 2배* 이상

* 전체 화재대비 사망자는 21.1%, 부상자는 24.6% 차지

※ 미국 방화협회(NFPA) 조사에 따르면 약 71%의 미국인 화재 대피계획 수립

□ 대피계획 수립절차 : ① 환경조사 → ② 대피계획 → ③ 행동하기

❍ (환경조사) 피난계획을 수립하기 전 우리 아파트의 피난환경 조사

- 세대내 피난시설: 대피공간, 완강기, 하향식피난구, 경량칸막이

- 세대외 피난시설: 피난계단, 옥상대피(출입문 개방) 등

- 세대 내, 외부 설치된 방화문: 현관문, 피난계단 설치 출입문 등

❍ (대피계획) 가족 구성원 모두 동참하여 화재 시 대피계획 수립, 세대별 평면도를 그리고 건물 밖으로 대피하는 모든 경로 표시

□ 상황유형			□ 행동요령
자기집	대피 가능(현관)	→	화재 전파 (세대)	→	➀ 대피
	대피 불가(현관)	→		→	➁ 구조요청
다른곳	화염/연기 유입(×)	→		→	➂ 대기
	화염/연기 유입(o)	→		→	➃ 대피/구조요청

❍ (행동하기) 상황별 대피전략에 적합한 대피 행동요령 연습

- 연 2회(상·하반기) 이상 가족이 참여한 대피연습 실시

- 대피 시 출입문(현관, 출입문, 방화문) 닫고, 엘리베이터를 타지 않음

◇ 대피경로(예시)

□ 작성방법

❍ 가족 모두 각자 대피계획 작성, 그중 작성이 가장 잘된 것을 선택하고 공유함

※ 아파트 입주자 제공 : ①캠페인 설명자료, ②작성양식, ③화재대피 요령 제공(인포그래픽)

우리 아파트 대피계획 수립하기”작성양식

아파트			주소
참여자
피난시설 환경분석	세대 내 피난시설 (V 표기)				세대 외 피난시설 (V 표기)
	□ 대피공간	□ 하향식피난구			□ 피난계단	□ 옥상대피
	□ 경량칸막이	□ 완강기			□ 기타
	세대 내 방화문 (V 표기)				세대 외 방화문 (V 표기)
	□ 현관 출입문				□ 피난계단	□ 기타( )
상황유형				대피방법
자기집 화재	대피 가능(현관)			대피( )
	대피 불가(현관)			구조요청( )
다른곳 화재	화염·연기 유입 있음			대기
	화염·연기 유입 없음			대피( ) 또는 구조요청( )
행동요령 (V 표기)	□ 피난시설(대피공간, 하향식피난구, 경량칸막) 주변 적치물건 제거 □ 옥상대피시 출입문 개방 가능 한가 □ 대피시 방화문(현관 출입문·계단실의 방화문) 닫고 대피하기 □ 방화문(현관 출입문·계단실의 방화문) 고정장치(출입문 말굽) 설치되지 않음 □ 대피시 엘리베이터 타지 않기
대피경로 작성
작성자 : (서명)